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REPREZENTACINIŲ AUTOMOBILIŲ TRUMPALAIKĖS NUOMOS 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną 34100000-8 „Motorinės transporto priemonės“.

1. Pirkimo objektas – lengvųjų automobilių trumpalaikė nuoma.
2. Automobilių kiekis – nuo 1 iki 3 automobilių vienu metu.
	3. Automobiliai bus eksploatuojami Lietuvos Respublikos teritorijoje. 
4. Automobiliai turi atitikti techninius reikalavimus, patvirtintus Valstybės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 „Dėl techninių motorinių transporto priemonių ir priekabų reikalavimų“.
	5. Nuomotojas privalo:
5.1. apmokėti kuro išlaidas;
5.2. reikalui esant atlikti arba apmokėti automobilių vidaus ir išorės valymo (plovimo) paslaugas;
[bookmark: _GoBack]5.3. užtikrinti, kad pateikti automobiliai būtų techniškai tvarkingi, reprezentacinės išvaizdos ir parengti eksploatuoti;
5.4. parinktų ir su Nuomininku suderintų automobilių gedimo atveju skubiai, bet ne ilgiau nei per 2 valandas, pašalinti gedimą, o nesant tokios galimybės, pateikti kitą lygiavertį automobilį.
	6. Nuomotojo pateikti automobiliai nuomos laikotarpiu privalo būti apdrausti KASKO draudimu su nuline frančize ir transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.
	7. Nuomininkas Nuomotojui apmoka už faktiškai nuvažiuotus kilometrus ir naudojimosi automobiliais laiką. Nuvažiuoti kilometrai ir naudojimosi automobiliais laikas skaičiuojami nuo automobilių paėmimo vietos iki automobilių grąžinimo vietos.
	8. Reikalavimai automobiliams:

	Savybė
	Reikalavimai

	1
	2

	Automobilio rūšis
	Keleivinis lengvasis automobilis M1 (žr. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.385773CCCFE8)

	Reikalavimai automobiliui
	Automobilis privalo būti pagamintas ne anksčiau kaip 2024 metais

	Kėbulo tipas
	Sedanas

	Bendras ilgis, cm
	Ne trumpesnis kaip 500,1

	Ratų bazė, cm
	Ne mažesnė kaip 295,1

	Durelių skaičius
	4 

	Kėbulo spalva
	Juoda arba tamsiai mėlyna

	Variklio galia, kW
	Ne mažesnė kaip 170

	Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju) be papildomai įrengiamų vietų
	Ne mažiau kaip 5

	Saugos diržai
	Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms

	Galvos atramos
	Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms

	Oro pagalvės
	Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės, šoninės oro pagalvės

	Stiklai
	Tonuoti galiniai šoniniai ir galinis stiklai

	Salono šildymas ir vėdinimas
	Ne mažiau kaip trijų zonų automatinė oro temperatūros kontrolės sistema

	Automobilio komplektacija
	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas, liemenė su šviesą atspindinčiais elementais
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