

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
 Paros kraujo spaudimo matavimo aparatas su SpO2 matavimo funkcija su 3 dydžių manžetėmis, 1vnt.


	Eil. Nr.
	Privalomi techniniai parametrai ir komplektacija
	Parametro reikšmė
	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)

	1. 
	 Paros kraujo spaudimo matavimo aparatas su SpO2 matavimo funkcija su 3 dydžių manžetėmis
	1 vnt.
	

	2. 
	Paskirtis
	Aparatas turi būti pritaikytas matuoti kraujo spaudimą ir SpO2, suaugusiems ir vaikams.


	

	3. 
	Matavimo režimai 
	Rankinis, automatinis ir nepertraukiamas.
Kiekviename režime rodomas diastolinis, sistolinis ir vidutinis kraujo spaudimas ir pulso dažnis,  ir O2 įsisotinimas. 
 „Rankiniu“ režimu kiekvieną kartą atliekamas tik vienas matavimas. 
AUTO režime matavimas atliekamas ciklu. 
Galima nustatyti matavimų intervalą kas: 1/2/3/4/5/10/15/20/30/45/60/90 minučių. 

	

	4. 
	Ekranas
	spalvotas LCD ekranas 
	

	5. 
	Reguliuojami garsiniai ir vaizdiniai perspėjimai 
	Būtina
	

	6. 
	24 valandas trunkantis ambulatorinis stebėjimas realiu laiku ir duomenų peržiūra 
	Būtina
	

	7. 
	Visus duomenis galima perduoti į kompiuterį naudojant „Windows“ programinę įrangą, naudojant USB duomenų kabelį arba „Bluetooth“ (pasirenkamas). 
	Būtina
	

	8. 
	Komplektacija
	 Daugkartinės  trijų dydžių ( suaugusiems dviejų dydžių , vaikams) manžetės, KS prailginimo žarnelė, SpO2 jutiklis,  programinės įrangos kompaktinis diskas arba nuoroda su atsisiuntimo adresu, vartotojo vadovas Lietuviu kalba, USB duomenų kabelis, dėtuvė su diržu matuoklio nešiojimui, baterijos.   
	

	9. 
	Garantinis laikotarpis
	Ne mažiau 24 mėn.
	



ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PERDAVIMAS/PRIĖMIMAS

1. Prekių ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių  nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
2. Prekės ar jų pakuotės turi būti ženklintos CE ženklu. 
3. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
4. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke.


