Pirkimo sąlygų
1 priedas


AKUMULIATORIUS IKI 30 AH SIT PAKĖLĖJAMS 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(TAIKOMA 1 (PIRMAI) PIRKIMO DALIAI)


Pirkimo objekto paskirtis:
Akumuliatoriai iki 30 Ah SIT pakėlėjams skirti šaudyklos poskyrio įrangai

Reikalavimai prekei: 
1. Talpa (Ah): 16–30Ah.
2.  Įtampa (V): 12V.
3.  Akumuliatoriaus tipas: AGM.
4.  Jungties tipas: M5.
5.  Matmenys: 181.5 (±50 mm)× 77 mm (±40 mm)× 167.5 (±50 mm).
6.  Svoris: 6 (±1.5 kg).
7.  Darbinė temperatūra: -15 (±5) °C iki +45 (±5) °C.
8.  Garantinis laikotarpis: 24 mėn.




AKUMULIATORIŲ PAKĖLĖJAMS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(TAIKOMA 2 (ANTRAI) PIRKIMO DALIAI)


Pirkimo objekto paskirtis:
Akumuliatoriai pakėlėjams. 

Reikalavimai prekei:
1. Prekė privalo būti nauja. 
2. Akumuliatoriaus talpa 16Ah. 
3. Įtampa 12 V.
4. Akumuliatoriaus tipas AGM/TPPL. 
5. Korpuso dydis Er-25(~182x77x168). 
6. Analogas ER-25AGm-HR. 
7. Ilgis 181,6 mm. (+-5 mm)  Plotis 76,2 mm. (+-5 mm) Aukštis 167,9 mm. (+-5 mm) 
8. Svoris 6,1 kg. (+- 1 kg.)
9. Gnybtų padėtis -+.
10. Garantija 24 mėn. 



