Pirkimo sąlygų
2 priedo 1 priedėlis

AKUMULIATORIUS IKI 30 AH SIT PAKĖLĖJAMS
SIŪLOMI TECHNINIAI PARAMETRAI
(TAIKOMA 1 PIRKIMO DALIAI)

1. Pažymime, kad Pirkimo sąlygų 2 priedo 1 priedėlis yra neatsiejama pasiūlymo dalis.
2. Tiekėjas turi užpildyti 1 lentelę „Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios:“
3. Patvirtindamas, kad pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, nurodytus Pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių atitikimą kokybės ir/ar techniniams reikalavimams dokumentus. 
4. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant viešojo pirkimo-pardavimo sutartį įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus:

1 lentelė. Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios: 
	Pirkimo dokumentuose nurodyta reikšmė
	(Tiekėjas turi pažymėti TAIP/NE ir/ar pateikti tikslias reikšmes bei pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus kuriuose yra informacija patvirtinanti lentelėje pateiktus duomenis).

	Talpa (Ah): 16–30Ah
	TAIP/NE
_____Ah (tiksli reikšmė)


	Įtampa (V): 12V 
	TAIP/NE
_____V (tiksli reikšmė)


	Akumuliatoriaus tipas: AGM
	TAIP/NE
___________ (tiksli reikšmė)


	Jungties tipas: M5
	TAIP/NE
___________ (tiksli reikšmė)


	Ilgis – 181,5 mm. (+-50 mm)
	TAIP/NE
Ilgis:___ mm (tiksli reikšmė)


	Plotis – 77 mm. (+-40 mm)
	TAIP/NE
Plotis:___ mm (tiksli reikšmė)


	Aukštis –167,5 mm. (+-50 mm)
	TAIP/NE
Aukštis:___ mm (tiksli reikšmė)


	Svoris – 6 kg. (+- 1,5 kg.)

	TAIP/NE
Svoris: ______ kg (tiksli reikšmė)


	Darbinė temperatūra: -15 (±5) °C iki +45 (±5) °C.
	TAIP/NE
Darbinė temperatūra:
nuo ___ °C iki ___ °C (tiksli reikšmė)


	Garantinis laikotarpis: 24 mėn.
	TAIP/NE
Garantinis laikotarpis:___ mėn. (tiksli reikšmė)




