Pirkimo sąlygų
2 priedo 2 priedėlis

AKUMULIATORIAI PAKĖLĖJAMS
SIŪLOMI TECHNINIAI PARAMETRAI
(TAIKOMA 2 PIRKIMO DALIAI)

1. Pažymime, kad Pirkimo sąlygų 2 priedo 2 priedėlis yra neatsiejama pasiūlymo dalis.
2. Tiekėjas turi užpildyti 1 lentelę „Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios:“
3. Patvirtindamas, kad pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, nurodytus Pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių atitikimą kokybės ir/ar techniniams reikalavimams dokumentus. 
4. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant viešojo pirkimo-pardavimo sutartį įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus:

1 lentelė. Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios: 

	Pirkimo dokumentuose nurodyta reikšmė
	(Tiekėjas turi pažymėti TAIP/NE ir/ar pateikti tikslias reikšmes bei pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus kuriuose yra informacija patvirtinanti lentelėje pateiktus duomenis).

	Prekė privalo būti nauja
	TAIP/NE


	Akumuliatoriaus talpa 16Ah
	TAIP/NE
_____Ah (tiksli reikšmė)


	Įtampa 12 V

	TAIP/NE
_____V (tiksli reikšmė)


	Akumuliatoriaus tipas AGM/TPPL
	TAIP/NE
___________ (tiksli reikšmė)


	Korpuso dydis Er-25(~182x77x168)
	TAIP/NE
___________ (tiksli reikšmė)


	Analogas ER-25AGm-HR
	TAIP/NE
___________ (tiksli reikšmė)


	Ilgis – 181,6 mm. (+-5 mm)
	TAIP/NE
Ilgis:___ mm (tiksli reikšmė)


	Plotis – 76,2 mm. (+-5 mm)
	TAIP/NE
Plotis:___ mm (tiksli reikšmė)


	Aukštis – 167,9 mm. (+-5 mm)
	TAIP/NE
Aukštis:___ mm (tiksli reikšmė)


	Svoris – 6,1 kg. (+- 1 kg.)

	TAIP/NE
Svoris: ______ kg (tiksli reikšmė)


	Gnybtų padėtis -+

	TAIP/NE



	Garantija 24 mėn.
	TAIP/NE
Garantinis laikotarpis:___ mėn. (tiksli reikšmė)




