                       Analizatorių, įskaitant reagentų tiekimą, pirkimas
                                                  Bendrieji reikalavimai 
Pirkimo objekto aprašymas ( 3 pirkimo dalis): 
 Perkančioji organizacija planuoja įsigyti 5 (penkis) Kraujo dujų, pH ir kitų kraujo parametrų  (elektrolitų,  metabolitų) analizatorius, 5 ( penkis) Hematologinius analizatorius. 4 ( keturis) Biocheminius analizatorius, įskaitant  36 (trisdešimt šešių) mėnesių nuolatinio reagentų tiekimo paslauga. 
1.  Reikalavimai tiekėjui
2.1. Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą pagal pateiktą formą.
2.2. Siūlomi analizatoriai ir reagentai turi turėti CE ir IVD ženklinimus  (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių reagentų CE sertifikavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus arba pagal in vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EC reikalavimus, kopijas).
[bookmark: _Hlk215590529]2.3. Analizatoriai turi atlikti visus techninėje specifikacijoje nurodytus laboratorinės diagnostikos tyrimus. Tyrimų metodikos, reagentų aprašymai anglų ir lietuvių kalbomis kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateikti elektronine, o laimėjimo atveju – spausdinta forma (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas).
2.4.  Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi užtikrinti:					
[bookmark: _Hlk209372740]2.4.1. Reagentų nenutrūkstamą tiekimą, apskaičiuodamas žemiau lentelėje nurodytų testų/tyrimų kiekį  kiekvienam analizatoriui, atsižvelgdamas į reagentų galiojimo laiką ir taip užtikrindamas perkamų analizatorių darbą visą 36 (trisdešimt šešių) mėnesių laikotarpį (nenutrūkstamai teikti reagentus ir priemones prašomam kiekiui  analizatorių). Reagentų pristatymas turi būti organizuojamas taip, kad galiojimo laikas būtų pakankamas užtikrinti nenutrūkstamą darbą visą sutarties laikotarpį. Lentelėje pateikiamas poreikis, nurodantis, kaip turi būti sukomplektuotas analizatorius (vienas vienetas )  ir kiek  tūri būti pateiktą komplektų prašomam kiekiui analizatorių tiek pirmuoju, tiek vėlesniais pristatymais.

Lentelė Nr.1. Analizatorių ir reagentų komplektų pirkimo poreikis pirmuoju ir vėlesniais pristatymais. 

	Eil.
Nr. 
	Pirkimo objektas -Analizatorius  
	Kiekis ( vnt. )
	Siūlomų reagentų kiekis 36 mėn. 
	Papildomos kapiliarinio kraujo paėmimo priemonės, kurios turi būti komplektuojamos pagal numatytą analizatorių skaičių.

	
	
	
	Vienas komplektas privalomų testų/tyrimų vienam  analizatoriui (pirmam  ir sekantiems pristatymams)
	Komplektų kiekis prašomam kiekiui analizatorių (pirmam  ir sekantiems pristatymams)
	

	1.
	Kraujo dujų, pH ir kitų kraujo parametrų (elektrolitų,                    metabolitų) analizatorius
	5
	100 privalomų testų/tyrimų su kraujo paėmimo kapiliarais ir automatiniais lancetais
	5 komplektai skirti 5-eims analizatoriams
	Saugus automatinis lancetas kapiliarinio kraujo paėmimui.  
Kiekis: 5 pakuotės × ne mažiau kaip 100 vnt.


	2
	Hematologinis analizatorius
	5
	400 privalomų tyrimų su kapiliarinio kraujo paėmimo sistema ir automatiniais lancetais
	5 komplektai skirti 5-iems analizatoriams
	2.1  Kapiliarinio kraujo paėmimo sistema su K-EDTA antikoaguliantu 200 (± 50) mikrolitrų (bendram  kraujo tyrimui).  
 Kiekis: 5 pakuotės × ne mažiau kaip 100 vnt.
2.2  Saugus automatinis lancetas kapiliarinio kraujo paėmimui. 
 Kiekis: 5 pakuotės × ne mažiau kaip 100 vnt.


	3. 
	Biocheminis analizatorius
	4
	200 privalomų testų/tyrimų su kapiliarinio kraujo paėmimo sistema, automatiniais lancetais 
	4 komplektai skirti 4-iems analizatoriams
	3.1. Kapiliarinio kraujo paėmimo sistema biocheminiam tyrimui. 
Kiekis: 4 pakuotės × ne mažiau kaip 100 vnt.
3.2. Saugus automatinis lancetas kapiliarinio kraujo paėmimui.
Kiekis: 4 pakuotės × ne mažiau kaip 100 vnt.
3.3. Skysčio dozatorius su suderintais antgaliais ( jei reikalingas ėminio/mėginio pernešimas į kasetę, juostelę ir t.t ).
Skysčio dozatorius: po 1 vnt. kiekvienam analizatoriui
Antgaliai: 4 pakuotės × ne mažiau kaip 96 vnt.





2.4.2.  Reikalavimas dėl periodinių reagentų pristatymų atsižvelgiant į galiojimo laiką:
 a) Tiekėjas privalo apskaičiuoti  reagentų bei priemonių kiekius (komplektus), nurodytus lentelėje kiekvienam analizatoriui, bei periodiškai organizuoti jų pristatymą nenutrūkstamam analizatorių darbui iki kito suplanuoto pristatymo, atsižvelgdamas į kiekvieno reagentų galiojimo laiką.
b)  Pristatyti reagentų komplektus kiekvienam analizatoriui tokiais kiekiais, kokie nurodyti lentelėje ir  tokiais intervalais, kad visada būtų nurodytas lentelėje galiojančių  reagentų ir priemonių kiekis Perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje. Pateikti visas tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingų sudedamųjų priemonių (reagentų, ploviklių ir/ar kitų gamintojo nurodytų priemonių, reikalingų nurodytų tyrimų atlikimui) sąrašą su nurodytu kiekiu pakuotėje. Šie reikalavimai taikomi tiek pirmajam, tiek visiems vėlesniems pristatymams per visą sutarties laikotarpį.  Po sutarties pasirašymo Perkančioji organizacija ir Tiekėjas sudaro reagentų ir priemonių (komplektų) tiekimo grafiką visam sutarties laikotarpiui. Tiekimo grafike turi būti  nurodyta: reagentų ir priemonių pavadinimai, LOT numeris, laikymo sąlygas, galiojimo laikas, stabilumas atidarius, numatomą kito pristatymo data, atsakingo asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys.
2.5. Tiekėjas savo lėšomis privalo organizuoti nepanaudotų (pasibaigusio galiojimo) reagentų surinkimą, išvežimą ir utilizavimą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu.
2.6. Garantinio  laikotarpio metu nemokamai atlikti įrangos remonto darbus, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atlikti techninė priežiūra, techninės būklės tikrinimas (jeigu taikoma), kalibravimą ir  programinės įrangos atnaujinimą pagal iš anksto sudarytą grafiką, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. Tiekėjas įsipareigoja pašalinti analizatoriaus techninius gedimus ne ilgiau kaip 1 (vieną) darbo dieną, arba pateikti analogišką pakaitinį analizatorių, jei remontui reikalingas ilgesnis terminas.
2.7. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą įsipareigoja:  
2.7.1. Pateikti siūlomų analizatorių techninę informaciją, vartotojo vadovą, sertifikatus (CE arba  lygiaverčius) lietuvių ir anglų kalbomis (elektroninė versija).  
2.7.2. Užtikrinti nuolatinį reagentų ir  eksploatacinių priemonių tiekimą visą sutarties laikotarpį.  
2.7.3 Analizatorius pristatyti ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo datos. Įranga turi būti pristatyta pilnai sukomplektuota, o transportavimo ir kitos su pristatymu susijusios išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Tiekėjas privalo savo lėšomis atlikti pirminį analizatorių paleidimą ir išbandymą bei atlikti atitinkamus įrašus privalomoje dokumentacijoje.
