Pirkimo sąlygų
Priedas Nr. 1
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1. PIRKIMO OBJEKTAS: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – Perkančioji organizacija) tarnybinių automobilių, esančių Kauno mieste, remonto ir priežiūros paslaugos, nurodytos priede Nr. 2.1 (toliau – Paslaugos).
2. Tiekėjas automobilių remonto paslaugas turi teikti Kauno mieste.
3. Tiekėjas kainas turi pateikti visai pirkimo objekto daliai, priede Nr. 2.1 išvardintoms paslaugoms, nekeisdamas jų eiliškumo ir numeracijos. Pasiūlyme Paslaugos kaina nurodoma įskaitant detalę ir darbus, nebent Pirkimo techninėje specifikacijoje yra nurodyta kitaip. 
4. Paslaugos teikėjas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2016 m. vasario 1d. įsakymu Nr.2BE-45 patvirtintu „Transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų teikimo tvarkos aprašu“.
5. Automobilio remontas turi būti atliekamas laikantis tinkamos ir techniniu požiūriu priimtinos remonto technologijos ir atitikti jo gamybos metu galiojusius techninius reikalavimus, jeigu teisės aktai nenustato naujų ar papildomų reikalavimų.
6. Svarbūs eismo saugumo atžvilgiu elementai: stabdžių sistemos, vairavimo sistemos, pakabos, sukabintuvų ir grąžulų apkrovas laikančios detalės, neturi būti remontuojamos mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais būdais, jei dėl to gali būti pažeista metalo struktūra, elementų atsparumas, standumas, pasikeisti tvirtinimo ir kitos gamintojo numatytos savybės.
7. Paslaugos teikimui naudojamos naujos atsarginės detalės turi būti tinkamos konkrečiam remontuojamam automobiliui.
8. Paslaugos teikėjo montuojamos naujos atsarginės detalės turi būti paženklintos pagal teisės aktų reikalavimus.
9. Po atliktų remonto arba aptarnavimo paslaugų, automobilio skydelyje negali degti gedimus identifikuojančios įspėjimo lemputės.
10. Po intervalinio automobilio aptarnavimo – tepalų keitimo, diržų keitimo – privalo būti užklijuotas lipdukas su nurodyta faktine rida ir data bei kito aptarnavimo kilometražu ir data, o automobiliuose su elektroniniais priežiūros-aptarnavimų indikatoriais – po periodinio tepalų keitimo nustatomas kito tepalų keitimo intervalas.
11. Po remonto paslaugos teikėjas automobilį privalo patikrinti ir įsitikinti, kad automobilis yra techniškai tvarkingas – nėra defektų ir kitų gedimų, automobilį galima eksploatuoti.
12. Paslaugos teikėjas po remonto grąžindamas automobilį vairuotojui, privalo supažindinti jį su suteiktomis paslaugomis, pašalintais defektais.
13. Patalpos, kuriose teikiamos paslaugos ir laikomos paslaugų teikimui reikalingos atsarginės dalys bei medžiagos, turi atitikti higienos, darbo saugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimus kaip nustatyta teisės aktuose.
14. Paslaugų tiekimo metu už Perkančios organizacijos autotransporto saugumą atsako paslaugos tiekėjas.
15. Po remonto atiduodamas automobilis negali būti išteptas, išpurvintas, apgadintas ar kitaip pažeistas.


	Eil. Nr.
	Reikalaujami parametrai
	Tiekėjo siūlomi parametrai

	1. 
	Paslaugos teikėjas privalo turėti paslaugų teikimui reikalingą įrangą – ne mažiau 5 pilnai sukomplektuotų darbo vietų, kurių kiekviena aprūpinta elektriniu ir/ar hidrauliniu keltuvu.

	
Pilnai sukomplektuotos darbo vietos _____ (nurodyti konkretų skaičių), kurio aprūpintos:
__________________________ (nurodyti kokie keltuvai)

	2. 
	Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia:
Nepriklausomos sertifikavimo įstaigos išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad tiekėjas laikosi:
2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1221/2009 pripažįstamos Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) arba kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, pripažįstamos pagal minėto reglamento 45 straipsnį, reikalavimų, arba standarto LST EN ISO 14001:2015 (arba lygiaverčio standarto) reikalavimų.
Perkančioji organizacija pripažįsta ir kitose Europos Sąjungos valstybėse – narėse įsisteigusių nepriklausomų įstaigų išduotus lygiaverčius sertifikatus.

	Kartu su pasiūlymu pateikiame:
__________________________________
(nurodyti pateikiamus dokumentus)




