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                                                      Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Minimalūs privalomi techniniai reikalavimai prekėms:

1.1. padangoms išvardytoms 6 punkte:

1.1.1. padangos turi būti skirtos eksploatuoti priekinės ašies ir varomosios ašies (tiekėjai privalo pateikti gamintojo rekomendacijas patvirtinantį dokumentą);
1.1.2. privalo būti naujos (ne restauruotos ar kaip kitaip atnaujintos);
1.1.3. privalo turėti homologacinę numeraciją;

1.1.4. garantinė padangos rida turi būti nemažesnė kaip 12 mėnesių.

1.1.5. padangos turi būti ne senesnės kaip 12 mėn. nuo pagaminimo datos.

2. Siūlomos prekės turi būti naujos, kokybiškos, atitikti joms keliamus techninius bei atitinkamus šios rūšies prekėms keliamus reikalavimus. Prekės turi būti sertifikuotos Europos Sąjungoje (tiekėjas privalo pateikti tai patvirtinančius dokumentus, t.y. pateikti EPREL Europos produktų registro išrašą, gaminio informacinį lapą arba pateikti internetinę nuorodą į jį).

3. Esant poreikiui, Pirkėjas turės teisę pirkti ir kitas, nenurodytas, tačiau pagal funkcinę paskirtį panašias Prekes. Papildomų  prekių  pirkimui taikomos visos Prekių pirkimui šioje Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytos sąlygos (garantijos, trūkumų šalinimo ir t.t.), nebent aiškiai bus nustatyta kitaip. Papildomos prekės perkamos tokiais įkainiais, kurie galios Užsakovo užsakymo pateikimo dieną laimėjusio dalyvio kainoraštyje. Papildomų prekių įkainius Tiekėjas turės suderinti su Užsakovu. Tokių Papildomų prekių  kaina negalės sudaryti daugiau kaip 30 proc. (trisdešimt) laimėjusio dalyvio Sutarties kainos.

4. Tiekėjas įsipareigoja, parduotų padangų kiekį kalendoriniais metais, pagal pirkėjo užsakymą, išvežti utilizacijai susidėvėjusias padangas savo sąskaita.

5.  Vykdant žaliųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, pirkimai bus vykdomi vadovaujantis  Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (aktualios redakcijos) (toliau - Tvarkos) 4.1 p. - yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede (toliau – produktų sąrašas) ir atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede - medžiagos (padangų gumos granulės) yra gautos perdirbus ar kitaip panaudojus atliekas, ir kurios atitinka Atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus kriterijus ir sąlygas dėl atliekų nebelaikymo atliekomis. Vadovaudamasis Tvarkos 4.4.4.1 p., PS, pirkdamas produktą, savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikydamas bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose - prekei pagaminti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų, 4.4.4.5 p. - Prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. Tiekėjas privalo Prekes atvežti PS ne kelių eismo piko valandomis ir trumpiausiais galimais maršrutais. Jeigu Prekes veža kurjerių tarnybos, šis reikalavimas netaikomas.
6. Prekių specifikacija:
	Nr.
	Prekės pavadinimas
	Protektoriaus tipas
	Greičio indeksas (ne mažiau)
	Apkrovos indeksas (ne mažiau)
	Kuro indeksas (ne mažiau)
	Sukibimo indeksas (ne mažiau)
	Triukšmo lygis, dB (ne didesnė)
	M+S
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	Preliminarus kiekis vienetais

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Padangos 195/75R16C
	Universalus
	R
	107/105
	C
	A
	73
	+
	+
	36
	

	2.
	Padangos 205/55R16
	Universalus
	V
	94
	C
	C
	72
	+
	+
	14
	

	3.
	Padangos 205/65R16C
	Universalus
	T
	107
	C
	A
	73
	+
	+
	7
	

	4.
	Padangos 205/75R16C
	Universalus
	R
	110/108
	C
	A
	72
	+
	+
	56
	

	5.
	Padangos 225/65R16C
	Universalus
	R
	121/120
	C
	A
	72
	+
	+
	15
	

	6.
	Padangos 225/75R16C
	Universalus
	R
	121
	C
	A
	73
	+
	+
	131
	

	7.
	Padangos 225/55R17
	Universalus
	W
	101
	D
	C
	72
	+
	+
	5
	

	8.
	Padangos 285/70R19,5
	Vairuojamoji
	M
	146/144
	D
	C
	71
	+
	+
	84
	

	9.
	Padangos 275/70R22,5
	Vairuojamoji
	L
	148/145
	D
	C
	72
	+
	+
	4
	

	10.
	Padangos 295/80R22,5
	Vairuojamoji
	M
	154/149
	C
	B
	71
	+
	+
	208
	


