Klausimas:
Darbų atlikimo terminas nurodytas iki balandžio 30 d.. Projekte nurodyta, kad turės būti stabilizuoti sankasos gruntai, kurie įrengiami laikantis MN GPSR 12 reikalavimų.
Stabilizavimo darbai gali būti vykdomi tik esant tinkamoms oro sąlygoms. Pagal nurodytus  darbų terminus didelė tikimybė, kad pavasarį gruntui atitirpus sankasos gruntas gali tapti purus ir prarasti laikomąją galią, dėl galimos per didelės drėgmės ar lietaus didelė tikimybė, kad rišiklis gali būti išplautas ir nebus galima tinkamai sutankinti grunto.
Kelių remontas, kapitalinis remontas priklauso darbų grupei, kurių vykdymas tiesiogiai priklauso nuo oro sąlygų. Šaltuoju metų sezonu yra taikoma technologinė pertrauka nuo lapkričio 15d. iki kovo 15 d. Šiuo laikotarpiu kelio remonto, rekonstrukcijos darbai nevykdomi, nes dažnu atveju metrologinės sąlygos būna netinkamos kokybiškam darbų atlikimui.
Prašome patvirtinti, kad bus taikoma technologinė pertrauka ir darbų vykdymas ir atlikimo terminas dėl netinkamų oro sąlygų bus nukeltas/pratęstas.
Atsakymas:
Darbų terminas nurodytas iki 2026-04-30, tačiau taip pat yra numatyta galimybė pratęsti atlikimo terminą 1 mėnesio laikotarpiui.
