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	DĖL ATSAKYMO Į TIEKĖJO KLAUSIMĄ



[bookmark: _Hlk29980088]Pranešame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo paklausimas:
1. Klausimas: 2026-01-02 15:11 pranešimas Nr. 487826 (kalba netaisyta)
"Ar Rangovas turi įvertinti valstybinės reikšmės kelio Nr. 1105 Alytus-Ūdrija-Krokialaukis kadastrinių matavimų bylų atnaujinimą/ parengimą?“
Atsakymas: (į klausimus atsako iniciatorius)/: Neturi

2. Klausimas: 
„Ar Rangovas turi įvertinti kertamų medžių atkuriamąją vertę? Jei taip, prašome pateikti atkuriamosios vertės sumą.“
Atsakymas: (į klausimus atsako iniciatorius): Projekte nenumatomas medžių šalinimas

3. Klausimas: 
„Pateikto kapitalinio remonto techninio darbo projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje 2.6 pozicijoje numatytas 14 vnt. Plastikinių d400 drenažo apžiūros šulinių įrengimas. Prašome nurodyti šulinių gylius.“
Atsakymas: (į klausimus atsako iniciatorius): Žiniaraštyje nurodytas bendras šulinių kiekis metrais. Šuliniai po numatyti po 1,5 m gylio.
4. Klausimas: 
„Pateikto kapitalinio remonto techninio darbo projekto techninėje specifikacijoje nurodyta, kad kelkraščių viršutiniams sluoksniams turi būti naudojami 0/22 nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai, tačiau sąnaudų kiekių žiniaraštyje 6.1 pozicijoje numatytas 1965 m2 Skaldažolės įrengimas iš dirvožemio kiekio 15 %, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/32 kiekio 85%, h=6cm. Prašome patikslinti kelkraščio medžiagų reikalavimus.“
Atsakymas: (į klausimus atsako iniciatorius): Visam projekte numatytas 0/22 frakcija.
5. Klausimas: 
„Pateikto kapitalinio remonto techninio darbo projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje 13.1 pozicijoje numatytas 18 m2 Viršutinio kelkraščio sluoksnio įrengimas. Prašome nurodyto kelkraščio viršutinio sluoksnio storį ir reikalavimus medžiagai.„
Atsakymas: (į klausimus atsako iniciatorius): Skersinis pjūvis pateiktas bylos 144 psl. Pagal jį numatomas kelkraštis kaip ir visame projekte „Kelkraščiai sutvirtinti skalda (85 proc. dolomitinė skalda 0/22 ir 15 proc. gruntas) apsėjant žole“.
6. Klausimas: 
„Kadangi kelias AL1416 jungiasi su valstybinės reikšmės keliu Nr. 1105 Alytus-Ūdrija-Krokialaukis prašome pateikti reikalavimus projektinės kelio dangos sujungimui su esama kelio danga, pateikti sujungimo skersinį profilį bei nurodyti sujungimo ilgį.“
Atsakymas: (į klausimus atsako iniciatorius): 144 psl. pateiktas sujungimo skersinis profilis.
7. Klausimas: 
„Prašome pateikti esamų šulinių, kurių numatyta sureguliuoti iki projektinio lygio, kiekį bei reguliavimo aukštį.“
Atsakymas: (į klausimus atsako iniciatorius): Projekto apimtyje nėra esamų šulinių.


[bookmark: _Hlk218600271]Informuojame, kad nukeliamas pasiūlymų pateikimo terminas iki 2026-01-14 9:00 val.
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