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[bookmark: _Ref38540913][bookmark: _Ref38898051][bookmark: _Ref38901392][bookmark: _Toc48053189]Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS
DĖL STATYBINIŲ, ĮVAIRIŲ BUITIES IR ELEKTROS PREKIŲ, ĮVAIRIŲ ĮRANKIŲ IR KITŲ PREKIŲ PIRKIMO
	

	(data)

	

	(vieta)



	Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

	(Adresatas)



1. [bookmark: _Toc329443224]INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

	Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai)
	

	Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)
	

	Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)
	

	Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p. adresas)
	

	Rekvizitai:
· įmonės kodas;
· PVM kodas;
· atsiskaitomoji sąskaita;
· bankas, banko kodas.
	



2. [bookmark: _Toc329443227]INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais
	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	



3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas

	1.
	
	

	2.
	
	



4. PASIŪLYMO KAINA 

4.1. Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.
4.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):
4.2.1. transportavimo išlaidas;
4.2.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas;
4.2.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;
4.2.4. pristatytų Prekių surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo, ir (arba) priežiūros išlaidas;
4.2.5. aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų Prekių surinkimui ir (arba) priežiūrai, išlaidas;
4.2.6. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;
4.2.7. išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.
4.2.8. elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos;
4.2.9. Prekių garantinės priežiūros išlaidos;
4.2.10. Kitos išlaidos reikalingos sutarties įvykdymui.
4.3. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodytos žodžiais.
4.4. Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

4.5. Pirkimui siūlome:
	Eil. 
Nr.
	Prekės pavadinimas
	Mato 
vnt.
	Prelimi-narus kiekis
3 metams
	Reikalavimas
	Atitikimas
reikalavimams
(trumpas prekės aprašymas)
	Vieno vnt. 
kaina (Eur be PVM)
	Suma (Eur be PVM)
(4x7)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	Vandens kasetė siūlinė
	vnt.
	50
	Mechaninio valymo. Filtravimo medžiaga - Polipropilenas. Tinka geriamam vandeniui. Darbinė temperatūra – 
1 - 48°C. Pralaidumas ne mažiau 900 l/h.
	
	
	 

	2. 
	Kombinuota filtro kasetė 
	vnt.
	10
	Tipas - kombinuotoji su granuliuotąja anglimi. Filtravimo medžiaga - aktyvintoji anglis. Mažiausios filtruojamos kietosios dalelės - 20 mikronų. Tinka geriamam vandeniui
	 
	
	 

	3. 
	Vakuuminės druskos tabletės 
	pak.
	30
	Paskirtis - vandens minkštinimo filtrams. Svoris pakuotėje ne mažiau - 25 kg. Tinka geriamam vandeniui.
	 
	
	 

	4. 
	Žarnelė 60 cm 
	vnt.
	20
	Nerūdijantis plienas. Ilgis - 60 cm. Santechninė jungtis, skersmuo - V1/2''-V1/2". Vidinis skersmuo - 8 mm. Išorinis skersmuo - 12 mm. Darbinė temperatūra 1 - 90°C. Darbinis slėgis ne mažiau 10 Bar
	 
	
	 

	5. 
	Žarnelė 30 cm 
	vnt.
	20
	Nerūdijantysis plienas. Ilgis - 30 cm. Santechninė jungtis, skersmuo - V1/2''-V1/2". Vidinis skersmuo - 8 mm. Išorinis skersmuo - 12 mm. Darbinė temperatūra 1 - 90°C. Darbinis slėgis ne mažiau 10 Bar 
	 
	
	 

	6. 
	Praustuvo maišytuvas
	vnt.
	10
	Spalva – chromas, medžiaga – cinkas,  jungtis - 3/8 colio,   pralaidumas ne mažiau 6 l/min. Rankenėlių skaičius - 1. Komplekte turi būti žarnelės (2 vnt.), tarpinės ir tvirtinimo detalės. 
	 
	
	 

	7. 
	Dušo maišytuvas su žarna ir galvute
	kompl.
	10
	Spalva – chromas, medžiaga – cinkas, dušo jungtis - 1/2 colio.  Pralaidumas ne mažiau 6 l/min. Rankenėlių skaičius - 1. Su dušo žarna ir galvute. Komplekte - ekscentrikai (2 vnt.), dušo galvutė, dušo žarna.
	 
	
	 

	8. 
	WC bakelio nuleidimo mechanizmas 
	vnt.
	10
	Nuleidimo mechanizmas iš viršaus, vieno nuleidimo funkcija
	 
	
	 

	9. 
	WC bakelio vandens pripildymo mechanizmas 
	vnt.
	10
	Vandens padavimas iš šono
	 
	
	 

	10. 
	Unitazo dangtis
	vnt.
	10
	Plastikinis, be paminkštinimo, plotis 35-38 cm
	 
	
	 

	11. 
	Sifonas praustuvui
	vnt.
	1
	Paskirtis - praustuvui. Išvesties vamzdžio skersmuo - 32 mm. Colinė jungtis - 1 1/4". 
	 
	
	 

	12. 
	Silikonas 
	vnt.
	30
	Bespalvis, naudojamas jungtims užsandarinti, sanitarinis, fasavimas po 300 ml. Darbinė temperatūra 5 - 40°C. Atsparus drėgmei
	 
	
	 

	13. 
	Silikonas 
	vnt.
	30
	Baltas, naudojamas jungtims užsandarinti, sanitarinis, fasavimas po 300 ml. Darbinė temperatūra 5 - 40°C. Atsparus drėgmei
	 
	
	 

	14. 
	Skiediklis, tirpiklis
	vnt.
	30
	Talpa ne mažiau  l l,  paskirtis - dažams, lakui, emaliui skiesti. Tinka dažymo reikmenims valyti, paviršių riebalams šalinti.
	 
	
	 

	15. 
	Dažai 
	kg
	20
	1 kg, emaliniai, įvairių spalvų, tinkantys metaliniams ir mediniams paviršiams dažyti vidaus ir lauko sąlygoms. Dažų paskirtis - universalūs. Išeiga ne mažiau 8 m²/l. 
	 
	
	 

	16. 
	Antikoroziniai gruntiniai dažai 
	vnt.
	20
	Įvairių spalvų, fasavimas po 0,9 - 1 l, pusiau blizgus, vidaus ir lauko darbams
	 
	
	 

	17. 
	Impregnantas medžiui
	vnt.
	2
	Skirta apdailos darbams - vidaus ir lauko. Kiekis pakuotėje 1 litras. Skiediklis - vanduo. Išeiga – ne mažiau 15 m²/l. 
	 
	
	 

	18. 
	Impregnantas
	vnt.
	20
	Skirta  vidaus ir lauko apdailos darbams. Kiekis pakuotėje ne mažiau 3 l. Skiediklis - vanduo. Išeiga ne mažiau 8 m²/l.
	 
	
	 

	19. 
	Medžio impregnantas 
	vnt.
	10
	Skirtas vidaus ir lauko apdailos darbams. Kiekis pakuotėje ne mažiau 2 l. Skiediklis - vanduo. Išeiga ne mažiau 10 m²/l. 
	 
	
	 

	20. 
	Apsauginė dažymo juosta
	vnt.
	5
	Popierinė, baltos spalvos, ne mažiau 50 m x 48 mm
	 
	
	 

	21. 
	Apsauginė dažymo juosta
	vnt.
	5
	Popierinė, baltos spalvos, ne mažiau 50 m x 38 mm
	 
	
	 

	22. 
	Apsauginė dažymo juosta
	vnt.
	5
	Popierinė, baltos spalvos, ne mažiau 50 m x 25 mm
	 
	
	 

	23. 
	Teptukas dažymui
	vnt.
	30
	Plotis 45 - 50 mm. Storis  10 - 15 mm. Šeriai - sintetiniai. Šerių ilgis 40 – 45 mm.  
	 
	
	 

	24. 
	Teptukas dažymui
	vnt.
	30
	Plotis 75 - 80 mm. Storis 20 - 25 mm. Šeriai - Sintetiniai. Šerių ilgis 50 – 55 mm. 
	 
	
	 

	25. 
	Izoliacinė juosta 
	vnt.
	3
	Plotis - 15 mm. Storis ne mažiau 0,13 mm. Ilgis ne mažiau 10 m. Spalva - juoda. Medžiaga - Polivinilchloridas (PVC).
	
	
	

	26. 
	Dvipusė lipnioji juosta 
	vnt.
	30
	Lauko darbams, išlaikanti ne mažiau 100 kg, ne mažiau kaip 22 mm pločio ir 5 m ilgio
	
	
	

	27. 
	Savisriegis
	vnt.
	50
	Savisriegių tipas - su grąžteliu. Ilgis - 35 mm. Skersmuo – 4,8 mm. Padengimas - cinkuota, dažyta. Tvirtinama medžiaga - medis. 
	
	
	

	28. 
	Medsraigčiai 
	pak.
	5
	Įsukami į medį. Galvutės tipas - įleidžiama. Ilgis - 45 mm. Skersmuo - 3.5 mm. Vienetai pakuotėje ne mažiau - 100.
	
	
	

	29. 
	Medsraigčiai
	pak.
	5
	Įsukami į medį. Galvutės tipas - įleidžiama. Ilgis - 25 mm. Skersmuo - 3.5 mm. Vienetai pakuotėje ne mažiau - 100.
	
	
	

	30. 
	Medsraigčiai
	pak.
	5
	Tipas - universalieji. Galvutės tipas - įleidžiama. Ilgis ne mažiau - 100 mm. Skersmuo - 6 mm. Vienetai pakuotėje ne mažiau - 100.
	
	
	

	31. 
	Kniedės 
	pak.
	5
	Ilgis - 22 mm. Skersmuo - 4.8 mm. Medžiaga - aliuminis, plienas. Vienetai pakuotėje ne mažiau - 50. 
	
	
	

	32. 
	Inkarinės vinys
	pak. 
	2
	4x40 mm, pakuotė po 2,5 kg ir daugiau
	
	
	

	33. 
	Įvarai su medsraigčiais, 
	pak.
	10
	8 x 50 mm, fasavimas ne mažiau po 50 vnt., įsukami
	
	
	

	34. 
	Įvarai su medsraigčiais 
	pak.
	10
	6 x 50 mm, fasavimas ne mažiau po 50 vnt., įsukami
	
	
	

	35. 
	Įvarai su medsraigčiais 
	pak.
	10
	5 x 50 mm, fasavimas ne mažiau po 50 vnt., įsukami
	
	
	

	36. 
	Durų uždarytuvas
	vnt.
	3
	Hidraulinis, maksimalus durų plotis 95 cm, svoris 70 kg. Su reguliuojamu uždarymo greičiu ir jėga.
	
	
	

	37. 
	Pakabinama spyna su diskiniu užraktu
	vnt.
	20
	Užrakinama raktu, pakabinama. Lankelio storis ne mažiau 10 mm. Raktų skaičius ne mažiau 3. Tinkama naudoti lauke.
	
	
	

	38. 
	Įleidžiama spyna
	vnt.
	3
	Skirta medinėms vidaus ir lauko durims, atstumas nuo spynos krašto iki cilindro centro 55 mm
	
	
	

	39. 
	Įleidžiama spyna
	vnt.
	5
	Skirta medinėms vidaus ir lauko durims, atstumas nuo spynos krašto iki cilindro centro 45 mm, atstumas tarp rankenos ir cilindro centrų 72 mm
	
	
	

	40. 
	Spynos cilindras
	vnt.
	2
	Europinio (DIN) standarto, ilgis 80 mm, raktų skaičius ne mažiau 3 vnt. 
	 
	
	

	41. 
	Spynos cilindras
	vnt.
	3
	Europinio (DIN) standarto, ilgis 60 mm, raktų skaičius ne mažiau 3 vnt. 
	 
	
	

	42. 
	Raktų pakabukai
	vnt.
	1
	Įvairių spalvų su laukeliu užrašui, su apvaliais metaliniais žiedeliais suverti raktams, pakuotė po 50 vnt. 
	 
	
	

	43. 
	Klijai
	vnt.
	50
	Universalūs, ne mažiau po 3 g, tvirto sukibimo,
greitai džiūstantys. Klijų naudojimo sritys - tekstilė, popierius/kartonas, betonas, metalas, stiklas, plytelės, plastikas, mediena, akmuo, kamštinė medžiaga, polistirenas, keramika, cementas, natūrali ir dirbtinė oda. Klijų spalva- Skaidri
	 
	
	

	44. 
	Klijai
	vnt.
	20
	Universalūs, ne mažiau po 120 ml. Klijų naudojimo sritys - popierius/kartonas, metalas, plastikas, mediena, akmuo, kamštinė medžiaga, natūrali ir dirbtinė oda, guma.
	 
	
	

	45. 
	Universalus tepalas 
	vnt.
	20
	Tūris ne mažiau 400 ml, skirtas plastikiniams, metaliniams paviršiams
	 
	
	

	46. 
	Cementas
	pak.
	100
	Baltas, pakuotėje 25 – 30 kg. 
	 
	
	

	47. 
	Betonas 
	pak.
	20
	Sausas betonas, mišinio tipas remontinis, fasavimas ne mažiau kaip - 25 kg. Išeiga - ~ 65 kg/m², kai sluoksnio storis 40 mm. 
	 
	
	

	48. 
	Gipsinis tinko mišinys
	pak.
	100
	Mišinio tipas remontinis, fasavimas po 5 kg, 
	 
	
	

	49. 
	Montažinės putos
	vnt.
	5
	Talpa ne mažiau 750 ml
	 
	
	

	50. 
	Šaltasis asfaltas
	pak.
	10
	Spalva - Juoda. Mišinio tipas - Remontinis. Medžiagos/mišinio paskirtis - Kelio asfaltavimui. Prekės svoris su pakuote - 25 kg. Darbinė temperatūra 20 - 40°C. 
	 
	
	

	51. 
	Armatūrinis tinklas
	vnt.
	10
	Akies dydis, mm - 50 x 50. Ilgis - 2 m. Plotis - 1 m. Ritinio ilgis - 2 m. Vielos skersmuo – 2 mm. Cinkuotas. 
	 
	
	

	52. 
	Profiliuotas skardos lapas sienoms žalios spalvos
	vnt.
	2
	Padengimas - dažyta. Ilgis – 2450 - 2500 mm. Plotis – 1150 - 1200 mm. Storis – 0,4 - 0,5 mm.
	 
	
	

	53. 
	Lygios skardos kampas
	vnt.
	2
	Skardos lankstinys, kampas 100 x100 mm. Spalva - žalia. Ilgis ne mažiau 250 cm. 
	 
	
	

	54. 
	Tvirtinimo kampas 
	vnt.
	10
	Ilgis - 90 mm. Plotis - 90 mm. Aukštis - 65 mm. Sutvirtinta.
	 
	
	

	55. 
	Polikarbonato plokštė
	vnt.
	9
	Skaidrus, netonuotas, storis ne mažiau 0,4 cm, ilgis ne mažiau 200 cm, plotis ne mažiau 105 cm. Skirtas stogeliams.
	 
	
	

	56. 
	Polikarbonato profilis H 
	vnt.
	11
	Paskirtis - polikarbonato plokštėms sujungti. Ilgis ne mažiau 200 cm, plotis ne mažiau 1 cm, storis ne mažiau 1 cm. Spalva - Skaidri. Medžiaga - polikarbonatas. Profilio forma - H.
	 
	
	

	57. 
	Polikarbonato profilis U
	vnt.
	3
	Paskirtis - plokščių galams sandarinti. Ilgis ne mažiau 210 cm, plotis ne mažiau 1 cm, storis ne mažiau 1 cm. Spalva - skaidri. Medžiaga - polikarbonatas. Profilio forma - U.
	 
	
	

	58. 
	Polikarbonato profilis F
	vnt.
	7
	Paskirtis - plokštėms tvirtinti. Ilgis ne mažiau 210 cm, plotis ne mažiau 0,4 cm, storis ne mažiau 0,4 cm. Spalva - skaidri. Medžiaga - polikarbonatas. Profilio forma - F.
	 
	
	

	59. 
	Tarpinės polikarbonato montavimui
	vnt.
	8
	Paskirtis - polikarbonato plokštėms sujungti. Ilgis ne mažiau 200 cm.
	 
	
	

	60. 
	Medinis tašas 
	vnt.
	10
	Spygliuotis. Džiovintas. Neobliuotas. 10 cm x 10 cm, 3 m 
	 
	
	

	61. 
	Medinis tašas 
	vnt.
	20
	Spygliuotis. Džiovintas. Neobliuotas. 5 cm x 10 cm, 6 m 
	 
	
	

	62. 
	Dvigubo pjovimo lentos 
	vnt.
	50
	Spygliuotis. Džiovintas. Neobliuotas. 2,5 cm x 10 cm, 3 m 
	 
	
	

	63. 
	Laminuota fanera 
	vnt.
	1
	Ilgis ne mažiau 250 cm. Plotis ne mažiau 125 cm. Storis ne mažiau 15 mm. 
	 
	
	

	64. 
	Laminuota fanera 
	vnt.
	1
	Ilgis ne mažiau 250 cm. Plotis ne mažiau 125 cm. Storis ne mažiau 21 mm. 
	 
	
	

	65. 
	Chemikalai plačialapėms piktžolėms naikinti 
	vnt.
	30
	Skystas įpakavimas, fasavimas po 1 litrą, tinkantys kiaulpienių naikinimui
	 
	
	

	66. 
	Chemikalai piktžolėms naikinti
	vnt.
	30
	Stipraus poveikio, skystas, fasavimas (talpa) po 1 litrą,  tinkantys plačialapių naikinimui
	 
	
	

	67. 
	Trąšos gėlėms
	l.
	10
	Skystos. Tinka kambarinėms gėlėms. Sudėtis - mineralų mišinys. Ne mažiau 1 l
	 
	
	

	68. 
	Trąšos spygliuočiams 
	l.
	5
	Skystos. Skirtos skatinti augimą, stiprinti šaknų sistemą. Ne mažiau 1 l
	 
	
	

	69. 
	Sėkla žaliai vejai
	pak.
	10
	Fasuota po 1 kg
	 
	
	

	70. 
	Kastuvas
	vnt.
	10
	Ilgis ne mažiau 1100 mm. Darbinės dalies plotis ne mažiau 200 mm. Su kotu. Darbinės dalies medžiaga plienas.  
	 
	
	

	71. 
	Sniego kastuvas 
	vnt.
	20
	Ilgis – 115 - 125 cm.  Darbinės dalies plotis – 35 - 45 cm. Darbinės dalies storis – 0,75 - 0,85 cm. Su kotu.
	 
	
	

	72. 
	Sniego stumtuvas
	vnt.
	20
	Darbinės dalies ilgis – 50-55 cm. Darbinės dalies plotis – 75-80 cm. Darbinės dalies storis - 0.5-0,7 cm. 
	 
	
	

	73. 
	Techninė druska  
	vnt.
	12
	Fasuota po 10 kg, skirta tirpinti sniegą, ledą
	 
	
	

	74. 
	Grėblys lapams 
	vnt.
	20
	Darbinės dalies plotis ne mažiau 41 cm, rūšis vėduoklinis, darbinės dalies medžiaga plastikas, koto medžiaga aliuminis, kieti dantys, virbų skaičius ne mažiau 25 vnt., skirtas darbui siaurose vietose
	 
	
	

	75. 
	Lauko šluota su kotu
	vnt.
	20
	Šerių medžiaga plastikas, darbinės dalies plotis ne mažiau 450 mm, ilgis 1250 mm 
	 
	
	

	76. 
	Grindinio šepetys 
	vnt.
	20
	Ilgis – 1450 - 1550 mm. Darbinės dalies plotis – 70 - 80 mm. Su kotu. Šepetys skirtas trinkelių tarpams valyti. 
	 
	
	

	77. 
	Darbo pirštinės
	por.
	30
	Iš natūralios odos, žieminės, juodos spalvos
	 
	
	

	78. 
	Darbo pirštinės
	por.
	30
	Medžiaga tekstilė, su PU danga, įvairių dydžių, juodos spalvos
	 
	
	

	79. 
	Darbo pirštinės
	por.
	300
	Trikotažinės, vienpusės, įvairių dydžių 
	 
	
	

	80. 
	Graužikų nuodai
	vnt.
	50
	Grūdai graužikų naikinimui  ne mažiau 150 gramų
	 
	
	

	81. 
	Insekticidas
	vnt.
	100
	Skraidantiems vabzdžiams naikinti. Talpa ne mažiau 400 ml 
	 
	
	

	82. 
	Aerozolis nuo uodų ir erkių 
	vnt.
	10
	Talpa ne mažiau 90 ml
	 
	
	

	83. 
	Semtuvėlis šiukšlėms 
	vnt.
	2
	Medžiaga - metalų lydinys
	 
	
	

	84. 
	Grindų šepečio šluostė
	vnt.
	50
	Ilgis ne mažiau 450 mm. Plotis ne mažiau 120 mm. Medžiaga – mikropluoštas. Šluostė skalbiama.
	 
	
	

	85. 
	Dulkių siurblio maišeliai
	pak.
	5
	Tinkantys Karcher siurbliui A2204  filtruojantis maišas 6.959-130.0, popieriniai, pakuotėje  ne mažiau po 5 vnt.
	 
	
	

	86. 
	Šiukšlinės su dangčiu
	vnt.
	20
	Talpa ne mažiau 12 l. Su dangčiu, plastikinė
	 
	
	

	87. 
	Kilimai prie durų
	vnt.
	3
	Ne mažiau 1x1,50 m., tamsios spalvos, guminiu padu
	 
	
	

	88. 
	Kilimėliai prie durų
	vnt.
	10
	Ne mažiau 50x80 cm, tamsios spalvos, guminiu pagrindu. Kilimėlio paskirtis - laukui ir vidui.
	 
	
	

	89. 
	Folija
	vnt.
	20
	Maisto kepimo, pakavimo medžiaga. Tipas - aliuminio folija. Ilgis ne mažiau 15 m Plotis ne mažiau 25 cm
	 
	
	

	90. 
	Puodas nerūdijančio metalo su dangčiu
	vnt.
	5
	3 - 4 l su dangčiu
	 
	
	

	91. 
	Keptuvė
	vnt.
	5
	Skersmuo ne mažiau 22 cm. Medžiaga - aliuminis. Paviršiaus padengimas - nelimpanti danga. Tinka viryklėms - indukcinėms, dujinėms, elektrinėms, halogeninėms. Su dangčiu. 
	 
	
	

	92. 
	Šaukštelis arbatinis
	vnt.
	60
	Nerūdijančio plieno
	 
	
	

	93. 
	Stiklainiai
	vnt.
	400
	0,5 l užsukami
	 
	
	

	94. 
	Dangteliai stiklainiams
	vnt.
	400
	Užsukami. Skersmuo - 82 mm.
	 
	
	

	95. 
	Ruletė 5 metrų
	vnt.
	15
	Ne mažiau 5 m, metalinė juosta. Gradavimas mm, cm, m. Su fiksatoriumi. 
	 
	
	

	96. 
	Geodezinė ruletė
	vnt.
	10
	Ilgis ne mažiau 30 m, plotis ne mažiau 12 mm, tikslumo klasė 2, gradavimas mm, cm, m
	 
	
	

	97. 
	Metalinis šveitimo šepetys
	vnt.
	20
	Rankinis, ilgis ne mažiau 250 mm, plotis ne mažiau 80 mm. Viela smulki, plieninė
	 
	
	

	98. 
	Metalinis šveitimo šepetys
	vnt.
	20
	Rankinis, ilgis ne mažiau 250 mm, plotis ne mažiau 65 mm. Viela smulki, plieninė
	
	
	

	99. 
	Diskas metalui pjauti
	vnt.
	100
	Storis - 1.2 mm. Skersmuo - 125 mm. Apdirbama medžiaga - metalas.
	 
	
	

	100. 
	Tvirtinimo dirželiai 
	pak.
	5
	Dirželio medžiaga - Nailonas. Juodi, tinkami lauko sąlygoms, išmatavimai 4,8x350 mm, pakuoti po 100 vnt. 
	 
	
	

	101. 
	Tvirtinimo dirželiai 
	pak.
	5
	Dirželio medžiaga - Nailonas. Juodi, tinkami lauko sąlygoms, išmatavimai  7,5x370 mm, pakuoti po 100 vnt.
	 
	
	

	102. 
	Tvirtinimo dirželiai 
	pak.
	5
	Dirželio medžiaga- Nailonas. Juodi, tinkami lauko sąlygoms, išmatavimai  9x550 mm, pakuoti po 50 vnt.
	 
	
	

	103. 
	Atsuktuvas
	vnt.
	5
	Plokščias, darbinės dalies ilgis 20 cm. Galvutės tipas - SL6. Magnetinė galvutė. 
	 
	
	

	104. 
	Atsuktuvas
	vnt.
	5
	Kryžminis, darbinės dalies ilgis 15 cm. Medžiaga - Metalas. Galvutės tipas - PH2.
	 
	
	

	105. 
	Atsuktuvas ir antgalių rinkinys
	kompl.
	2
	Atsuktuvas ir ne mažiau 24 antgaliai, ilgis 200 mm, medžiaga metalo lydinys, su saugojimo dėklu 
	 
	
	

	106. 
	Įrankių komplektas 
	kompl.
	1
	Sukimo įrankių ir antgalių komplektas. Ne mažiau 200 vnt. detalių.
	 
	
	

	107. 
	Plokščių raktų komplektas 
	kompl.
	5
	Medžiaga - metalas. Komplekte - raktų sugriebimo matmuo yra nuo 6 mm iki 32 mm. Su dėklu.
	 
	
	

	108. 
	Plaktukas 
	vnt.
	10
	Svoris ne mažiau 300 g. Darbinės dalies medžiaga – plienas arba nerūdijantis plienas. 
	 
	
	

	109. 
	Replių rinkinys
	kompl.
	10
	Komplektas iš 3 replių: kandiklinės, universalios, ilgosios
	 
	
	

	110. 
	Pjūklas medienai pjauti 
	vnt.
	5
	Ašmenų ilgis - 500 – 550 mm 
	 
	
	

	111. 
	Grąžtų komplektas metalui
	kompl.
	10
	Komplektas iš 8 vnt. nuo 3-10 mm
	 
	
	

	112. 
	Mūro grąžtų komplektas 
	kompl.
	1
	5-12 mm, komplekte 5 vnt. 
	 
	
	

	113. 
	Grąžtas betonui 
	vnt.
	2
	Darbinės dalies ilgis – 10-12 cm. Skersmuo - 6 mm. 
	 
	
	

	114. 
	Žibintuvėliai  atsparūs vandeniui 
	vnt.
	10
	Kišeniniai žibintuvėliai. Šviesos srautas 180 – 180 lm. Spalvos temperatūra - 6000 - 6500°K. Šviesos srauto reguliavimas. Korpuso medžiaga -metalas. Apsaugos laipsnis (IP) - IP65. Įkrovos laikas ne daugiau 360 min. Veikimo laikas įkrovus ne mažiau 240 min. Akumuliatoriaus/baterijos talpa ne mažiau 500 mAh. Akumuliatoriaus/baterijos tipas - Li-ion. Veikimo režimų skaičius ne mažiau 3. Apšvietimo atstumas ne mažiau 150 m. 
	 
	
	

	115. 
	Stalinė lempa
	vnt.
	2
	Pastatoma ar tvirtinama prie stalviršio tvirtinimo prispaudėju, lankstus stovas, lengvai galima reguliuoti apšvietimo kampą palenkiant šviestuvo stovą žemyn, aukštyn ar į šonus, maksimalus aukštis ne mažiau kaip 50 cm, naudojama kompaktinė liuminescencinė lemputė ne mažiau kaip 11 W, metalinis korpusas ir gaubtas
	 
	
	

	116. 
	Ventiliatorius
	vnt.
	2
	Ištraukiamasis, skersmuo 20 cm, įmontuojamas
	 
	
	

	117. 
	Pakavimo plėvelė polietileninė skaidri
	vnt.
	1
	Ilgis - 200 m. Plotis – 0,40-0,45 m. Storis µm ne mažiau - 15. 
	 
	
	

	118. 
	Reguliuojama atrama kolonai
	vnt.
	6
	Medžiaga - plienas. Ilgis ne mažiau 50 mm. Plotis ne mažiau 50 mm. Aukštis ne mažiau 150 mm. Storis 4-5 mm. 
	 
	
	

	119. 
	Universalios kopėčios 
	vnt.
	2
	Aukštis ne mažiau 600 cm, plotis ne mažiau 30 cm. Aliuminės
	 
	
	

	120. 
	Lango rankena
	vnt.
	10
	Balta plastikinio lango aliuminė rankena
	 
	
	

	Bendra pasiūlymo suma Eur be PVM:
	

	PVM suma:
	

	Bendra pasiūlymo suma Eur su PVM:
	



[bookmark: _Hlk116383592]Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais: ________________________


Mes siūlome šią nuolaidą neišvardintoms prekėms:

	Nuolaida procentais (%) nuo prekių pasiūlytų užsakymo metu 
	Tiekėjas nurodo nuolaidos dydį procentais

	Neišvardintos prekės
	



Nuolaida bus taikoma visą Sutarties galiojimo laikotarpį.


*Nurodytas prekių kiekis yra preliminarus. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti nurodyto maksimalaus prekių kiekio. 
**Nurodyta prekių kaina yra preliminari ir bus naudojama tik pasiūlymų palyginimui.
*** Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ___________________________________________________________________________________

5. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

6. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ
Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

	Eil.
Nr.
	Dokumentas
	Lapų skaičius
	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos?
(Taip / Ne)
	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė)
	
	
	

	2.
	Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas)
	
	
	

	3.
	Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį
	
	
	

	4.
	Pasirašytas EBVPD (Pirkimo sąlygų 4 priedas „EBVPD“ (XML ir PDF formatais). 
*Atskirą EBVPD pildo:
1) tiekėjas;
2) kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);
3) kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str. (jei yra).
	
	
	

	5.
	Tiekėjo deklaracija
	
	
	

	6.
	Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija
	
	
	

	
	ir kt.
	
	
	



Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:
· esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
· sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,
· pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
· pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 2 skyriuje „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.


	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas, pavardė)



