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	DĖL (2025-VKJ-311) BIOKURO KATILŲ MŪRO REMONTO DARBŲ IR MEDŽIAGŲ PIRKIMO

	REGARDING THE PROCUREMENT OF (2025-VKJ-311) WORKS FOR THE REPAIR OF MASONRY OF BIOFUEL BOILERS

	
	

	Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus (2025-VKJ-311) Biokuro katilų mūro remonto darbų ir medžiagų pirkime.
	We are sending responses to suppliers questions in an ongoing procurement of (2025-VKJ-311) Works for the repair of masonry of biofuel boilers.


	
	

	Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).
	To avoid interpretations of the content, we quote the questions of the suppliers exactly as they were submitted via the Central Procurement Information System (hereinafter - CPP IS) (text is not edited).



	Eil. Nr. / No.
	Nuoroda į pirkimo dokumentus, konkretus reikalavimas (numeris ar tekstas), kurį norima koreguoti / 
Reference to the procurement documents, specific requirement (number or text) to be adjusted
	Siūloma korekcija, klausimas / Suggested correction/question
	Pirkėjo (VKJ) atsakymas /
 Buyer (VKJ) Response 

	1.
	Pasiūlymo kaina 1,2,3,4,5,6 punktai
	Prašome patikslinti kiekvienos pozicijos termoizoliacinio betono storį.
	Patiksliname, kad termoizoliacinio betono storis visose pozicijose yra 38mm nuo išorinės vamzdžio sienelės 

	
	Points 1,2,3,4,5,6 of Tender Price
	Please specify the thickness of the thermal insulation concrete for each item.
	We clarify that the thickness of the thermal insulation concrete is 38 mm in all positions measured from the outer wall of the pipe.

	2.
	Pasiūlymo kaina 7,8,9 punktai
	Prašome patikslinti plieninių ankerių diametrą.
	Patiksliname plieninio ankerio diametras yra ø6mm.

	
	Points 7,8,9 of Tender Price
	Please specify the diameter of the steel anchors.
	We clarify the diameter of the steel anchor is ø6mm.

	3.
	Pasiūlymo kaina 7,8,9 punktai
	Kokia bus ankerių forma? Gal yra tikslūs brėžiniai?
	Ankerio forma pateikiama pridedame priede Nr.2. 

	
	Points 7,8,9 of Tender Price
	What will be the shape of the anchors? Are there any detailed drawings available?
	The shape of the anchor is provided in Annex No. 2.

	4.
	Pasiūlymo pateikimo terminas
	Prašome prailginti pasiūlymo pateikimo terminą bent iki 01-19d.
	Pasiūlymo pateikimo terminas bus pratęstas.

	
	Deadline for submission of the Tender
	We kindly request to extend the proposal submission deadline at least until January 19.
	The submission deadline for the Tender will be extended.

	5.
	
	Ar bus reikalinga įrengti temperatūrines siūles?
	Taip, bus reikalinga įrengti temperatūrines siūles.

	
	
	Will it be necessary to install expansion joints?
	Yes, it be necessary to install expansion joints.

	6.
	
	Ar pastoliai turi būti įtraukti į vienetinius įkainius?
	Pastoliai neturi būti įtraukti į vienetinius įkainius

	
	
	Should scaffolding be included in the unit rates?
	Scaffolding shall not be included in the unit rates.

	7.
	
	Gal turite ir galite pateikti izoliavimo projektą ar bent jau brėžinius šiems darbams tiksliau įsivertinti?
	Pridedame brėžinius, Priedas Nr.2, Priedas Nr.3, Priedas Nr.4, Priedas Nr.5

	
	
	Do you have and could you provide the insulation design or at least drawings so that these works can be assessed more accurately?
	We attach the drawings: Annex No. 2, Annex No. 3, Annex No. 4, and Annex No. 5.



	Vadovaujantis Bendrųjų pirkimų sąlygų (BPS) nuostatomis, nukeliamas Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas. Informacija apie patikslintą terminą pateikiama CVP IS .
	According to the provisions of the General Procurement Conditions (GPC), the deadline for submitting Initial Tenders is extended. Information about the updated deadline is provided in the CPP IS.



	PRIDEDAMA: 
	ENCLOSED:

	Brėžiniai: Priedas Nr.2, Priedas Nr.3, Priedas Nr.4, Priedas Nr.5
	Drawings: Annex No. 2, Annex No. 3, Annex No. 4, and Annex No. 5.
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