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Suinteresuotiems tiekėjams		                    	      2026 m. sausio 21 d.   


DĖL ATSAKYMO Į KLAUSIMUS 

AB Lietuvos oro uostai, vykdydami Langų remonto paslaugos ir stiklų paketų montavimo pirkimą, CVP IS Nr. 6222452 (toliau – Pirkimas), atsakydami į suinteresuotų tiekėjų klausimus/prašymus, teikia šiuos paaiškinimus bei patikslinimus:

	Eil. Nr.
	KLAUSIMAS
	PAAIŠKINIMAI/PATIKSLINIMAI

	[bookmark: _Hlk18399396]1.
	patikslinkit prasom
butent kokias paslaugas reiketu apskaiciuoti
	Pagrindinės planuojamos užsakyti paslaugos nurodytos   Techninės specifikacijos (SPS Priedas Nr. 1) (toliau – TS) 3 p.:
· Langų montavimas/keitimas; 
· Berėmių konstrukcijų montavimas/keitimas; 
· Stiklo paketų montavimas/keitimas; 
· Langų, berėmių konstrukcijų, jų sudedamųjų dalių remontas; 
· Langų, berėmių konstrukcijų furnitūros keitimas; 
· Žaliuzių, roletų montavimas; 
· Apdailos atstatymas po atliktų paslaugų.


	2.
	kokia stiklo paketu specifikacija ir ismatavimai,
	Konkretus poreikis pateikiamas kiekvieno užsakymo metu.
TS 5.1.1. p. yra nurodyta, kad Tiekėjas, gavęs Paslaugų užsakymą iš Užsakovo, per 5 darbo dienas turi įsivertinti paslaugas objekte dalyvaujant Užsakovo atstovui, sudaryti išankstinę remonto paslaugų išklotinę – sąmatą ir nustatyti remonto baigimo datą. Tiekėjas gali atlikti paslaugas tik tada, kai suderina išankstinę remonto paslaugų išklotinę – sąmatą su užsakovo atstovu. 

	3.
	langai is kokio profilio - aliumininiu, PVC
	Gali būti užsakomi įvairūs profiliai, taip pat ir kitokio tipo konstrukcijos. Žr. TS 3 p. Konkretus poreikis pateikiamas kiekvieno užsakymo metu 
5.1.1. Tiekėjas, gavęs Paslaugų užsakymą iš Užsakovo, per 5 darbo dienas turi įsivertinti paslaugas objekte dalyvaujant Užsakovo atstovui, sudaryti išankstinę remonto paslaugų išklotinę – sąmatą ir nustatyti remonto baigimo datą. Tiekėjas gali atlikti paslaugas tik tada, kai suderina išankstinę remonto paslaugų išklotinę – sąmatą su užsakovo atstovu.

	4.
	kokie remonto darbai reiklaingi langams, reikalingas aprasymas ir gal nuotraukos
	Gali būti užsakomos įvairios remonto paslaugos, įskaitant bet neapsirobojant:
Pateikiamas preliminarus sąrašas:
· Langų reguliavimas (varčių prispaudimo, aukščio, pasvirimo);
· Vyriai, rankenos, spynos, fiksatoriai – remontas arba keitimas
· Varstymo / atvertimo mechanizmų taisymas
· Langų uždarymo problemų šalinimas (kai sunkiai užsidaro, kliūva)
· Tarpinių (gumos) keitimas
· Langų sandarinimas (nuo skersvėjų, drėgmės, triukšmo)
· Stiklo paketo persandarinimas
· Kondensato problemų sprendimas
· Stiklo paketo keitimas (kai rėmas lieka tas pats)
· Įtrūkusio ar sudužusio stiklo keitimas
· Rasojančio stiklo paketo keitimas
· Konstrukciniai smulkūs darbai
· Nedideli rėmo ar varčios pažeidimų taisymai
· Langų geometrijos koregavimas

	5.
	kas ieina i projektavimo paskauga
kokios apdaios reiklaingas atstatyma s ir ar t.b. iskaiciuotos ir medziagos
	Naujų langų/berėmių konstrukcijų sistemų projektavimas bus užsakomas pagal poreikį. Poreikis bus suderinamas užsakymo metu. Apdailos atstatymas suderinamas kiekvieno užsakymo metu. Už panaudotas medžiagas yra atsiskaitoma pagal TS 2.12 - 2.13 p.

	6.
	kokiu reketu pastoliu ar kelimo priemoniu - kokiam aukciui ir svoriui
	Konkretus poreikis pateikiamas kiekvieno užsakymo metu. Darbai aukštyje numatomi iki 10 m. 



Šie paaiškinimai/patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.
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