[bookmark: _Hlk214263290]„TYLIOSIOS ZONOS“ PREKIŲ IR PASLAUGŲ PAKETŲ PIRKIMAS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I PIRKIMO OBJEKTO DALIS

0. Pirkimo objektas – „Tyliosios zonos“ prekių ir paslaugų paketai (toliau – ir Prekės). Prekės bus naudojamos Visos dienos mokyklos Tyliojoje zonoje. 
0. Pirkimas vykdomas įgyvendinant Projektą „Įvairialypio švietimo plėtojimas visos dienos mokyklose Ukmergės rajono savivaldybėje“, Nr. 20-002-P-0001; Finansavimas – ES lėšos.
0.  Prekių kiekis. Perkami 2 „Tyliosios zonos“ prekių ir paslaugų paketai. 
0. Prekių pristatymo ir įrengimo darbų adresai:
	Mokykla
	Adresas
	Prekių kiekis, komplektas
	Tel. Nr.

	Ukmergės r. Vidiškių pagrindinė mokykla
	Ukmergės r. sav., Vidiškiai, Ukmergės g. 42
	1
	+37034046148

	Ukmergės r. Veprių mokykla-daugiafunkcis centras 
	Šventosios g. 18, Veprių mst., Veprių sen., Ukmergės r. sav.
	1
	+37034041290



5. [bookmark: _Hlk216074384]Bendrieji reikalavimai: 
5.1. Prekės turi būti naujos ir nenaudotos, pilnai sukomplektuotos, pristatytos ir sumontuotos techninės specifikacijos 4 punkte nurodytais adresais.
5.2. Tiekėjo siūlomos Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu, turi atitikti techninėje specifikacijoje aprašytas charakteristikas bei Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Tvarkos aprašas) (aktuali redakcija) 2 priedo II skyriaus 2 punkto nuostatą, kad Prekės pristatomos pakuotėse, kurios laikytinos perdirbamomis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Prekių pakuotėms nustatytą reikalavimą pagrindžiantys dokumentai privalės būti pateikti Prekių pristatymo metu.
5.3. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti siūlomų Prekių sertifikatus, techninius pasus ar instrukcijas / aprašymus ar kitą techninę dokumentaciją, įrodančią Prekių techninę atitiktį Techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams originalo ir lietuvių kalbomis. 
6. Vieną Prekių komplektą sudaro šios Prekės, atitinkančios žemiau nurodytus techninius reikalavimus: 
	
	Prekės pavadinimas
	Kiekis
	Reikalaujama charakteristika

	1.
	Akustinė kėdė
	1
	Ovalo formos, su apvadu, tinkanti poilsiui ir atsipalaiduoti. Sugerianti garsą. Paminkštinta kėdės atlošo ir sėdynės pagalvėlė, dengtos vidinės sienelės. Sukasi 360 laipsnių kampu.
Matmenys: ne mažiau kaip 136 cm aukščio x 72 cm skersmens pagrindas; 96 cm skersmuo plačiausioje ovalo vietoje.

	2.
	Raminantis baseinas su 
apšvietimu 
	1
	Sensorinės stimuliacijos psichomotorinis baseinas, sudarantis galimybę sukurti saugią ir smagią aplinką.
Baseinas turi būti pagamintas iš poliuretano putplasčio, padengtas poliesterio PVC arba odos danga, įvairių spalvų. 
Turi būti sudaryta galimybė rinktis skirtingas baseinų spalvas, atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos pageidavimą. 
Baseino dydis ne mažesnis kaip: 150 x 150 x 40 x 15 cm 

	3.
	Kamuoliukų komplektas 
baseinui (250 vnt.)
	3

	Skaidrūs arba spalvoti kamuoliukai, skirti kamuoliukų baseinams.
Perkamos trys spalvotų arba skaidrių kamuoliukų baseinui pakuotės. Iš viso baseino užpildymui reikia ne mažiau kaip 750 vnt. kamuoliukų.
Vienoje pakuotėje – ne mažiau kaip 250 vnt. kamuoliukų.
Kamuoliuko dydis – ne mažesnis kaip 8,5 cm skersmens

	4.
	Laipteliai baseinui
	1
	Laipteliai turi būti pagaminti iš poliuretano putplasčio, padengti 
poliesterio PVC arba odos danga. 
Pritaikyti prie baseino, kurio dydis ne mažesnis kaip:
150 x 150 x 40 x 15 cm 

	5.
	Terapinė sūpuoklė su 
masažo (vibracijos) 
funkcija
	1
	Minkšta sūpuoklė, suteikianti ramybės ir atsipalaidavimo jausmą. Sūpuoklė vibruojanti. Matmenys: ne mažesni kaip 87 x 130 x 80 cm. 

	7.
	Įgarsinimo sistema 
patalpose 
	1
	2 juostų stereo aktyvių garsiakalbių sistema – 2 x 40 W (vienas aktyvus ir vienas pasyvus modelis). 2 juostų 5 ¼ colių garsiakalbių sistema. Turi būti nuotolinio sieninio skydelio įvesties jungtis (WP2xx serija). Būtinas energijos taupymo budėjimo režimas. Vertikalus ir horizontalus montavimas su įleidžiamu tvirtinimo laikikliu. 

	8.
	Sensorinis vandens 
staliukas
	1
	Stalas skirtas individualiems ar bendriems žaidimams. Šviesos diodų įrenginys užtikrina tolygų apšvietimą visame stalo plote. Yra galimybė keisti spalvas, valdoma nuotolinio valdymo pulteliu. A+ energinė klasė ir atsparumas vandeniui IP65. Komplekte yra universalus maitinimo adapteris (suderinamas su JK / ES / JAV / AU) su žemos įtampos maitinimo šaltiniu. Per 8 valandų įkrovimo ciklą vidutiniškai šviečia 5-10 valandų (priklausomai nuo programos nustatymo). Matmenys ne mažesni kaip 505 mm aukštis x 750 mm skersmuo. Tyrinėjimo zonos gylis ne mažesnis kaip 150 mm. 

	9.
	Sienų paminkštinimas 
„Pieštukai“
	2
	Sienų plokštės turi būti interaktyvaus pieštuko dizaino, kad vaikai galėtų su jais žaisti. Pieštukų sienelės (2 vnt.) turi būti paminkštintos, bet patvarios, pagaminta iš aukštos kokybės medžiagų – putplasčio. Sieninių skydų montavimas turi būti paprastas: kad būtų galimybė pieštukus išdėstyti bet kokia tvarka, siekiant susikurti savo poreikius atitinkančią sensorinę aplinką.
Rinkinį sudaro ne mažiau kaip 7 paminkštintos sienelės, kurių kiekvienos matmenys yra ne mažesni kaip 80 cm (aukščio) x 40 cm (pločio) x 3 cm (storio). 

	10.
	Šviečiančių kubų 
komplektas
	1
	Ne mažiau kaip 12-os šviečiančių, skirtingų dydžių kubų rinkinys.
Kiekvienas kubas turi keisti spalvas, kad suteiktų raminamą efektą.
Rinkinyje turi būti:
ne mažiau kaip 4 kubai, kurių išmatavimai ne mažesni 
kaip 15 x 15 cm;
ne mažiau kaip 8 kubai, kurių išmatavimai ne mažesni
kaip 7,5 x 7,5 cm.
Kiekvienam kubui reikalingos 2 AA baterijos. 

	11.
	Begalybės tunelis
	1
	Siekiama patalpoje sukurti begalinio gylio iliuziją, sukuriamą šviesos efektais. Tai priemonė, sudaranti galimybes atsipalaiduoti.
Dydis: ne mažesnis kaip 50 cm skersmens x 5,6 cm gylio. Komplekte turi būti nuotolinio valdymo pultelis, USB laidas ir ES bei JK adapteriai. 

	12.
	Šviečiantis kilimas 
(kvadratas)
	1
	Kilimo kvadrato formos. Audinyje yra įsiūtos ryškios, net ir dieną puikiai matomos spalvotos formos. Dydis ne mažesnis kaip: 1000 x 1000 mm 

	13.
	Montavimo darbai 
(kiekvienai
 įstaigai)
	
	13.1.	Baseino surinkimas.
13.2.	Įgarsinimo sistemos montavimas.
13.3.	Sensorinio vandens staliuko pajungimas.
13.4. Sienų paminkštinimų „Pieštukai“ montavimas.
13.5.	Begalybės tunelio montavimas.

	[bookmark: _GoBack]14.
	Mokymai 
	
	Darbui su įranga suteikiami ne trumpesni nei 2 akademinių 
valandų mokymai Perkančiosios organizacijos nurodytos 1
mokyklos patalpose.


7. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo užpildyti pateiktą lentelę (Pirkimo sąlygų 3 priedas) įrašydamas joje konkrečias siūlomos prekės charakteristikas (reikšmes), o kur jų įrašyti negalima –nurodyti/aprašyti/deklaruoti reikalavimo atitikimą. Pasiūlymai, kuriuose siūlomos Prekės neatitiks techninių specifikacijų, nurodytų lentelės stulpelyje „Reikalaujamos techninės charakteristikos“ ir / arba nebus pateikti konkretūs techniniai rodikliai ir jų reikšmės ir /arba kuriuose bus įrašyta Taip/Ne/Atitinka ir/arba bus pateiktos tik nuorodos į internetinius tinklapius, bus atmesti kaip neatitinkantys Pirkimo sąlygų reikalavimų. Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūloma.

