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                                                              VIEŠOJI ĮSTAIGA
RASEINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

Viešoji įstaiga, Žemaitės g. 2, 60127 Raseiniai, tel. (0  428)  57  913, el. p. raseiniai@rpspc.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 272416130


RINKOS KONSULTACIJA 

MEDICINOS ĮRANGA

	Perkančioji organizacija
	Viešoji įstaiga Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras

	Pirkimo objektas
	Viešoji įstaiga Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras numato įsigyti medicinos įrangą:
1. Portatyvinis venų ieškiklis su pakrovimo stotele ir mobiliu stovu – 2 vnt. 
2. Procedūrinė kėdė kraujo paėmimui, lašinėms infuzijoms ir kitoms procedūroms – 7 vnt.
3. Oro dezinfekatorius – 2 vnt.

Rinkos konsultacija skelbiama siekiant gauti rinkos dalyvių pastabas ir pasiūlymus bei galimas kainas dėl numatomos įsigyti medicinos įrangos.
Planuojamai įsigyti įrangai keliami minimalūs reikalavimai nustatyti žemiau pateiktoje techninėje specifikacijoje.
Dalyvavimas rinkos konsultacijoje yra neatlygintinis ir neturi įtakos bei nesuteikia dalyviams pirmenybės teisių dalyvaujant viešajame pirkime.

	Rinkos konsultacijos
paskirtis
	Rinkos konsultacijos paskirtis – iki pirkimo pradžios informuoti rinkos dalyvius bei kitus suinteresuotus asmenis apie galimą būsimą pirkimą ir sudaryti sąlygas rinkos dalyviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl būsimo pirkimo objektų ar kitų pirkimo vykdymo klausimų iki pirkimo pradžios.
Tai nėra skelbimas apie pirkimą ar išankstinis skelbimas apie pirkimą. 

	Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas:
	Ne vėliau kaip iki termino, nurodyto CVP IS.

	Pastabų ir pasiūlymų pateikimo tvarka:
	Pastabos ir pasiūlymai nurodytu terminu turi būti pateikti: pranešimu Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis.

	Rinkos konsultacijos kalba
	Tiekėjai savo siūlymus pateikia lietuvių kalba. 

	Rinkos konsultacijos metu gautų pastabų ir pasiūlymų nagrinėjimo tvarka:
	· Perkančioji organizacija, gavusi pastabas ir pasiūlymus, juos išnagrinės bei įvertins pateiktų pastabų ir pasiūlymų svarbą bei atitiktį perkančiosios organizacijos poreikiams.
· Perkančioji organizacija neįsipareigoja skelbiant pirkimą atsižvelgti į visas pateiktas pastabas ar pasiūlymus.

	Konfidencialumas
	Rinkos konsultacijos metu gaunamos konsultacijos, siūlomi technologiniai sprendimai ir kita iš dalyvių gaunama informacija gali būti skelbiama tik nuasmeninta. Dalyvis turi teisę iš anksto, pateikdamas informaciją, nurodyti kuri jo pateiktos informacijos dalis yra konfidenciali. Atlikus rinkos konsultacijos procedūrą, perkančioji organizacija gali skelbti rinkos konsultacijos apibendrintas išvadas. Dalyvis neturi teisės drausti ar kitaip apriboti perkančiosios organizacijos teisės dėl išvadų viešo skelbimo ar skelbiamos informacijos turinio. Išvadose bus pateikta nuasmeninta iš dalyvių rinkos konsultacijos metu gauta ir apibendrinta informacija. Rinkos konsultacijos metu gauta informacija bus naudojama formuojant pirkimo dokumentus ir pirkimo techninius reikalavimus. Rinkos dalyvis visą konsultacijos metu perduotą informaciją perduoda perkančiajai organizacijai neatlygintinai, be teisės reikšti bet kokias pretenzijas dėl informacijos naudojimo būdo/turinio ar teisių į šią informaciją ateityje.

	Tiekėjams:
	1) Prašome užpildyti pateikiamą klausimyną. 
2) Prašome užpildyti žemiau esančią techninę specifikaciją, nurodydami galimos pasiūlyti įrangos techninius duomenis pagal perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.
3) Taip pat galite pateikti pastabas /siūlymus laisva forma.























RINKOS KONSULTACIJOS KLAUSIMYNAS

Prašome atsakyti į šiuos klausimus (atsakymai nelaikytini pasiūlymu ir bus naudojami tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti būsimam pirkimui):


	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas

	1.
	Ar dalyvautumėte pirkime, planuojamame vykdyti pagal pateiktą techninę specifikaciją?
	

	2.
	Ar turite pastabų, klausimų dėl techninės specifikacijos projekto? 
(prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečių techninės specifikacijos punktų  pakeitimus/patikslinimus, kurie  suteiktų galimybę Jūsų įmonei pasiūlyti techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinkančias prekes)
	

	3.
	Kokie techninius reikalavimus patvirtinantys dokumentai išduodami ir gali būti pateikiami pasiūlymų pateikimo metu?
	

	4.
	Kokia šiuo metu rinkoje tokios įrangos (pagal pateiktą techninę specifikaciją) kaina?
	

	5.
	Kokia yra standartinė gamintojo suteikiama garantija prekei?
Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai, garantijos pratęsimo galimybės ir jos kaina, kt.)?
	

	6.
	Koks realus įrangos užsakymo įvykdymo laikas?
	

	7.
	Kokie galėtų būti taikomi minimalūs kvalifikacijos reikalavimai?
	

	8.
	Kuriuos aplinkos apsaugos kriterijus, iš nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 (įskaitant šio įsakymo pakeitimus) patvirtintame „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše“ (žr. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr​), atitinka Jūsų įmonė  ir/arba Jūsų įmonės siūloma prekė, kokius aplinkos apsaugos kriterijų (žaliojo pirkimo reikalavimų) atitiktį patvirtinančius dokumentus galėtumėte pateikti pirkimo metu?
	

	9.
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? (jei turite, prašome pateikti)
	








TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

MEDICINOS ĮRANGA 

1. Jei techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius. Jei apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, tokiu atveju tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius.
2. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu pateikiama:  gamintojų techniniai dokumentai ar kiti lygiaverčiai duomenys, patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams ir atitinkantys šiuos patikimumo kriterijus: pateiktuose dokumentuose turi būti Perkančiosios organizacijos reikalaujami duomenys apie siūlomų objektų technines savybes (reikalaujama grafiškai nurodyti (t. y., pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės);
3. Įrangos pristatymas ir personalo apmokymas. Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas (ne mažiau kaip  po vieną darbuotoją) turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
4.  Kartu su Prekėmis turės būti pateikti šie dokumentai:
4.1. Prekių perdavimo-priėmimo aktas;
4.2. Prekių vartotojo instrukcija (originalo ir lietuvių kalbomis);
4.3. CE sertifikatai (CE ženklas ir notifikuotos įstaigos identifikacinis numeris) arba jam lygiaverčiai dokumentai, jei prekė privalo būti sertifikuoja notifikuojančios institucijos arba EB atitikties deklaracija (tinkamai patvirtintos kopijos ir jų vertimai į lietuvių kalbą).
4.4. Įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančių galiojančių dokumentų (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos  Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas) kopiją;
4.5. Medicinos prietaiso pasas.







1 PIRKIMO DALIS PORTATYVINIS VENŲ IEŠKIKLIS SU PAKROVIMO STOTELE IR MOBILIU STOVU (2 vnt.)

	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Numatomas kiekis, vnt.
	Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės


	1.1.
	Venų ieškiklis
	(nurodyti modelį ir gamintoją)
	2
	

	1.2.
	Šviesos tipas
	Infraraudonieji spinduliai, bangos ilgis nuo 700 iki 900 nm
	
	

	1.3.
	Procedūros metu nėra kontakto su oda
	Būtina
	
	

	1.4.
	Baterijos veikimo trukmė
	Ne mažiau kaip 2 val.
	
	

	1.5.
	Programa skirta mažesnių ir gilesnių venų paieškai
	Būtina
	
	

	1.6.
	Spalvinės vizualizacijos
	Būtina
	
	

	1.7.
	Punkcijos vietos indikacija
	Būtina
	
	

	1.8.
	Galimybė keisti projektuojamo vaizdo spalvą ir dydį
	Būtina
	
	

	1.9.
	Gylio indikacija
	Būtina
	
	

	1.10.
	Pakrovimo stotelė arba įkrovimas naudojant maitinimo adapterį
	Būtina
	2 
	

	1.11.
	Komplektuojama
	Su stovu ant ratukų, kurių 2 su stabdžiais
	2
	

	1.12.
	Garantija
	Ne mažiau kaip 24 mėn.
	
	



2 PIRKIMO DALIS PROCEDŪRINĖ KĖDĖ KRAUJO PAĖMIMUI, LAŠINĖMS INFUZIJOMS IR KITOMS PROCEDŪROMS (7 vnt.)

	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Numatomas kiekis, vnt.
	Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės


	
2.
	Procedūrinė kėdė kraujo paėmimui, lašinėms infuzijoms ir kitoms procedūroms
	(nurodyti modelį ir gamintoją)
	7
	

	2.1.
	Kėdės rėmas pagamintas iš plieno arba lygiaverčio metalo
	
	
	

	2.2.
	Kėdės bendras ilgis gulimoje pozicijoje 
	Ne daugiau kaip 2000 mm, ne mažiau kaip 1820 mm
	
	

	2.3.
	Kėdės bendras plotis
	Ne daugiau kaip 880 mm, ne mažiau kaip 6200 mm
	
	

	2.4.
	Kėdės dalių skaičius
	Ne mažiau kaip 3
	
	

	2.5.
	Kėdės apmušalas atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms, kraujui, šlapimui, UV spinduliams, antimikrobinis, antigrybelinis; gulėjimo plokštuma besiūlė, apmušalas iš dirbtinės sintetinės arba lygiavertės medžiagos
	Būtina
	
	

	2.6.
	Gulimos dalies paminkštinimo storis
	Ne mažiau kaip 5 cm
	
	

	2.7.
	Leistina darbinė apkrova
	Ne mažiau kaip 135 kg
	
	

	2.8.
	Reguliuojami, paminkštinti ranktūriai
	Būtina
	1 pora 1 kėdei (viso 7 poros 7 kėdėm)
	

	2.9.
	Pagalvėlė galvai
	Būtina
	1 vnt. 1 kėdei (viso 7 vnt. 7 kėdėms)
	

	2.10.
	Skaidraus plastiko kojų dalies uždangalas, apsaugai nuo nešvarumų
	Būtina
	1 vnt. 1 kėdei (viso 7 vnt. 7 kėdėms)
	

	2.11.
	Garantija
	Ne mažiau kaip 24 mėn.
	
	




3 PIRKIMO DALIS ORO DEZINFEKATORIUS (2 vnt.)

	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Numatomas kiekis, vnt.
	Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės


	
3.
	Oro dezinfekatorius
	(nurodyti modelį ir gamintoją)
	2
	

	3.1.
	Technologija
	Šviesos spektro: UVC arba plazmos technologija, arba lygiavertė
	
	

	3.2.
	Dezinfekcijos efektyvumas
	Ne mažiau kaip 99,0 % 
	
	

	3.3.
	Saugus naudoti prie žmonių
	Būtina
	
	

	3.4.
	Naikina virusus, bakterijas, grybelius
	Būtina
	
	

	3.5.
	Triukšmo lygis
	Ne daugiau kaip 59 dBA naudojant aukščiausiu lygiu
	
	

	3.6.
	Montavimas
	Įleidžiamas į lubas, pakabinamas ant sienos ar pastatomas (mobilus)
	
	

	3.7.
	Komplektacija
	Keičiami filtrai (jei taikoma)
	
	

	3.8.
	Garantija
	Ne mažiau kaip 24 mėn.
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