


BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 
„KLAIPĖDOS LAKŠTUTĖ“


MAŽOS VERTĖS NESKELBIAMOS APKLAUSOS PIRKIMO SĄLYGOS

[bookmark: _Hlk64980367]„VERTIKALAUS ŽMONIŲ SU NEGALIA KELTUVO PIRKIMAS“

Biudžetinė įstaiga Socialinių paslaugų centras ,,Klaipėdos lakštutė“ kviečia rinkos dalyvius rinkos konsultacijai dėl naujo žmonių su negalia vertikalaus keltuvo  įrengimo ir  senojo keltuvo demontavimo. 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	



	
	
	


	Eil. Nr.
	Techninės charakteristikos parametras
	Reikalavimas

	1
	Atitikimas standartams  
	EN 81-40:2010

	2
	Keltuvo tipas
	Atvirtas vertikalus

	3
	Pritaikytas naudotis
	Lauko sąlygomis (montuojamas lauke)

	4
	Triukšmo lygis
	< 60dB

	5
	Platformos matmenys (mm)
	Ilgis 1400 plotis 1100

	6
	Pavara
	Elektrinė/grandininė

	7
	Keliamojo galia
	Ne mažiau 358 kg

	8
	Sustojimų skaičius
	2

	9
	Platformos praėjimas
	180°

	10
	Pakėlimo aukštis
	Iki 2000 mm

	11
	Varteliai
	I ir II aukšte (ant platformos ir viršuje)

	12
	Platformos grindys
	Rifliuota neslidi danga

	13
	Valdymas
	Mygtukai ant platformos ir iškvietimo mygtukai aukštuose

	14
	Greitis
	≤ 0,15 m/s

	15
	Maitinimas
	2020-240 V, 1 fazė

	16
	Viršsvorio kontrolė
	Taip

	17
	Automatinis platformos nuleidimas dingus įtampai
	Taip

	18
	Garantija
	24 mėn. 

	19
	Spalva
	pilka



Papildomai (taikoma 5 proc. PVM)
Sumontavimas, atvežimas, apmokymai, dokumentacija

Papildomai (taikoma 21 proc. PVM)
Seno keltuvo (duomenys prisegami) demontavimas, utilizavimas, bendrastatybiniai darbai.

Demontuojamo keltuvo duomenys:
[image: ]

Pasiūlymų pateikimo forma: 
NAUJO KELTUVO GAMYBA, ĮRENGIMAS
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Keltuvas, atitinkantis techninėje specifikacijoje nustatytus požymius
	
	1
	

	2
	Keltuvo sumontavimas, atvežimas, apmokymai, dokumentacija
	
	1
	

	
	
	PVM1)

	
	
	Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM2):




SENO KELTUVO DEMONTAVIMAS, BENDRASTATYBINIAI DARBAI
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Keltuvo demontavimas, utilizavimas, bendrastatybiniai darbai
	
	1
	

	
	
	PVM1)

	
	
	Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM2):


Pastabos: 
1) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės PVM skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
2) Lentelėje pateikta bendra pasiūlymo suma, pagal kurią bus nustatoma tiekėjo pasiūlymo lyginamoji kaina. Jei tiekėjas pateiks pasiūlymo kainas be PVM, o pristačius prekes PVM turės būti mokamas perkančiosios organizacijos, prie tiekėjo pasiūlymo palyginamosios kainos bus pridedama mokėtina PVM suma.








Klausimai rinkos dalyviams
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Dalyvio nuomonė

	1. 
	Ar techninėje specifikacijoje  nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamios, konkrečios ir aiškios? 
Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.
	

	1. 
	Koks keltuvo gamybos ir sumontavimo terminas po sutarties pasirašymo?
	

	1. 
	Ar būtinas avansas, jei taip – kokio dydžio (procentais)?
	

	1. 
	Ar planuojate dalyvauti šiame pirkime? Jeigu ne, prašome nurodyti priežastį kodėl.
	

	1. 
	[bookmark: _GoBack]Ar sumažintas 5 proc PVM taikomas tik keltuvui, ar ir jo montavimui/demonmtavimui?
	

	1. 
	Jei turite kitų pastabų ar pasiūlymų, nurodykite juos.
	

	1. 
	Jei Rinkos konsultacijos dalyviai teikia konfidencialius duomenis ir informaciją, turi pažymėti, kurią informaciją laiko konfidencialia dėl jos komercinės (gamybinės) paslapties.
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Irenginio pavadinomas Sraigtinis keltuvas

Tiekejas ir jo adresas UAB "Paradis liftai" Draugystés g. 19, Kaunas

Gamintojas ir jo adresas UAB "Paradis" Draugystés g.19, Kaunas

UAB "Paradis" Draugystes g.19, Kaunas

Montuotojas Ir jo adresas 164370 35 455002

B| Nejgaliujy centras "Klaipedos lakstute"

Savininkas ir jo adresas Lakstuiy g. 6, LT 91196 Klaipéda

Pastatymo vieta Panevezio 9.2, Klaipeda
renginio paskiris Kelti ir nuleisti zmones su negalia
Tipas (modelis) PSK 400
Pagaminimo metai 2015
Gamyklos numeris 1402

Irenginio mase, kg 280
Didziausia keliamoji galia, kg 400
Didziausias kelimo aukstis, mm 1700
Sustojimy skaitius 2 /
Kilimo, leidimosi greitis < mis 0.15
Platformos ilgis, mm 1400

Platformos plotis, mm 1100
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