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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 


VILNIUS TECH aplinkotvarkos prie saulėtekio al. 11, Vilniuje, S 3 korpuso  trumpas pirkimo objekto aprašymas:

[bookmark: _Hlk218585740]   Vilniaus  Gedimino technikos universiteto (toliau – VILNIUS TECH) Saulėtekio al. 11, Vilniuje, pirmieji pastatai buvo pastatyti praėjusio amžiaus 7-ame dešimtmetyje.  Dalis aplinkos prie jų nuo to laikotarpio iki šiol nebuvo tvarkoma, remontuojama. Atsižvelgiant į tai 2025 m. Sigito Kuncevičiaus projektavimo firma A.S.A. parengė VILNIUS TECH Kelio (1.1.) pėsčiųjų tako dalių  b56-58, Saulėtekio al. 11, Vilniuje, paprastojo remonto projektą. Vadovaujantis jo sprendiniais ir prie pirkimo dokumentų pridedamu darbų kiekių žiniaraščiu 2026 m. numatoma sutvarkyti aplinką prie S 3 korpuso, tai yra: pakeisti pėsčiųjų takų dangas, apšvietimą, komunikacijų šulinių liukus, įrengti naują pandusą neįgaliesiems, dviratininkams stoginę, vejas, terasas, medines pakylas, suoliukus, stalus, šiukšliadėžes, apželdinti teritoriją. Tvarkomos teritorijos plotas - apie 1400 kv. m.
 Tvarkoma teritorija yra ant pėsčiųjų tako tarp Saulėtekio alėjoje bendrabučių, Vilniaus universiteto bei VILNIUS TECH mokslo ir administracijos pastatų, todėl tiekėjas privalės užtikrinti eismo nenutrūkstamumą ir privalės įrengti laikinus praėjimo takus. 
    Tiekėjas, laimėjęs VILNIUS TECH aplinkotvarkos darbų konkursą, privalės:
1. Darbus atlikti vadovaujantis  STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
2. Statybos darbus organizuoti taip, kad neremontuojama teritorijos dalis galėtų būti eksploatuojama be apribojimų.
3. Kiekvieną savaitę organizuoti statybvietėje gamybinius pasitarimus su Perkančiosios organizacijos už sutarties vykdymą atsakingu asmeniu. .
4. Iki priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos, parengti ir pateikti užsakovui inžinerinių sistemų naudojimo vadovą bei apmokyti užsakovo pastatų priežiūros darbuotojus eksploatuoti naujai sumontuotas inžinerines sistemas.
5. Užsakovui pateikti sumontuotų inžinerinių sistemų techninę dokumentaciją.
6. Užbaigus darbus, Rangovas turės  pateikti pažymą apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei, arba jų sutvarkymą regiono aplinkos apsaugos departamento nurodytu būdu.
7. Darbų atlikimo terminas - 3 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienas.

PRIDEDAMA:
1. VILNIUS TECH Kelio (1.1.) pėsčiųjų tako dalių  b56-58, Saulėtekio al. 11, Vilniuje, paprastojo remonto projektas, PDF formatu.
2. VILNIUS TECH Pėsčiųjų tako dalies Saulėtekio al. 11, Vilniuje, remonto darbų kiekių žiniaraštis, 9 lapai.



