KLAUSIMYNAS
SIENINIS SPAUDIMINIS NUPLOVIMO DUŠAS
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1
	2
	3

	1. 
	Ar aiškus planuojamos įsigyti prekės apibūdinimas?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	2. 
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	3. 
	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? 
	Taip ☐ [nurodykite]    Ne ☐ 

	4. 
	Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? 
	

	5. 
	Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti?
	

	6. 
	Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos prekėss kaina su PVM?
	

	7. 
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite]

	8. 
	Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus?
	Taip ☐     Ne ☐



SIENINIS SPAUDIMINIS NUPLOVIMO DUŠAS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlymai/pastabos

	
	
	
	

	0
	Sieninis spaudiminis nuplovimo dušas (2 vnt.)
	 
	

	1
	Dušas atsparus aukšto slėgio vandens srovei
	 
	

	2
	Pasukamas išleidžiamasis vamzdis (maišytuvo snapelis) su viena skyle; maišytuvo snapelio ilgis 200 mm ( ±30 mm)
	 
	

	3
	Sieninis laikiklis, kurį galima trumpinti
	 
	

	4
	Plastikinis dušo gaubtas.
	 
	

	5
	Pagamintas iš nerūdijančio plieno
	 
	

	6
	Vandens pajungimas 1/2 colio
	 
	

	7
	Karšto / šalto vandems maišymas
	 
	

	8
	Matmenys: aukštis 1205 mm+-200
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