	Kodų skaitytuvų pirkimo techninės specifikacijos projektas

2021‒2027 metų Europos Sąjungos fondų ir (arba) Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas „Diegti prieinamesnes, greitesnes, klientų poreikius atitinkančias migracijos paslaugas, naudojant inovatyvius technologinius sprendimus“ Nr. 02-087-P-0001



Pirkimo objekto daliai (programinė įranga) taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 dalies reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu.  
Tiekėjas privalo įrodyti, kad prekės ar paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, nėra toliau nurodytų aplinkybių: 
1) prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;
Perkančioji organizacija pasiūlymo atitikties LR viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams patvirtinimui, iš tiekėjo reikalauja  KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKTI užpildytą pirkimo dokumentą „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“ (6 IA PD NSRAD), o iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti (kartu su pasiūlymu šių dokumentų tiekėjas pateikti neturi) – vieną ar kelis šiuos dokumentus: juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus, ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus  

Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus.
Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams aukščiau nurodytas reikalavimas (VPĮ 37 straipsnio 9 dalis) yra netaikomas.

	Eil. Nr.

	Parametras
	Reikalavimas
	Atitikmuo

	1. 
	Laidinis brūkšninių kodų skaitytuvas (skeneris) – 270 vnt.
	Nurodyti siūlomos įrangos gamintoją, modelio pavadinimą.
	

	0. 
	Nuskaitomi kodų tipai
	1D (ne prasčiau kaip Code 39, Code 128, Code 93, UPC/EAN, I 2 of 5, GS1 Databar, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey);
2D (ne prasčiau kaip PDF417, Micro PDF417, EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, MacroPDF, Micro QR Code, QR Code, Dot code, DataMatrix); OCR ir MRZ formatai (OCR-A, OCR-B).
[bookmark: _Hlk219795351]Turi atitikti tarptautinius standartus, pvz., ICAO 9303, skirtus MRZ ir užtikrinti suderinamumą su asmens tapatybę patvirtinančiais dokumentais bei kitais kelionės dokumentais. Tiekėjas pateikia tai patvirtinančius dokumentus arba iki pasiūlymų pateikimo CVP IS priemonėmis pabaigos pateikia Perkančiajai organizacijai bandomąjį prietaisą (adresu L. Sapiegos g. 1, Vilnius).
	

	0. 
	Skaitytuvo tipas
	Rankinis
	

	0. 
	Maksimalus nuskaitymo atstumas
	Ne mažiau kaip 50 cm
	

	0. 
	Vaizdo jutiklis
	Ne prasčiau kaip 1280 x 800 taškai
	

	0. 
	Atsparumas aplinkos apšvietimui
	Atsparus dirbant normaliomis apšvietimo sąlygomis ir tiesioginėje saulės šviesoje ne mažiau kaip 100 000 LUX
	

	0. 
	Skaitymo kampas
	Ne mažiau: 
· Palenkimas (Skew): ± 60°; 
· Pavertimas (Pitch): ± 60°;
· Pasukimas (Roll): 0–360°
	

	0. 
	Jungtys
	USB
	

	0. 
	Nuskaitymo pranešimas
	Garsinis signalas (turi būti galimybė reguliuoti skanerio garso toną, bei garso stiprumą), LED indikatorius
	

	0. 
	Atsparumas smūgiams
	Atsparus daugkartiniams kritimams iš ne mažesnio kaip 1,5 m. aukščio
	

	0. 
	Apsaugos klasė
	Apsaugos klasė ne žemesnė nei IP42
	

	0. 
	Skaitytuvo svoris 
	Ne daugiau kaip 200 g.
	

	0. 
	Garantija
	Ne trumpesnė kaip 36 mėn. 
	

	0. 
	Komplektavimas
	Turi būti  komplektuojamas su stoveliu, bei USB jungiamuoju laidu.
	

	0. 
	Programavimo galimybės
	Turi būti pateikta to paties gamintojo programinė įranga skaitytuvo konfigūravimui. Programinė įranga turi leisti  konfigūruoti generuojant kodus arba tiesiogiai prijungus prie kompiuterio.
	

	0. 
	Surinkimo reikalavimai
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) įrangos.
	

	0. 
	Pavyzdinis modelis
	Pasiūlymų vertinimo metu, perkančioji organizacija teisę pareikalauti pristatyti siūlomą prekę funkcinių savybių patikrinimui. 
Nepristačius siūlomos prekės patikrinimui, per 5 darbo dienas, bus laikoma, kad siūloma prekė neatitinka reikalavimų.
	

	0. 
	Aplinkosauginiai reikalavimai
	Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu:
- prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų;
- prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai;
- prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;

Komplekte esančioms prekėms pagaminti turi būti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų. Be to prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.
Kompiuterinei įrangai taikomi Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo IV skyriaus reikalavimai.
	





