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Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.  
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 
[bookmark: _Hlk212197645]3. Jei techninėje specifikacijoje yra nurodyta  „ nuo...iki“, „ne daugiau“, „ne mažiau“, tai bus tinkamos reikšmės, jei tiekėjai pasiūlys parametrus lygius nurodytoms reikšmėms: „ nuo (arba lygu)...iki (arba lygu)“, „ne daugiau (arba lygu)“, „ne mažiau (arba lygu)“.
4. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
5. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į perkančiąją organizaciją, iškrovimas, sumontavimas kaip to reikalauja įrangos gamintojas, instaliavimas (jeigu taikoma), po sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), personalo apmokymas.
6. Siūloma prekė turi būti nauja, neeksploatuota.
7. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos. Garantinio laikotarpio metu nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekama techninė priežiūra (jei numatyta), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.
8. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:
8.1. CE sertifikato arba EB deklaracijos kopijos;
8.2. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;
8.3. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.



	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės
(privaloma užpildyti)
	Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos/aprašymo) (išskyrus numatytas išimtis) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) 

	1. 
	Paros EKG (elektrokardiogramos) užrašymo aparatas
	Apie 6 vnt.
	Tiekėjas turi nurodyti modelį, gamintoją
	

	2.
	Holterio kanalų skaičius
	≥ 3 kanalų
	
	

	3.
	Apsauga
	≥ IP22
	
	

	4.
	Integruotas ekranas

	Būtinas
	
	

	5.
	Atmintis
	≥ 4 GB 
	
	

	6.
	Maitinimas
	akumuliatoriumi ir/arba įkraunamomis baterijomis
	
	

	7.
	Veikimo trukmė nepertraukiamo EKG įrašymo
	≥ 48 val.
	
	

	8.
	Kanalų skaičius
	≥ 3  
	
	

	9.
	Diskretizavimo dažnis
	 ≥ 8000 Hz
	
	

	10.
	Paciento judesių detekcija
	Būtina
	
	

	11.
	Prieširdžių virpėjimo detekcija
	Būtina
	
	

	12.
	Paros EKG užrašymo aparato CE ženklinimas
	Būtina
	
	

	13.
	[bookmark: _Hlk207879857]Suderinamumas su PO turima Darwin2 Professional programine įranga (analizės atlikimui) 
	Būtina
	
	

	14.
	Aparato komplektacija 
	1. Įrašymo įrenginys 1 vnt.,
2. Paciento kabelis – 1 vnt.;
3. Atminties kortelė – 1 vnt.;
4. Apsauginis dėklas su fiksavimu prie diržo -1 vnt.

	
	Techninėje specifikacijoje išvardinti siūlomą prekės komplektaciją, patvirtinančių dokumentų nereikalaujama.

	15.
	Garantija
	Ne mažiau kaip 24 mėn.
	
	Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama

	16.
	Prekių pristatymo adresas
	VšĮ Vilniaus rajono poliklinika, Laisvės pr. 79, 06122 Vilnius
	
	Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama



