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INTERAKTYVIŲ EKRANŲ PIRKIMAS
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

1. Pirkimo objektas – interaktyvių ekranų pirkimas su montavimo paslauga (toliau – prekės). Perkami interaktyvūs ekranai su montavimo paslauga 8 mokyklų Tyliajai ir Edukacinei zonoms. 
2. Pirkimas vykdomas įgyvendinant Projektą „Įvairialypio švietimo plėtojimas visos dienos mokyklose Ukmergės rajono savivaldybėje“, Nr. 20-002-P-0001; Finansavimas – ES ir SB lėšos. 
3. Prekių kiekis. Perkama 16 vnt. interaktyvių ekranų.
4. Prekių pristatymas:
4.1. Prekių montavimo adresai

	Mokykla
	Adresas
	Prekių kiekis, vnt.
	Tel. Nr.

	Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla
	Vaižganto g. 44, 
Ukmergė
	2
	+370 699 314 48

	Ukmergės Senamiesčio progimnazija

	Sodų g. 7, Ukmergė
	2
	+370 652 56 367

	Ukmergės „Šilo“ progimnazija

	Miškų g. 45, Ukmergė
	2
	+370 699 93 881

	Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla

	Linų g. 4, Ukmergė
	2
	+370 616 85 321

	Ukmergės Pašilės progimnazija
	Pašilės g. 19, Ukmergė
	2
	+370 671 02 182

	Ukmergės r. Taujėnų pagrindinė mokykla
	Ukmergės g. 5, Taujėnų mst., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav.
	2
	+370 612 15419

	Veprių mokykla daugiafunkcis centras
	Šventosios g. 18, Veprių mst., Veprių sen., Ukmergės r. sav.
	2
	+370 682 32 621

	Vidiškių pagrindinė mokykla
	Ukmergės g. 42, Vidiškiai, Ukmergės r. sav.
	2
	+370 618 10 017



4.2. Prekės turi būti pristatytos pagal iš anksto su Perkančiąja organizacija suderintą laiką (pranešant apie tai ne mažiau kaip prieš 3 darbo dienas). 
5. Bendrieji ir aplinkosauginiai reikalavimai: 
5.1. Prekės turi būti naujos ir nenaudotos, pilnai sukomplektuotos, pristatytos ir sumontuotos techninės specifikacijos 4 punkte nurodytais adresais.
5.2. Tiekėjo siūlomos Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu, turi atitikti techninėje specifikacijoje aprašytas charakteristikas.
5.3. Prekės turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų, kurių perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Tvarkos aprašas) (aktuali redakcija) šias nuostatas:
5.3.1. Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus nuostatas, jei Prekės pristatomos antrinėse pakuotėse, jos turi būti laikytinos perdirbamomis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos. Prekių pakuotėms (antrinėms) nustatytą reikalavimą pagrindžiantys dokumentai privalės būti pateikti Prekių pristatymo metu. Įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.
5.3.2. Tvarkos aprašo 2 priedo VI skyriaus nuostatas:
5.3.2.1. Prekė turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. Įrodantys dokumentai: gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;
5.3.2.2. produkte neturi būti gyvsidabrio. Įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas the Blue Angel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad produkte nėra gyvsidabrio arba gamintojo techniniai dokumentai, arba gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus) arba kiti lygiaverčiai įrodymai;
5.3.2.3. plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd). Įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas(sertifikatas), kuris įrodytų, kad plastikinėse detalėse nenaudojamos nurodytos cheminės medžiagos, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
5.4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti siūlomų Prekių sertifikatus (5.2 p.), Prekėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus įrodančius dokumentus (5.3.2. p.), techninius pasus ar instrukcijas / aprašymus ar kitą techninę dokumentaciją, įrodančią Prekių techninę atitiktį Techninių specifikacijų priede keliamiems reikalavimams originalo ir lietuvių kalbomis.
6. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo užpildyti Techninių specifikacijų priede pateiktą lentelę, joje įrašydamas konkrečias siūlomos Prekės reikšmes (charakteristikas) (4 stulpelis) ir pridedamų dokumentų informaciją (5 stulpelis).


Techninių specifikacijų priedas

INTERAKTYVIŲ EKRANŲ PIRKIMAS

PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINIAMS REIKALAVIMAMS LENTELĖ 

Patvirtiname, kad mūsų siūlomi interaktyvūs ekranai (Prekės) atitinka Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, jų techninės charakteristikos ir parametrai yra tokie:
	Interaktyvus ekranas – 16 vnt.
	Pildo Tiekėjas

	Nr.
	Parametras, savybė
	Reikalavimai
	Siūlomų Prekių atitikimas reikalavimui
(nurodyti konkrečias reikšmes)

	1) Parametrų reikalavimus patvirtinančio dokumento failo pavadinimas, 
2) puslapio(-ių) numeris(-iai)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Gamintojas, modelis
	Nurodyti. (kartu su teikiamais dokumentais, papildomai galima pateikti ir internetinę nuorodą)
	
	

	2. 
	Įstrižainė
	Ne mažiau kaip 75” colių.
	
	

	3. 
	Resursas
	Ne mažiau kaip 50 000 valandų.
	
	

	4. 
	Tipas
	Ne blogiau nei LCD (tiesioginis LED foninis apšvietimas).
	
	

	5. 
	Raiška
	Ne mažiau kaip 4K UHD (3840 x 2160 esant 60 Hz).
	
	

	6. 
	Ryškumas
	Ne mažiau kaip 400 cd/m2.
	
	

	7. 
	Prisilietimų skaičius
	Ne mažiau kaip 20 prisilietimų vienu metu.
	
	

	8. 
	Statinis kontrastas
	Ne mažiau nei 4000:1 
	
	

	9. 
	Jungtys
	Ne mažiau nei:
1 vnt. Display port
2 vnt. HDMI
4 vnt. USB A
2 vnt. USB-C iš kurių bent vienas USB-C PD min. 65W  
1 vnt. LAN (RJ45)
1 vnt. mikrofono įvestis (3,5mm) 
1 vnt. audio išėjimas
	 
	

	10. 
	Belaidis sujungimas
	Ne prasčiau: Wi-Fi 6; 
Bluetooth 5 dvipusio komunikavimo rėžimas.
	
	

	11. 
	Rašymo ir lietimo atskyrimas
	Turi būti
	Nepildoma*
	

	12. 
	Trynimas delnu, delno ignoravimas ir rašančios rankos delno ignoravimas
	Turi būti
	Nepildoma*
	

	13. 
	Stiklo tipas
	Neblizgus.
	Nepildoma*
	

	14. 
	Garsiakalbiai
	Turi būti integruoti
	Nepildoma*
	

	15. 
	Integruoti mikrofonai
	Turi būti 
	Nepildoma*
	

	16. 
	Integruotas būvio sensorius
	Turi būti integruotas į ekraną būvio sensorius, kurio pagalba galima nustatyti, kad ekranas automatiškai išsijungtų numatytam laikui nefiksuojant judesio patalpoje ir automatiškai įsijungtų judesį užfiksavus. 
	Nepildoma*
	

	17. 
	Integruota aparatinė įranga
	Turi turėti ne mažiau 8GB RAM ir 64 GB vidinės atminties, skirtos operacinei sistemai .
	
	

	18. 
	Valdymo konsolė
	Esanti ekrano priekinėje dalyje, su maitinimo, garsumo valdymo, meniu, vaizdo fiksavimo (ang. “freeze”) ir vaizdo šaltinio pasirinkimo mygtukais. Dedikuotas mygtukas iškviečiantis mokytojo programėles. Mygtukai turi būti pažymėti piktogramomis.
	Nepildoma*
	

	19. 
	Programinė įranga
	Operacinė sistema ne senesnė kaip Android v.14 arba analogiška. Sistema turi būti susieta su siūlomu interaktyviu ekranu, vartotojas turi turėti galimybę valdyti programinę įrangą išoriniais mygtukais. Privalomos baltos lentos, ekrano dalijimosi, laikmačio, anotacijos aplikacijos. Taip pat programa,  skirta kurti interaktyvias pamokas. Programoje  pirštu ar rašikliu parašytas tekstas (lietuvių k.) turi būti skaitmenizuojamas. 
Programinė įranga pilnai suderinama ir sertifikuota su siūlomu interaktyviu ekranu.
	Nepildoma*
	

	19.1
	Baltos lentos programėlės funkcijos
	1. Turi būti galimybė keisti baltos lentos foną (langeliai, penklinė, vientisa spalva ir pan.)
2. Turi būti integruoti interaktyvūs matlankio, liniuotės, trikampio, formulių rašymo įrankiai. Turi būti galimybė sugrupuoti skirtingus objektus į vieną.
3. Turi būti galimybė įkelti dokumentus, vaizdo failus, paveikslėlius- integruota paveikslėlių (“clipart”) galerija.
4. Turi būti galimybė įkelti naršyklę.
5. Turi būti integruota YouTube ir Google vaizdai paieška.
	
	

	19.2
	Anotacijos programėlės funkcijos
	Galimybė rašyti ant bet kurios aplinkos ir ant bet kurios atvertos programos 
	
	

	19.3
	Ekrano dalijimosi programėlės funkcijos
	Užtikrinti vienu metu internetu prijungti ne mažiau nei 30 įvairių operacinių sistemų išmaniųjų  įrenginių, su galimybe ekrane išvesti ne mažiau nei 4 skirtingus prisijungusiuosius. Ekrano dalijimasis privalo būti moderuojamas ekrano valdytojo. 
	
	

	19.4
	Laikmačio programėlė
	Privalo skaičiuoti laiką atgal, į priekį.
	Nepildoma*
	

	20. 
	Pasyvūs rašikliai
	Turi būti ne mažiau nei 2 rašikliai, be elementų (baterijų). Ekrane integruotas viso ilgio rašiklio dėklas. Visos dalys - to paties gamintojo. 
	Nepildoma*
	

	21. 
	Aktyvus rašiklis
	Turi būti ne mažiau nei 1 rašiklis, kuris turi turėti ne mažiau nei tris režimus: 1. „Pelės“ režimas. 2. Žymeklis. 
3. Prezentacijų valdiklis. 
	Nepildoma*
	

	22. 
	Garantija
	Prekei suteikiama ne mažiau kaip 36 mėnesių garantija nuo Prekių perdavimo -priėmimo akto pasirašymo dienos.
	
	Nepildoma*

	23. 
	Montavimas
	Kartu su ekranu turi būti pateiktas jam tinkamas sieninis laikiklis. Ekranas turi būti sumontuotas kliento patalpose, įranga komplektuojama su visais reikalingais kabeliais sujungimui su esamu kompiuteriu. 
	Nepildoma*
	Nepildoma*

	24. 
	Mokymai
	Darbui su Prekėmis suteikiami ne trumpesni nei 2 akademinių valandų mokymai vienoje pirkėjo pasirinktoje mokymo įstaigoje, nurodytoje Techninių specifikacijų 4 punkte.
	Nepildoma*
	Nepildoma*



* Tiekėjas, pasirašydamas šį dokumentą, įsipareigoja įvykdyti nurodytus reikalavimus.

Tiekėjas, pildydamas pasiūlymo techninės charakteristikos lentelėje nurodytus parametrus negali siūlyti perkopijuojant techninėje specifikacijoje nurodyto reikalavimo teksto, o nurodyti siūlomos prekės parametrus.
Pastaba. Perkančiajai organizacijai kilus pagrįstų abejonių dėl pateikto pasiūlymo, Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti papildomų įrodymų dėl pasiūlymo atitikties techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams. Tiekėjas gali siūlyti lygiavertes charakteristikas.


	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 
	



