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PRIEŠGAISRINĖS SIGNALIZACIJOS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Apsaugos ir gaisrinės signalizacijos, patalpų apsaugos sistemų įrangos patikrinimo, techninės profilaktikos, techninio aptarnavimo, gedimų šalinimo paslaugos 36 mėnesių laikotarpiui.
Prižiūrimo objekto pagrindinis adresas: Prūdiškių g. 59, Prūdiškių k., Vilniaus r.
Techninis aptarnavimas atliekamas laikantis iš anksto sudaryto grafiko, 1 kartą per mėnesį.
Jei patikrinimo metu nustatoma, kad reikalingas remontas, tiekėjas pateikia gedimo aprašymą su remonto sąmatą. Perkančioji organizacija atlieka papildomas viešųjų prkimų procedūras ir už paslaugas ir medžiagas sumokama ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiam Tiekėjui.
Apsaugos ir gaisrinės signalizacijos sistemos ir prižiūrimos įrangos kiekis:
	Eil. Nr.
	Įrangos techninio aptarnavimo darbai
	Mato vnt.
	Prižiūrimos įrangos kiekis

	I
	Gyvenamas korpusas
	
	

	
	Gaisro signalizacijos sistema
	
	

	1
	Centralė PC
	Vnt
	1

	2
	Dūmų davikliai
	Vnt
	75

	3
	Gaisro pavojaus mygtukai
	Vnt
	6

	
	Apsauginė signalizacija
	
	

	1
	Centralė PC (vaistų sandėlis)
	Vnt
	1

	2
	Judesio daviklis (vaistų sandėlis)
	Vnt
	2

	3
	Magnetinis kontaktas (vaistų sandėlis)
	Vnt
	1

	4
	Centralė PC 16 zonų
	Vnt
	1

	5
	Judesio daviklis 
	Vnt
	8

	6
	Magnetinis kontaktas 
	Vnt
	8

	
	Viso 
	
	

	II
	Valgykla 
	
	

	
	Gaisro signalizacijos sistema
	
	

	1
	Centralė PC
	Vnt
	1

	2
	Dūmų davikliai
	Vnt
	22

	3
	Temperatūriniai davikliai
	Vnt 
	45

	4
	Gaisro pavojaus mygtukai
	Vnt
	4

	
	Apsauginė signalizacija
	
	

	1
	Centralė PC 16 zonų
	Vnt
	1

	2
	Judesio daviklis 
	Vnt 
	6

	3
	Magnetinis kontaktas 
	Vnt
	10

	
	Viso
	
	

	III
	Gevenamas korpusas (senas)
	
	

	
	Gaisro signalizacijos sistema
	
	

	1
	Centralė gaisrinė BENTEL
	Vnt
	1

	2
	Dūmų davikliai
	Vnt
	42

	3
	Autonominiai dūmų davikliai
	Vnt 
	10

	4
	Gaisro pavojaus mygtukai
	Vnt
	4

	
	Viso
	
	

	IV
	Administracinis pastatas
	
	

	1
	Apsauginės gaisro signalizacijos centralė 
	Vnt
	1

	2
	Judesio daviklis 
	Vnt
	12

	3
	Magnetinis kontaktas 
	Vnt 
	2

	4
	Dūmų davikliai
	Vnt
	22

	
	Viso
	
	

	
	Vidaus sirenos
	Vnt
	16

	
	Lauko sirenos 
	vnt
	6

	
	Viso 
	
	

	V
	Gyvenamas korpusas (naujas)
	
	

	
	Gaisro signalizacijos sistema
	Vnt
	1

	1
	Centralė gaisrinė SmartLine 36 zonų
	Vnt
	151

	2
	Dūmų davikliai
	vnt
	13

	3
	Gaisro pavojaus mygtukai
	
	

	
	Viso
	
	

	VI
	           Vaistų sandėlis
	
	

	
	Apsauginės signalizacijos centralė
	Vnt
	1

	1
	Judesio davikliai
	Vnt
	8

	
	
	
	

	VII
	            Katilinė
	
	

	1
	Centralė ESIM 384
	Vnt.
	1

	2
	Dūmų jutiklis
	Vnt. 
	15

	3
	Gaisro pavojaus mygtukai
	Vnt.
	2

	4
	Judesio jutikliai
	Vnt.
	3

	5
	Sirena
	Vnt.
	1

	
	
	
	

	VIII
	Gyvenamasis namas Palevičiaus g.20 
	
	

	
	
	
	

	1
	Gaisrinė centralė
	Vnt.
	1

	2
	Dūmų davikliai
	Vnt.
	11

	
	
	
	

	IX
	Gyvenamasis namas Gairinės g. 5-1, 
	
	

	
	
	
	

	1
	Gaisrinė centralė
	Vnt.
	1

	2
	Dūmų davikliai
	Vnt.
	6



