Sutarties Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 3


PREKĖMS TAIKOMI MINIMALŪS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

	Eil. Nr.
	Minimalaus aplinkos apsaugos kriterijaus pavadinimas
	Techninėje specifikacijoje (Sutarties specialiųjų sąlygų priedas Nr. 1) nurodytų prekių pavadinimai
	Prekių pristatymo metu kartu su prekių perdavimo ir priėmimo aktu Tiekėjo pateikiami dokumentai, įrodantys prekių atitiktį lentelės 2 stulpelyje nurodytiems aplinkos apsaugos kriterijams*.
Jeigu atitinkamoje prekėje (balde) pagal jos sudėtį ir techninės specifikacijos savybes nėra lentelės 2 stulpelyje nurodytų medžiagų, Tiekėjas nurodo priežastį, kodėl reikalaujami dokumentai konkrečiai prekei nepateikiami
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	Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ ar lygiavertį standartą
	2.1. Mokinių persirengimo spintelės 1a. Nr. 1
	......................................
(įrašyti)

	
	
	2.2. Mokinių persirengimo spintelės 1a. Nr. 2
	......................................
(įrašyti)

	
	
	2.3. Mokinių persirengimo spintelės 1a. Nr. 3
	......................................
(įrašyti)

	
	
	2.4. Mokinių persirengimo spintelės 1a. Nr. 4
	......................................
(įrašyti)

	
	
	2.5. Mokinių persirengimo spintelės 1a. Nr. 5
	......................................
(įrašyti)

	
	
	2.6. Mokinių persirengimo spintelės 1a. Nr. 6
	......................................
(įrašyti)

	
	
	2.7. Personalo asmeninės spintelės
	......................................
(įrašyti)

	
	
	2.8. Persirengimo baldas su žemesniu suoliuku Nr. 1
	......................................
(įrašyti)

	
	
	2.9. Persirengimo baldas su aukštesniu suoliuku Nr. 1
	......................................
(įrašyti)

	
	
	2.10. Persirengimo baldas su aukštesniu suoliuku Nr. 2
	......................................
(įrašyti)

	
	
	2.11. Persirengimo baldas su žemesniu suoliuku Nr. 2
	......................................
(įrašyti)

	
	
	2.12. Mokinių persirengimo spintelės 2a. Nr. 1
	......................................
(įrašyti)

	
	
	2.13. Mokinių persirengimo spintelės 2a. Nr. 2
	......................................
(įrašyti)

	
	
	2.14. Mokinių persirengimo spintelės 2a. Nr. 3
	......................................
(įrašyti)

	
	
	2.15. Mokinių persirengimo spintelės 2a. Nr. 4
	......................................
(įrašyti)

	
	
	2.16. Mokinių persirengimo spintelės 2a. Nr. 5
	

	
	
	2.17. Mokinių persirengimo spintelės 2a. Nr. 6
	......................................
(įrašyti)

	3. 
	Paviršiams dengti naudojamuose produktuose:
1) neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);
2) neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);
3) neturi būti chromo (VI) junginių;
4) formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.
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	*- Dėl lentelės 1 punkte nurodyto kriterijaus pateikiama: 
a) FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba
b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba
c) kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriais įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams.
- Dėl lentelės 2 punkte nurodyto kriterijaus pateikiama:
a) ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba
b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba
c) gamintojo techniniai dokumentai, arba
d) saugos duomenų lapas, arba
e) kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriais įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams, arba
f) tuo atveju, jeigu akivaizdžiai matoma, kad baldo sudėtyje plastikinių dalių nėra, tiekėjui įrodančių dokumentų pateikti nereikia.
- Dėl lentelės 3 punkte nurodyto kriterijaus pateikiama: 
a) ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba
b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba
c) gamintojo techniniai dokumentai, arba
d) saugos duomenų lapas, arba
e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba
f) kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriais įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams.
Paviršiams dengti naudojamais produktais laikoma: dažai, lakas, beicas ir pan.
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