    
I. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Elektra varomas lengvasis automobilis 6vnt.

	Eil. Nr.
	Parametro pavadinimas
	Techniniai reikalavimai

	1. Bendri duomenys:
	
	

	1.1.
	Transporto priemonės kategorija
	M1 lengvasis automobilis

	1.2.
	Kėbulas
	Ne mažiau 4 durų, SUV kėbulo

	1.3.
	Salonas
	5 sėdimos vietos

	1.4.
	Eksploatacija
	Naujas, neeksploatuotas, pagamintas nuo 2026m.

	1.5.
	Automobilio ilgis
	Nemažiau kaip 4400 mm.

	1.6.
	Automobilio garantija
	ne mažiau kaip 60 mėn. arba ne mažiau kaip 100000 km. ridos

	1.7.
	Gamintojo garantija nuo kėbulo kiauryminio prarūdijimo.
	Ne mažesnė nei 120 mėn.

	1.8.
	Garantija akumuliatorinėms baterijoms
	Ne mažesnė nei 60 mėn.

	2. Variklis:
	
	

	2.1.
	Galingumas
	Nemažiau kaip 100 kW

	2.2.
	Degalai
	Elektra. Greito ir standartinio įkrovimo lizdai

	2.3.
	Akumuliatorinių baterijų talpa
	Nemažiau kaip 50kWh

	2.4.
	Papildomas kroviklis įrengtas automobilyje, leidžiantis pakrauti automobilį ne mažiau 6,6kW
	Ne ilgiau kaip per 6 val.

	3. Saugumas:
	
	

	3.1.
	Saugos oro pagalvės.
	Vairuotojo, keleivių ir šoninės

	3.2.
	Elektroninė stabilumo programa.
	Privalo būti

	3.3.
	Varančių ratų prabuksavimo kontrolės sistema.
	Privalo būti

	3.4.
	Stabdžių antiblokavimo sistema.
	Privalo būti

	4. Įranga:
	
	

	4.1.
	Klimato kontrolės sistema
	Privalo būti

	4.2.
	Elektra valdomi stiklų pakėlėjai.
	Privalo būti

	4.3.
	Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo išorės veidrodėliai.
	Privalo būti

	4.4.
	Centrinis užraktas su distanciniu valdymu.
	Privalo (du raktai)

	4.5.
	Informacinis borto kompiuteris.
	Privalo būti

	4.6.
	Kėbulo spalva
	Balta

	4.7.
	Audio sistema
	Radijo imtuvas, laisvų rankų įranga veikianti per Bluetooth

	4.8.
	Įkrovimo kabeliai
	Privalo būti

	4.9.
	Ratlankiai
	Ne mažesni nei 16''

	4.10.
	
	

	5. Kiti reikalavimai:
	
	

	5.1.
	Guminiai kilimėliai priekyje ir gale
	Privalo būti

	5.2.
	Vartotojo instrukcija lietuvių kalba
	Privalo būti

	5.3.
	Automobilio komplektacija
	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. (Šiaurės Europos šalis). Automobilis pateikiamas pagal sezoną padangų komplektu. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis  gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinis ženklas ir    liemenė su šviesą atspindinčiais elementais

	5.4.
	Servisas
	Vilniaus mieste




TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Benzininis lengvasis automobilis 9vnt.
 
	Eil.Nr.
	Parametro pavadinimas
	Techniniai reikalavimai

	1. Bendri duomenys:
	

	1.1.
	Transporto priemonės kategorija
	M1 lengvasis automobilis

	1.2.
	Kėbulas
	Ne mažiau 4 durų, SUV kėbulo

	1.3.
	Salonas
	5 sėdimos vietos

	1.4.
	Eksploatacija
	Naujas, neeksploatuotas, pagamintas nuo 2026m.

	1.5.
	Automobilio ilgis
	Nemažiau kaip 4400 mm.

	1.6.
	Garantinis aptarnavimas
	Ne mažiau kaip 36 mėn. arba 100000 km. ridos

	1.7.
	Gamintojo garantija nuo kėbulo kiauryminio prarūdijimo.
	Ne mažesnė nei 120 mėn.

	2. Variklis:
	

	2.1.
	Galingumas
	Nemažiau kaip 100 kW

	2.2.
	Degalai
	Benzinas

	3. Saugumas:
	

	3.1.
	Saugos oro pagalvės.
	Vairuotojo ir keleivio

	3.2.
	Elektroninė stabilumo programa.
	Privalo būti

	3.3.
	Varančių ratų prabuksavimo kontrolės sistema.
	Privalo būti

	3.4.
	Stabdžių antiblokavimo sistema.
	Privalo būti

	4. Įranga:
	

	4.1.
	Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo išorės veidrodėliai.
	Privalo būti

	4.2.
	Centrinis užraktas su distanciniu valdymu.
	Privalo (du raktai)

	4.3.
	Informacinis borto kompiuteris.
	Privalo būti

	4.4.
	Kėbulo spalva
	Balta

	4.5.
	Audio sistema
	Radijo imtuvas, laisvų rankų įranga veikianti per Bluetooth

	4.7.
	Ratlankiai
	Ne mažesni nei 16''

	Priedai
	
	

	1.
	Guminiai kilimėliai priekyje
	Privalo būti

	2.
	Vartotojo instrukcija lietuvių kalba
	Privalo būti

	 Kiti reikalavimai:
	

	1.
	Automobilio komplektacija
	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. (Šiaurės Europos šalis). Automobilis pateikiamas pagal sezoną padangų komplektu. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis     gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys,avarinis ženklas ir    liemenė su šviesą atspindinčiais elementais

	2.
	Einamasis techninis aptarnavimas.
	Vilniaus mieste



