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	____________________
(Data)
____________________
(Sudarymo vieta)



	Tiekėjo pavadinimas 
/Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	

	Tiekėjo adresas, juridinio asmens įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, nurodomi dalyvių adresai ir juridinio asmens įmonės kodai
	

	Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas
	

	Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos
	

	Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas
	



Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą. Nurodome informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.
Pateikiame siūlomų paslaugų kokybės (ir kiekybės) kriterijų aprašymą:
	Kokybės (ir kiekybės) kriterijai (nurodyti visus kriterijus, išskyrus kainą)
	Siūlomų kriterijų aprašymas (ir rodiklių reikšmės)

	Pirmas kriterijus. Aplinką tausojantis prekių pristatymo būdas.
	Pateikiama:
Tiekėjo pasirašyta laisvos formos deklaracija apie transporto priemonių atitiktį nurodytiems kriterijams (Euro 6 arba elektromobiliai).

	Antras kriterijus. Socialiai pažeidžiamų grupių įdarbinimas prekių pristatymui.
	Pateikiama:
Tiekėjo pasirašyta laisvos formos deklaracija, kurioje nurodo planuojamą įtraukti tikslinės grupės asmenų skaičių.



1 lentelė. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	Išvardinami visi pridedami dokumentai
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	4.
	
	



2 lentelė. Informacija apie žinomus subtiekėjus ir jiems perduodamos vykdyti sutarties dalis.
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus pagal VPĮ 88 str.)
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas,
 juridinio asmens kodas, adresas
	Sutarties dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas

	1.
	
	

	2.
	
	



3 lentelė. Informacija apie žinomus kvazitiekėjai ir jiems perduodamos vykdyti sutarties dalis.
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus pagal VPĮ 88 str.)
	Eil. Nr.
	Kvazitiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas
	Sutarties dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas

	1.
	
	

	2.
	
	



4 lentelė. Mūsų siūlomų prekių kainos nurodytos šioje lentelėje:
L3. Baltymų analizė
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika
	Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai (pavadinimas, gamintojas/modelis, reikšmės, garantija), rašyti "taip" ir/arba "atitinka" - negalima
	Kiekis (vnt.)
(viso viename pakete)
	Vieneto kaina, Eur be PVM
	Kaina Eur be PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 (5X6)

	1
	Elektroforezės vonelė
	Kiekviena elektroforezės vonelė turi būti:
- Elektroforezės vonelę turi sudaryti vientisas liejimo korpusas su gelio laikymo spaustuku (cassette clip); stabilus pagrindas.
- Elektroforezės gelio vonelė turi būti vertikali.
- Vonelėje turi tilpti gelio kasetė, kurios dydis 9 × 10 cm.
- Dangtis turi būti su spalvomis pažymėtais kontaktiniais terminalais.  Jį turi būti galima įtvirtinti tik viena kryptimi (lid interlock).
- Elektrodai turi būti platininiai, atsparūs korozijai.
- Maksimali darbinė įtampa: 250 V.
- Maksimali darbinė srovė: 500 mA.
Turi būti pateikti reikiami laidai, naudotojo vadovas.
Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
	
	9
	
	

	2
	Geliai
	Paruošti naudoti Tris-Glycine poliakrilamidiniai geliai baltymų elektroforezei. 
Kasetės dydis 9x10 cm Ji turi tilpti į siūlomą (1 prekė) elektroforezės vonelę.
Kiekviename gelyje turi būti ne mažiau kaip10 šulinėlių.
Kiekvieno šulinėlio tūris turi būti ne mažesnis kaip 20 μl.
Geliai gali būti pateikti pakuotėmis, kuriose būtų supakuota po kelis gelius (pav., po 4; 6; 8).
	
	180
	
	

	3
	Srovės šaltinis QuadraSource arba lygiavertis
	Kiekvienas srovės šaltinis turi būti:
- Srovės šaltinis turi būti skirtas perkamoms elektroforezės (1 prekė) vonelėms.
- Turi būti ne mažiau kaip 4 lizdinių išėjimo kontaktų poros, skirtos vienu metu prijungti nuo 1 iki 4 elektroforezės vonelių.  
- Maksimali maitinimo įtampa ne mažiau kaip 300 V.
- Įtampą turi būti galima reguliuoti kas 10 V (nuo 10 V iki 300 V).
- Maksimali srovė ne mažiau kaip 500 mA.
 Prietaiso ekrane turi būti matoma nustatoma įtampa, srovė. 
Maitinimas iš 230 V, 50 Hz tinklo. 
Turi būti pateiktas naudotojo vadovas.
Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
	
	3
	
	

	4
	Stovelis, 1,5 ml mėgintuvėliams
	Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip 5 stoveliai.
Kiekvienas stovelis turi atitikti nurodytus reikalavimus:
- Stoveliai turi būti skirti 0,5 ml, 1,5 ml ir 2 ml mėgintuvėliams.
- Stovelius turi būti galima naudoti iš abiejų pusių, kiekvienoje pusėje turi būti ne mažiau kaip 60 mėgintuvėliams įdėti skirtų šulinėlių.   
- Stoveliai turi būti pagaminti iš polipropileno (PP), atsparaus chemikalams ir mechaniniam poveikiui.
- Stoveliai turi būti skirtingų spalvų. 
- Stovelių matmenys ne didesni kaip 22 x 8 x 3 cm.
	
	5
	
	

	5
	Žymeklis su trintuku
	Kiekvienas permanentinis rašiklis su trintuku turi atitikti nurodytus reikalavimus:
- Žymeklis turi būti universalus, atsparus vandeniui; turi tikti rašyti ant akmens, medžio, metalo, stiklo, projekcinių skaidrių, kompaktinių diskų lygių paviršių.
- Rašiklio gale turi būti integruotas trintukas, kuriuo turi būti galima pašalinti atliktus įrašus.
- Rašiklio antgalis smulkus, skirtas precizinėms linijoms bei užrašams.
- Rašiklio korpusas turi būti pagamintas iš plastiko.
	
	9
	
	

	6
	Molekulinių masių žymuo baltymams
	 Baltymų molekulinių masių žymuo (ladderis), skirtas elektroforezei SDS-PAGE geliuose (1 pakuotė)
Techninės savybės turi būti:
- Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 10 vnt. po 250 µl tirpalo. 
- Baltymų dydžių intervalas nuo 10 kDa iki 250 kDa.
- Žymuo turi būti iš anksto nudažytas (prie-stained), kad būtų galima vizualiai stebėti baltymų migraciją elektroforezės metu.
- Ne mažiau kaip 9 aiškiai atskiriamų juostų.   
- Baltymų juostos turi būti ne mažiau kaip 3 skirtingų spalvų.
- Turi tikti naudoti tiek SDS-PAGE ir Western blot analizėse.
- Laikymo sąlygos:  –20 °C arba gamintojo nurodytomis sąlygomis, turi išlikti stabilus ne trumpiau kaip 12 mėnesių nuo pristatymo dienos.
	
	1
	
	

	7
	Gelių dažas
	Mėlynos spalvos dažiklis baltymų geliams dažyti turi atitikti nurodytus reikalavimus: 
- Baltymų vizualizavimo dažas poliakrilamidiniams geliams, nereikalaujantis gelių blukinimo.
- Baltymų dažymas turi būti (ISB1L) paruoštas naudoti, netoksiškas.
- Aptikimo jautrumo geba vizualizuoti baltymų juostas iki 5 ng (BSA ekvivalentas). 
- Dažymo rezultatai turi būti matomi per 15 minučių nuo dažymo pradžios.
- Dažiklis turi būti sandariai uždarytame butelyje, apsaugotas nuo šviesos.
Tinkamas naudoti ne trumpiau kaip 12 mėnesių nuo pristatymo dienos.
	
	5
	
	

	8
	Šaldymo indelis
	Kiekvienas šaldymo indelis turi atitikti nurodytus reikalavimus:
- Į šaldymo indelį turi tilpti dažymui dedamas 9x10 cm gelis (2 prekė), o ant gelio, kad visiškai apsemtų, užpilamų dažų sąnaudos turi būti minimalios.
- Indelį turi būti galima naudoti -20 - +100°C temperatūros intervale.
- Indelio tūris turi būti ne didesnis kaip 0,35 l, matmenys ne mažesni kaip 11 x 9,5 cm.
	
	200
	
	

	9
	Špatelis
	Kiekvienas špatelis turi atitikti nurodytus reikalavimus:
- Špatelis turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno, autoklavuojamas, atsparus korozijai ir cheminiams elementams.
- Bendras ilgis ne mažesnis kaip 125 mm, ašmenų plotis ⁓ 7 mm.
- Dvigubos Chattaway tipo apvalios mentelės, lenktos.
	
	5
	
	

	10
	Mėgintuvėliai su apvadu
	Kiekvienas mėgintuvėlis turi atitikti nurodytus reikalavimus:
- Mėgintuvėliai turi būti pagaminti iš polipropileno (PP), su užsukamu HDPE arba lygiaverčiu dangteliu, skaidrūs, sterilizuojami.
- Mėgintuvėlius turi būti galima pastatyti ant stalo. 
- Talpa 50 ml, graduoti, padalos vertė 0,5 ml.
Mėgintuvėliai turi būti pristatomi ne didesnėse kaip 300 vnt. pakuotėse.
	
	900
	
	

	11
	Hermetiniai maišeliai
	Maišeliai turi būti pagaminti iš polietilenas arba kitos maistui laikyti tinkamos plastikinės plėvelės, skaidrūs.
Maišelių išmatavimai ne mažesnis kaip 7 x 10 cm.
Maišeliuose turi būti hermetiškai sandarinami (užtraukiami arba užspaudžiami), kad į vidų nepatektų drėgmė.
Maišelius turi būti galima laikyti šaldiklyje (iki −20 °C).
	
	500
	
	

	12
	Užspaudžiami mėgintuvėliai
	Kiekvienas mėgintuvėlis turi atitikti nurodytus reikalavimus:
- Mėgintuvėliai turi būti pagaminti iš polipropileno (PP), su pritvirtintu užspaudžiamu dangteliu, graduoti, su rašymo sritimi, nesterilūs.
- Talpa 1,5 ml, autoklavuojami, turi būti galima naudoti centrifugose iki 11000 aps./min.,
atsparūs karščiui (ne mažiau kaip iki 100°C).
Turi būti pristatomi ne didesnėse kaip 200 vnt. pakuotėse.
	
	5000
	
	

	13
	Mėginių dažas
	 4x Laemmli baltymų mėginio buferinis tirpalas: 
- Tirpalas skirtas baltymų denatūravimui, redukcijai ir elektroforezei paruošimui (SDS-PAGE).
- 4× (keturguba koncentracija).
- Naudojamas su standartine SDS-PAGE sistema.
- Turi būti tinkamas baltymų elektroforezei.
- Ne trumpesnis nei 12 mėnesių nuo pagaminimo datos galiojimo laikas.
Bendras tirpalo kiekis ne mažiau kaip 50 ml. 
	
	1
	
	

	14
	Kintamo tūrio
pipečių rinkinys
	Kiekvieną pipetavimo rinkinį turi sudaryti:
1. Kintamo tūrio pipetė. 1 vnt.
  Pipete turi būti galima matuoti skysčius nuo ne didesnio kaip 0,2 μl iki ne mažesnio kaip 2 μl tūrio, padalos vertė – ne daugiau kaip 0,002 μl.
2. Kintamo tūrio pipetė. 1 vnt.
  Pipete turi būti galima matuoti skysčius nuo ne didesnio kaip 2 μl iki ne mažesnio kaip 20 μl tūrio, padalos vertė – ne daugiau kaip 0,02 μl.
3. Kintamo tūrio pipetė. 1 vnt.
  Pipete turi būti galima matuoti skysčius nuo ne didesnio kaip 20 μl iki ne mažesnio kaip 200 μl tūrio, padalos vertė – ne daugiau kaip 0,2 μl.
4. Kintamo tūrio pipetė. 100–1000 μl.  1 vnt.
 Pipete turi būti galima matuoti skysčius nuo ne didesnio kaip 100 μl iki ne mažesnio kaip 1000 μl tūrio, padalos vertė – ne daugiau kaip 1 μl.
5. Pipečių tvirtinimo stovas.  1 vnt.
  Stovas turi būti tiesus. Prie jo vienu metu turi būti galima pritvirtinti visas siūlomas pipetes (ne mažiau kaip 4 pipetes).
6. Lankstūs 10 μl pipetės antgaliai. 1 rink.
  - Viename rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 96 vnt. antgalių.
  - Rinkinio antgaliai turi būti sudėti į dėžutę.
7. Lankstūs 200 μl pipetės antgaliai.  2 rink.
- Viename rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 96 vnt. antgalių.
- Rinkinio antgaliai turi būti sudėti į dėžutę.
8. Lankstūs 1000 μl pipetės antgaliai.  1 rink.
  - Viename rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 96 vnt. antgalių.
  - Rinkinio antgaliai turi būti sudėti į dėžutę.
Turi būti pateikta vartotojo instrukcija.
Visas rinkinys turi būti pateiktas vienoje pakuotėje.
Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
	
	5
	
	

	15
	Mechaninių pipečių antgalių komplektas su dėžutėmis
	Mechaninių pipečių antgaliai turi atitikti nurodytus reikalavimus:
- Antgaliai turi būti filtruoti, sterilūs, su apsauginiu PE filtru, skaidrūs.
- Pipečių antgaliai turi būti iš anksto sterilizuoti, be DNR, DNazės, RNazės ir endotoksinų.
- Antgaliai neautoklavuojami.
Kiekvieną rinkinį turi sudaryti:
 1. 0,2–2 µL pipetės antgaliai.  1 rink.
- Viename rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 96 vnt. antgalių.
- Rinkinio antgaliai turi būti sudėti į dėžutę.
2.  2–20 µL  pipetės antgaliai.  1 rink.
- Viename rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 96 vnt. antgalių.
- Rinkinio antgaliai turi būti sudėti į dėžutę.
3. 20–200 µL  pipetės antgaliai.  1 rink.
- Viename rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 96 vnt. antgalių.
- Rinkinio antgaliai turi būti sudėti į dėžutę.
4.  100–1000 µL pipetės antgaliai. 1 rink.
- Viename rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 96 vnt. antgalių.
- Rinkinio antgaliai turi būti sudėti į dėžutę.
	
	2
	
	

	16
	Universalūs pipečių antgaliai
	Pipečių antgalių rinkinys:
- Pipečių antgaliai turi būti vienkartiniai, be filtro, nesterilūs. 
- Antgaliai turi būti pagaminti iš polipropileno, vientiso paviršiaus, minkštu sandarinimo žiedu. 
- Antgaliai turi tikti siūlomoms kintamo tūrio pipetėms.
Rinkinyje turi būti:
       0,2-2 µL   antgaliai – ne mažiau kaip 960 vnt.;
        2-20 µL   antgaliai – ne mažiau kaip 960 vnt.;
    20-200 µL   antgaliai – ne mažiau kaip 960 vnt.;
 100-1000 µL  antgaliai – ne mažiau kaip 960 vnt.
	
	1
	
	

	17
	Elektroforezės tirpalas
	Elektroforezės tirpalas:
- Sudėtis (koncentracija 10×): 25 mM Tris, 1.92 M glycine, 1 % SDS; 
- Naudojamas SDS-PAGE (elektroforezės metu).
- Tankis: ~ 1,10 g/mL (kai atskiestas iki 1×).
- pH (kai atskiestas iki 1×): ~ 8,3.
Tirpalo kiekis - 5 l  vienoje talpoje.
	
	3
	
	

	18
	Transportavimo lagaminas
	Transportavimo lagaminas turi atitikti nurodytus reikalavimus:
- Transportavimo lagaminas turi būti su ratukais ir teleskopine rankena.
- Lagaminas turi būti sandarus; sandėliavimo ir transportavimo metu turi apsaugoti viduje esančius daiktus nuo vandens (IP67 ar IP68 sertifikatas), dulkių, išorinių smūgių (MIL STD 810 sertifikatas arba lygiavertis atsparumo standartas). 
- Lagaminas turi būti patvarus ne mažesniame kaip −50 °C - +90 °C temperatūrų diapazone. 
- Medžiaga - liejimo formos plastikas (injection molded).
- Lagaminas turi būti juodos spalvos.
- Lagamino korpuse turi būti sumontuoti ne mažiau kaip 4 skląsčiai užraktai.
- Lagamino užpildas – kietas paralonas (skirtas išpjaustymui).
- Vidiniai lagamino išmatavimai turi būti ne mažesni kaip 730 x 450 x 400 mm.
- Svoris su įdėklų turi būti ne daugiau kaip 14 kg.
	
	1
	
	

	Pasiūlymo kaina EUR be PVM
	

	PVM (pildoma, jei taikoma)*
	

	Pasiūlymo kaina EUR su PVM
	


Kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos tiekėjo išlaidos ir mokesčiai, įskaitant ir PVM.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, šių lentelės skilčių tiekėjas nepildo ir toliau nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _______________________________________________.

	Bendra pasiūlymo kaina be PVM –
	Kaina žodžiais:______________________________

	Bendra pasiūlymo kaina su PVM –
	Kaina žodžiais:______________________________


Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. 

5 lentelė. Šiame Pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimai

	1.
	

	2.
	


PASTABA. Pildyti, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tiekėjo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos. 

Pasirašydami šį pasiūlymą, tvirtiname, kad:
1.	esame susipažinę su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
2.	sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose, jų papildymuose, paaiškinimuose.
3.	siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus;
4.	pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
5.	dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri;
6.	sutinkame, jog vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, laimėjimo atveju, CVP IS, būtų paskelbtas pasiūlymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei tokie bus);
7.	Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;
8.	pasiūlymas galioja 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino dienos.


______________________________________________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)
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