


 
                                                                                                                      
KELEIVINIŲ MIKROAUTOBUSŲ NUOMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


	Eil. Nr.
	Paslaugos pavadinimas
	Mato vnt.

	1.
	1. KELEIVINIŲ MIKROAUTOBUSŲ NUOMOS– TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	      vnt.


	
	BVPŽ kodas – 70220000-9 Negyvenamojo nekilnojamojo turto nuomos ar lizingo paslaugos.
	

	
	Keleivinis mikroautobusas privalo būti pagamintas ne seniau kaip 2021 metais,  . Automobilis privalo būti M1 klasės.
Kėbulas:
Keleivinis, ne mažiau kaip 8 sėdimosios vietos keleiviams ir 1 sėdimoji vieta vairuotojui;
Pilnai įstiklintas keleivių salonas, keleivių skyriaus stiklai tamsinti;
Vairas kairėje pusėje;
Variklis:
Dyzelinis variklis kuris turi atitikti ne mažiau Euro 6 emisijos reikalavimus;
Variklio galingumas ne mažesnis nei 88 kW;
Vidutinės gamintojo deklaruojamos degalų sąnaudos ne didesnės nei 10 l šimtui km;
Saugumas:
Gamyklinė automobilio apsaugos priemonė – signalizacija su centriniu durų užraktu bei distanciniu valdymu;
Saugos diržai visoms sėdimoms vietoms;
Įranga: 
Elektra valdomi langų stiklų kėlikliai priekyje;
Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo išorės veidrodėliai;
Oro kondicionierius arba salono klimato kontrolė, papildomi ortakiai keleivių skyriuje;
Gamyklinė audiosistema (radijo imtuvas, antena, garsiakalbiai);
Reguliuojama vairo padėtis;
Autopilotas;
Galiniai parkavimosi jutikliai ar galinio vaizdo kamera;
Bluetooth laisvų rankų įranga;
Vaistinėlė, gesintuvas, avarinis ženklas, šviesą atspindinti liemenė, ratų keitimo įrankių komplektas, atsarginis ratas arba pradurtos padangos remonto komplektas;
Privalomieji reikalavimai:
TPVCA,  KASKO (draudimas visam nuomos laikotarpiui su 0 Eur. besąlygine išskaita-frančize)  ir 24 val. technine pagalba kelyje;
Automobilio gedimo ar avarijos atveju, kai automobiliu toliau naudotis nėra galimybės dėl techninės būklės, paslaugos teikėjas privalo savo lėšomis organizuoti automobilio transportavimą iš gedimo ar avarijos vietos į remonto vietą; 
Visa techninė priežiūra nuomos laikotarpiu, privalo būti įskaičiuota į automobilio nuomos kainą;
 Automobilio gedimo (ar avarijos) atveju, kai nepavyksta automobilio suremontuoti per 24 val., paslaugos teikėjas paslaugos naudotojui privalo suteikti analogišką pakaitinį automobilį; 
Nuomos objektai turi būti su pilnais kuro bakais. Nuomos objektas įvykdžius paslaugas, grąžinamas pilnais kuro bakais. 


	



 
