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BEVIELIO MEDICINOS PERSONALO IŠKVIETIMO KOMPLEKTAS, 1 VNT.

	[bookmark: _Hlk90884181]Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1. 
	Ligonių kvietimo pultų imtuvas, 1 vnt.
	1. Dvipusis kvietimų atvaizdavimas (garsinė iškvietimo indikacija ir laikrodžio funkcija);
2. Galimybė kvietimus priimti kompiuteryje įdiegtoje programinėje įrangoje, komplektuojamoje kartu su specializuotu maršrutizatoriumi
3. Kompiuterį parūpina Užsakovas.
	

	2.
	Kvietimų imtuvas, 1 vnt.
	1. Lietimui jautrus ne mažiau kaip 11 colių ekranas.
2. Kvietimas indikuojamas ekrane ir garsu.
3. Skirtingoms grupėms galimybė priskirti skirtingas spalvas.
	

	3.
	Vieno klavišo pagalbos kvietimo mygtukas, 32 vnt.
	1. Belaidis.
2. Baterijos tarnavimo laikas ne mažiau 60 mėn.
3. Nusegamas nuo sieninio laikiklio specialiu raktu.
	

	4.
	Vieno klavišo pagalbos kvietimo atšaukimo mygtukas, 1 vnt.
	1. Belaidis.
2. Baterijos tarnavimo laikas ne mažiau 60 mėn.
3. Galimybė atšaukti kvietimą mygtuku arba kompiuteryje.
	

	5.
	WC kvietimo mygtukas, 3 vnt.
	1. Su virvute.
2. Belaidis.
3. Baterijos tarnavimo laikas ne mažiau 60 mėn.
	

	6.
	Informacinė lentelė, 32 vnt.
	1. Su UV spauda.
2. Montuojama ties iškvietimo ir atšaukimo mygtukais.
3. Lengvai valoma deinfekciniais skysčiais.
	

	7.
	Signalinis žibintas aliarmavimui šviesa ir garsu, 13 vnt.
	1. Bevielis.
2. Komplektuojamas su 12 V maitinimo šaltiniu.
	

	8.
	Išmanusis riešo imtuvas (laikrodukas), 2 vnt.
	1. Baterijų tarnavimo laikas ne mažiau 3 paros.
	

	9.
	Reikalingos medžiagos, sistemos montavimas, paleidimas, derinimas, personalo instruktavimas, transporto išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą
	Būtina
	

	10.
	Garantija
	Ne mažiau 36 mėn.
	

	11. 
	CE sertifikatas ir/ar atitikties deklaracija
	Būtina pateikti, jei pagal ES Medicinos prietaisų reglamentą privaloma.
	






