Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS SUPAPRASTINTAM PIRKIMUI ATVIRO KONKURSO BŪDU
„UTENOS MIESTO GATVIŲ SU ASFALTO DANGA REMONTO DARBAI“
(Data)
__________
(Sudarymo vieta)
	Tiekėjo pavadinimas ir įm. kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių pavadinimai ir įm. kodai: 
Atsakingasis partneris: 
Partneris Nr. 1:
Partneris Nr. 2 ir t.t.:)
	

	Tiekėjo adresas /Jei dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	







	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais viešojo pirkimo dokumentais, nustatytais:
1) viešojo pirkimo, atliekamo atviro konkurso būdu, skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:
	Eil. Nr.
	Pirkimo objekto pavadinimas
	Preliminarus kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu***
	Matavimo vnt.
	Įkainis už mato vnt., Eur (be PVM)*
	Kaina, Eur be PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
(3*5)

	1.
	Paprastojo remonto aprašo parengimas
	3 
	vnt.
	
	

	2.
	Gatvės trasos nužymėjimas
	2,6 
	km
	
	

	3.
	Medžių pjovimas (iki 30 cm skersmens)
	1 
	vnt.
	
	

	4.
	Kelmų rovimas iki 26 cm skersmens
	20
	Vnt.
	
	

	5.
	Asfalto dangos pjovimas
	80 
	m
	
	

	6.
	Vejos bordiūrų ardymas
	1800
	m
	
	

	7.
	Gatvės bordiūrų  ardymas
	2200 
	m
	
	

	8.
	Šaligatvio ardymas mechanizuotai
	22
	100 m2
	
	

	9. 
	Šaligatvio ardymas rankiniu būdu (geros būklės plytelės transportuoti iki 3 km atstumu)	Comment by Jūratė Časienė: Prieš tai projekte buvusi 8 eilutė išskirta į du atskirus įkainius pateiktus 8 ir 9 eilutėse
	22
	100 m2
	
	

	10.
	Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai
	3
	100 m3
	
	

	11.
	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas iki 10 km atstumu ir utilizavimas
	450 
	t
	
	

	12.
	Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakrovimas į savivarčius ir transportavimas iki 10 km atstumu
	1
	1000 m3
	
	

	13.
	Geotekstilės (filtruojančios, apsaugančios) paklojimas 
	5
	m2
	
	

	14.
	Asfaltbetonio dangos frezavimas iki 40 mm (susidariusius atliekas panaudoti paskleidimui ant esamo pagrindo)
	180
	100 m2
	
	

	15.
	Žvyro pagrindo sluoksnio remontas, papildant nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio sluoksniu, 10 cm storio
	50 
	100 m2
	
	

	16.
	Keičiant žvyro pagrindo sluoksnio storį, kiekvienam pokyčio cm pridėti (arba atimti) 
	50 
	100 m2
	
	

	17.
	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, 26 cm storio
	15
	100 m2
	
	

	18.
	Keičiant apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio storį, kiekvienam pokyčio cm pridėti (arba atimti) 
	15
	100 m2
	
	

	19.
	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)
	5,2
	100 m2
	
	

	20.
	Vejos bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 8x20x100 cm
	17,5
	100 m
	
	

	21.
	Gatvės bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 15x30x100 cm
	23,5
	100 m
	
	

	22.
	Pėsčiųjų tako dangos įrengimas, kai plytelės 37,5x37,5x7 cm siūles, užpildant skaldos atsijomis (be plytelių kainos)
	1,5
	100 m2
	
	

	23.
	Pėsčiųjų tako dangos įrengimas, kai plytelės 50x50x7 cm siūles, užpildant skaldos atsijomis (be plytelių kainos)
	0,2
	100 m2
	
	

	24.
	Dangos įrengimas iš betono trinkelių, kai trinkelės 20x10x8 cm, užpildant siūles akmens atsijomis
	44
	100 m2
	
	

	25.
	Dangos įrengimas iš spalvotų faktūrinių trinkelių neįgaliesiems, užpildant siūles akmens atsijomis
	0,4
	100 m2
	
	

	26.
	Bituminės juostos įrengimas tarp betono borto ir asfalto dangos
	20
	100 m
	
	

	27.
	Viensluoksnės asfalto pagrindo-dangos įrengimas AC 16 PD 6 cm storio
	18
	100 m2
	
	

	28.
	Asfaltbetonio dangų valymas mechanizuotai ir dalinai rankiniu būdu
	18
	1000 m2
	
	

	29.
	Dangų paviršiaus gruntavimas bitumo emulsija
	180
	100 m2
	
	

	30.
	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinių įrengimas, panaudojant klotuvą su automatiniu aukščio reguliavimu (su medžiagomis)
	864
	t
	
	

	31.
	4 cm storio viršutinio asfaltbetonio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatiniu aukščio reguliavimu (AC 11 VN) 
	180
	100 m2
	
	

	32.
	Šulinio angos paaukštinimas – pažeminimas g/b žiedais 10–15 cm
	24 
	vnt.
	
	

	33.
	Plaukiojančio tipo ketinių dangčių 40 t apkrovai įrengimas
	12 
	vnt.
	
	

	34.
	Vamzdyno iš polietileninių D 160 mm vamzdžių įrengimas su žemės darbais
	20 
	m
	
	

	35.
	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo 315 mm iki 1,6 m gylio
	4 
	vnt.
	
	

	36.
	Ketaus dangtis su grotelėmis (apvalus „plaukiojančio tipo“, d-70 cm, atlaikantis 40 t apkrovas)
	2
	vnt.
	
	

	37. 
	Ketaus vandens surinkimo grotelės (stačiakampės, įvairių parametrų nuo 504x380 mm iki 825x400 mm, atlaikančios 12,5 – 25 t apkrovas)	Comment by Jūratė Časienė: Prieš tai projekte buvusi 35 eilutė išskirta į du įkainius pateiktus 36 ir 37 eilutėse
	7
	vnt.
	
	

	38.
	Drenažo  iš plastikinių gofruotų vamzdžių 113/128 mm su geotekstilės filtru įrengimas su žemės darbais ir pajungimu į šulinį
	5 
	m
	
	

	39.
	Vamzdžių pajungimas į gelžbetoninį šulinį (įsikertant į esamą šulinį su izoliavimo darbais)
	1 
	vnt.
	
	

	40.
	Šaligatvyje esančių apšvietimo atramų (iki 8 m aukščio) perkėlimas už šaligatvio ribų (iki 4 m atstumu), įžeminimo kontūro įrengimas (su medžiagomis)
	13 
	vnt.
	
	

	41.
	Dangos ženklinimas dažais  su stiklo rutuliukais (I tipo ženklinimo sistema)
	1,2 
	km
	
	

	42.
	Dangos ženklinimas dažais, kai ženklo plotas iki 0,5 m2 (I tipo ženklinimo sistema)
	10 
	m2
	
	

	43.
	Kelkraščių sutvirtinimas 6 cm storio nesurištųjų mineralinių medžiagų mišiniu
	15
	100 m2
	
	

	42.
	Vejos įrengimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu
	35
	100 m2
	
	

	43.
	Topografinės nuotraukos (po remonto darbų)  parengimas ir statinio kadastro duomenų bylos patikslinimas
	8 
	vnt.
	
	

	Pasiūlymo kaina, Eur be PVM:
	

	Iš jų PVM (...%), Eur
	

	Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM**
	


Pastabos: 
* kainos (įkainis) pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
** tokiu būdu apskaičiuota pasiūlymo kaina bus laikoma palyginamuoju parametru, lyginant tiekėjų pateiktų pasiūlymų kainas (įkainius) ir nustatant laimėtoją. Į sutartį bus įrašomi tiekėjo pasiūlyti įkainiai ir maksimalios pirkimui skirtos lėšos.
*** nurodyti kiekiai yra preliminarūs ir nebus laikomi maksimaliais.
Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą (įkainius) įskaičiuoti visi reikiami tiekėjo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma tiekėjo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti sutartyje ar atsirandantys ją vykdant, bei kitos išlaidos, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymą.
Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties vykdymui.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	


Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
	Eil.Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

	
	
	

	
	
	


Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.
Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:
· esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
· sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,
· pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
· pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos, t. y. iki ______________. 

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)





