TECHNINĖ UŽDUOTIS

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai 

	
	I. Bendra informacija apie pirkimo objektą

	1.
	Statytojas (Užsakovas)
	Mažeikių rajono savivaldybė

	2.
	Pirkimo objektas 
	– Paprastojo remonto aprašo parengimas (toliau – Aprašas).
– Kitos paslaugos, susijusios su Aprašo parengimo paslaugomis.

	3.
	Projekto pavadinimas
	Viekšnių kultūros centro – administracinės paskirties pastato – paprastojo remonto darbų aprašas, Viekšniai, Bažnyčios g. 15A, Mažeikių r. sav.

Pastaba: projekto pavadinimas gali būti tikslinamas projekto rengimo metu vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8 punkto reikalavimais.

	4.
	Statinio adresas
	Mažeikių r. sav., Viekšniai, Bažnyčios g. 15A

	5.
	Statinių grupės sudėtis
	Aprašu numatomas – Viekšnių kultūros centro rūsio patalpų remontas, sanitarinių mazgų įrengimas, vėdinimo ir šildymo sistemų įrengimas.

	6.
	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai
	· Sklypo plotas – 0,1592 ha.
· Žemės sklypo paskirtis – kita. 
· Naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.
· Bendras pastato plotas: 1442.98 kv. m.
· Pastato aukštų skaičius – 1.
· Šildymo sistema: bendroji centrinio šildymo sistema.
· Vandentiekis: komunalinis vandentiekis
· Nuotekų šalinimas: komunalinis nuotekų šalinimas

	7.
	Statinio statybos rūšis
	Paprastasis remontas



	8.
	Statinio kategorija
	Ypatingasis statinys


	9.
	Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis
	Sienos – plytos.
Stogas – bituminė danga.

	10.
	Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus
	Rūsio numatytose patalpose (patalpų plotas 292,16 kv. m, patalpos Nr.: R-14, R-15, R-19, R-22, R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29, R-30) reikalinga įrengti jaunimo erdvę (jaunimo veiklai). Patalpos turi būti įrengtos taip, kad būtų pritaikytos sportinei veiklai, atsižvelgiant į planuojamų įsigyti sporto priemonių ir įrenginių naudojimą (pvz., svarmenų ir pan.).

	11.
	Lėšų dydis projekto realizavimui
	156 731,71 Eur su PVM



	
	II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė 

	12.
	Perkamų paslaugų apimtis:
	– Rengiamas Aprašas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. Aprašo sprendinių detalumas turi būti pakankamas, kad būtų galima vykdyti rangos darbų pirkimą.
– Aprašo dalys nustatomos atsižvelgus į projektuojamo statinio specifiką.
– Rengiant Aprašą, visi statinio sprendiniai privalo atitikti STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ nustatytus reikalavimus žmonėms su negalia.
– Visuose Aprašo rengimo etapuose privaloma remtis teisės aktų redakcijomis, galiojančiomis sprendinių rengimo metu.
[bookmark: part_3cc9000c2737416c924cabca91b528d0]Aprašo sprendiniai:
· [bookmark: part_69a847a1123549b89c38a8a1b57f7bbe]architektūros;
· konstrukcijų;
· vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai;
· [bookmark: part_52defc46717c461d9363589eaece031a][bookmark: part_c5dd6840621b44e1897a3aa0059effe7][bookmark: part_c92d4f4e33fc46498aa3053e6db33cd9][bookmark: part_48384ee9f50c49ea9f66cf22bb92a62a][bookmark: part_494b60d65bba4a62b0a971dcdd68a104][bookmark: part_1b969fd762434a1db1a4eca7112ad686]elektrotechnikos;
· ventiliacijos;
·  apsauginės signalizacijos;
·  gaisro aptikimo ir signalizavimo;
· [bookmark: part_98d2302c859e4af199fa91a5e6109b53][bookmark: part_a38a2e5be7aa424585e414fa9509829a][bookmark: part_ad7cd5b0b8e34b139c52f237cec62516][bookmark: part_07f2a1556cd24a4183920ff506362625][bookmark: part_20a31574ab274826ae1854c7b1a919fc][bookmark: part_cffed555cfdb44a7a9c3b5d71ef53279][bookmark: part_5b12b54e18d44cca85d2085821aa8137][bookmark: part_3ef5016430a04c5680ce8d9d051216d4][bookmark: part_6621c8ffd96d4c46a6d82f8ccea57a56]statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo / sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

	12.1.
	projektavimo paslaugos 
	– Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus.
– Aprašo sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) privalo būti tarpusavyje susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių neturi būti prieštaravimų vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų – projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams.
– Aprašo techninėse specifikacijose nurodyti konkrečius reikalavimus statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), statybos ir montavimo darbams ir darbų kokybei, nenurodant konkrečių gamintojų, numatyti kokybės kontrolei (leistinus nuokrypius, jų įvertinimo metodus ir rodiklius).
Pastaba:
Į Aprašo parengimo paslaugos apimtį įeina Aprašo pataisymai pagal statytojo (užsakovo) pastabas, pagal šį Aprašą derinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabų, taip pat Aprašo klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai.

	12.2.
	kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis
	– visų reikalingų prisijungimo sąlygų, rašytinių pritarimų, išvadų gavimas Statytojo (Užsakovo) vardu.
– esant poreikiui numatyti inžinerinių tinklų iškėlimo, atitraukimo, apsaugojimo ar kt. darbus, atsižvelgiant į inžinerinių tinklų ir prisijungimo sąlygas. Esant esamų inžinerinių tinklų nepakankamiems galingumams, diametrams ir kt. Projektuotojas privalo Apraše numatyti jų galingumo, diametrų padidinimą, iškėlimą, paklojimą futliaruose ir t.t.

	13.
	Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė
	Bendras paslaugų atlikimo terminas – 7 mėnesiai.


	
	III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

	14.
	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. 
	– Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus.
– Aprašo rengimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis visais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir norminiais dokumentais, reglamentuojančiais statybos projektavimą ir statybą, įskaitant, bet neapsiribojant, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Teritorijų planavimo įstatymu, Aplinkos apsaugos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais (STR), projektavimo normomis, Lietuvos standartais (LST) ir kitais privalomais dokumentais.
– Apraše numatomos medžiagos ir įranga, bei darbų technologijos turi būti šiuolaikiškos, ekonomiškos, turi užtikrinti esminius statinio reikalavimus, statinio paskirčiai būtinas savybes ir tenkinti minimalius normatyvinių dokumentų reikalavimus.
– Projektas rengiamas atsižvelgiant į esamą pastato kapitalinio remonto projektą – kultūros paskirties pastato Bažnyčios g. 15A, Viekšniai, Mažeikių r. sav., kapitalinio remonto techninį projektą.

	15.
	Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei)
	Reikia parengti Aprašą su šiais sprendiniais:
Prieinamumo gerinimas žmonėms su negalia:
· Slenksčiai/nuolydžiai užtikrinantys žmonių su negalia patekimą į patalpas.
Saugumo užtikrinimas:
· Įrengiamų patapų apsaugos sistema.
Pastato remonto darbai:
· Patalpų remonto darbai, užtikrinantys jų tinkamą eksploatavimą.

	16.
	Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai
	Pastatas patenka į nekilnojamojo kultūros paveldo teritoriją, kaip nurodyta Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašo 7.2 papunktyje.

	17.
	Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai
	–Apraše numatomi patalpų ir jų išplanavimo sprendiniai turi atitikti norminių teisės aktų reikalavimus ir būti pritaikyti asmenų su negalia reikmėms.
– Pastato erdvės formuojamos pagal universalaus dizaino principus pritaikant jas įvairiems interesams.
– Rengiant Aprašą vadovautis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.

	18.
	Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinius:
	– Projektuotojas, įvertindamas projektavimo galimybes (bet neapsiribodamas jomis), turi užsakovui siūlyti įvairias projektines alternatyvas.
– Aprašo rengimo metu paaiškėjus, kad kai kurių šios techninės užduoties reikalavimų neįmanoma įvykdyti, Paslaugų teikėjas (Projektuotojas) raštu apie tai turi informuoti Užsakovą (Statytoją) ir kartu, vadovaudamiesi protingumo ir teisingumo principais, priimti logišką sprendimą dėl Aprašo užduoties koregavimo.

	18.1.
	Sprendiniai
	– Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais,
apibrėžtos sudėties ir apimties.

	18.2.
	sklypo sutvarkymo (sklypo plano) sprendiniai
	– 


	18.3.
	architektūriniai sprendiniai
	– Patalpų lubų, grindų, sienų tvarkymas. Dangų tipą parinkti pagal atitinkamos patalpos paskirtį. Sprendinius derinti su Užsakovu.
– Pateikti pagrindinių erdvių apdailos medžiagų bei spalvinius sprendinius. Pateikti pagrindinių patalpų sienų, lubų išklotines. Sprendinius derinti su Užsakovu.
– Durų pakeitimas/įrengimas (duris numatyti su išorinėmis staktomis, siekiant sudaryti sąlygas neįgaliųjų patekimui –plotis tarp staktos t.b. ne mažiau kaip 85 cm.
– Nuolydžių įrengimas/suformavimas. 
– Evakuacijos išėjimo numatymas patalpoje R-23, R-30 ar kitoje tam tinkamoje patalpoje.
– Visi Aprašo sprendiniai turi derėti tarpusavyje.
– Aprašo sprendiniai pateikiami 2D brėžiniuose.

	18.3.
	konstrukcijų sprendiniai
	– 

	18.4.
	technologijos sprendiniai
	–

	18.5.
	susisiekimo sprendiniai
	–

	18.6.
	vandentiekio ir nuotekų šalinimo sprendiniai
	Projektuojant sanitarinius mazgus ir tam skirtas patalpas ir / ar kitus su vandens tiekimu ir / ar nuotekų šalinimu susijusius sprendimus vadovautis:
– STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalinimas“ (vadovautis galiojančia redakcija);
– Higienos norma HN 47:2009 „Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų patalpų mikroklimatas“;
– STR 2.01.02:2016 „Pastatų vidaus aplinka“;
– STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, nes tualetas turi būti pritaikytas neįgaliesiems;
– Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje numatyti sanitarinio mazgo/mazgų (tualeto,  kriauklės, dušo) įrengimą,  užtikrinant prisijungimą prie esamų pastato vidaus inžinerinių tinklų. Sprendiniai turi atitikti STR 2.07.01:2003, STR 2.03.01:2019, STR 2.01.02:2016 ir kitų galiojančių norminių dokumentų reikalavimus. Pateikti schemą, planus, vamzdynų ir įrenginių specifikacijas, užtikrinant vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo funkcionalumą, sandarumą ir higienos normų laikymąsi.

	18.7.
	šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sprendiniai
	– Šildymo ir vėdinimo sistemų įrengimas ir pajungimas į pastato inžinerines sistemas. Jei, projektuojant vėdinimo sistemą, nustatoma, kad jos prijungimo prie esamų sistemų galimybės nėra – numatyti atskirą vėdinimo sprendimą.
– Projektuojant šildymo ir vėdinimo sistemas vadovautis Statybos techniniu reglamentu STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“.
– Projektas rengiamas (sprendiniai derinami) atsižvelgiant į esamą pastato kapitalinio remonto projektą – kultūros paskirties pastato Bažnyčios g. 15A, Viekšniai, Mažeikių r. sav., kapitalinio remonto techninį projektą.

	18.8.
	dujotiekio sprendiniai
	–

	18.9.
	elektrotechnikos sprendiniai
	– Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, apibrėžtos sudėties ir apimties.
– Apraše turi būti numatyti elektros instaliacijos ir visos būtinos įrangos sprendiniai, aprašytas ekonomiškas patalpų apšvietimas (LED tipo šviestuvai).

	18.10.
	apsauginės signalizacijos sprendiniai
	– Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, apibrėžtos sudėties ir apimties.

	18.11.
	gaisro aptikimo ir signalizavimo sprendiniai
	– Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, apibrėžtos sudėties ir apimties.
– Apraše turi būti numatyta gaisrinės signalizacijos sistema vadovaujantis galiojančiais norminiais dokumentais.

	18.12.
	statybos skaičiuojamosios
kainos nustatymo dalis
(įskaitant, bet neapsiribojant):
	– Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, apibrėžtos sudėties ir apimties.
– Projektuotojas parengia Aprašo sąnaudų kiekių žiniaraščius, Lokalines ir  Objektinę sąmatas.

	18.13.
	kita
	–

	18.14.
	Reikalavimai susiję su „Žaliųjų pirkimų“ nuostatų įgyvendinimu bei statinio tvarumo kriterijais
	– Aprašo sprendiniai rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu“ (toliau – Tvarkos aprašas). Techninėse specifikacijose nurodytos medžiagos turi atitikti Tvarkos aprašo XII; XIII; XVIII skyrių reikalavimus.

	19.
	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.
	– Prieš Aprašo rengimą būtina apžiūrėti objektą, kad būtų tinkamai įvertinta esama situacija.
– Visi sprendiniai, naudojamos medžiagos projektavimo eigoje derinami su Užsakovu.

	20.
	Pageidaujami ekonominiai rodikliai
	–

	21.
	Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas
	– Aprašo rengimas vykdomas vienu etapu – rengiamas paprastojo remonto aprašas.

	22.
	Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija
	–

	23.
	Reikalavimai projekto dokumentų kalbai (-oms)
	Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.

	24.
	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui
	Projektuotojas turi pateikti:
- 1 (vieną) popierinį egzempliorių parengto Aprašo su sąnaudų kiekių žiniaraščiais ir sąmatomis;
- 2(dvi) elektronines laikmenas su Aprašo aprašomąja dalimi, brėžiniais ir specifikacijomis .pdf  formatu;
- 1 (vieną) elektroninę laikmeną su visais Aprašo dokumentais (Aprašas, specifikacijos, brėžiniai, žiniaraščiai, sąmatos) gimtuoju programinės įrangos formatu, su neapribota galimybe ir teise juos redaguoti. Šioje laikmenoje taip pat pateikti sąnaudų kiekių žiniaraščius ir visas sąmatas   .exl formatu.
Pastaba. Visi Aprašo sudedamųjų dalių sudėtyje esantys dokumentai, kuriuose yra fizinių asmenų ar kiti neviešinami duomenys, privalo būti nuasmeninti.

	25.
	Ekspertizės atlikimas
	– 

	26.
	Projektavimo užduoties priedai
	1 priedas. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas;
2 priedas. Kultūros paskirties pastato Bažnyčios g. 15A, Viekšniai, Mažeikių r. sav. Kapitalinio remonto, Techninio projekto Bendroji, Architektūros ir ŠVOK dalys (perduodama atskirai el. būdu).




