[bookmark: _GoBack]MIŠRIŲ STATYBOS IR GRIOVIMO ATLIEKŲ GALUTINIO SUTVARKYMO PASLAUGŲ PIRKIMO 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Mišrias statybos ir griovimo atliekas pristato juridiniai ir fiziniai asmenys į Utenos regiono nepavojingų atliekų sąvartyno statybinių atliekų apdorojimo aikštelę adresu: Sąvartyno g. 5 Mockėnų k., Utenos raj.,
Per metus susidaro apie 4500 t mišrių statybos ir griovimo atliekų. Šios atliekos yra mišrios sudėties: mineralinės, akmens ir stiklo vatos likučiai, gipso, izoliacinių medžiagų likučiai, ruberoidas, plastikas, stiklas, popierius iš statybų, sukietėję dažai, lakai, dažyti, lakuoti paviršiai, čerpių ir keramikos gaminiai, putų polistirolas, linoleumas, grindų dangos, mediena iš statybų, namų ūkio santechnikos įrenginiai (vonios, kriauklės, praustuvai ir kt.). Atliekos dažniausiai būna supakuotos į maišus. 
[bookmark: _Hlk224301502] Atliekų išvežimą iš Utenos regiono nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijos, adresu : Sąvartyno g. 5 Mockėnų k., Utenos raj.,galutiniam sutvarkymui organizuoja paslaugos teikėjas.
Paslaugos teikėjas turi būti registruotas ATVR ir turėti leidimą teikti pasiūlytas atliekų tvarkymo paslaugas, vykdyti atliekų apskaitą GPAIS.
Paslaugos teikėjo pasiūlymą sudaro mišrių statybos ir griovimo atliekų 1 tonos galutinio sutvarkymo kaina įskaitant transportavimą. 
Atliekų pakrovimą, į paslaugos tiekėjo transportą, darbo dienomis 8:00 – 16:00 val, organizuoja Perkančioji organizacija.
Perkančioji organizacija vykdo atliekų apskaitą GPAIS. 
Sutartis bus sudaroma 12 mėnesių laikotarpiui. Perkančiajai organizacijai paslaugų teikimo laikotarpiu neįsipareigoja perduoti viso maksimalaus susidarančių atliekų kiekio.  

