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N1 BAB krovininė transporto priemonė, turinti uždarą kėbulą

	Eil. nr.
	Charakteristikų pavadinimas
	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos
	Tiekėjo siūlomų Prekių/Įrangos parametrai ir jų reikšmės

	1. BENDRI REIKALAVIMAI

	1.1.
	Automobilis.
	Markė, modelis, gamintojas.
	Tiksli automobilio markė, modelis, gamintojas_____________________

	1.2.
	Pagaminimo metai.
	Automobilis pagamintas ne anksčiau kaip 2026 metais, neeksploatuotas.
Turi atitikti Lietuvos Respublikos ir/arba ES nustatytus techninius reikalavimus.

	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) 
Pagaminimo metai _________. 
Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) 

Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______.


	1.3.
	Automobilio sertifikatai.
	Ne mažiau EURO 6. 
Kartu su automobiliu pateikiamas sertifikatas.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) 
Automobilio sertifikatas  _________. 
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______.


	1.4.
	Registracija, techninė apžiūra.
	Prekė turi būti užregistruota AB “Regitra” Pirkėjo vardu (tiekėjo sąskaita).
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) 


	1.5.
	Vartotojo apmokymai.
	Tiekėjas savo lėšomis privalo apmokyti du pirkėjo nurodytus darbuotojus dirbti su pateiktu automobiliu ir jame sumontuota įranga.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) 


	1.6.
	Instrukcijos pateikiamos kartu su automobiliu pirkėjui.
	1. Eksploatacijos aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. Katalogas.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) 


	1. 
	
	2. Aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašas (instrukcija) lietuvių kalba.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) 


	1.7.
	Garantiniai reikalavimai prekei (automobilis).
	[bookmark: _Hlk104248733]Ne mažiau 60 mėnesių arba kol bus pasiekta 150000 km rida. 
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) 

Siūloma garantija ____________mėn.


	2. 
	
	Garantinis remonto darbų atlikimas – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tada, kai raštu informuojamas tiekėjas. 
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) 
Siūloma ____________d .d.

	1.8.
	Kiti reikalavimai.
	Autorizuotas automobilio servisas turi būti Lietuvoje. Nurodyti adresą.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) 

Serviso adresas ______________.

	3. 
	
	Tiekėjas yra gamintojo atstovas, įgaliotas prekiauti gamintojo automobiliu (arba turi susitarimą).
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) 

Pateikto dokumento pavadinimas ________ .

	2. AUTOMOBILIS

	2.1. 
	Bendroji masė.
	Ne daugiau 3,5 t.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) 
Siūlomas parametras –____ kg

Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	2.2.
	Variklio galia.
	Variklis dyzelinis, ne mažiau 130 AG.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Siūlomas parametras –____ AG.
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. nr. ___ arba nuoroda ____________.

	2.3.
	Variklio išmetamų teršalų toksiškumas.
	Privalo atitikti ne žemesnius nei EURO 6 reikalavimus.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	2.4
	Kabina
	Vienguba, 2 durų.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.5.
	Pavarų dėžė.
	Mechaninė.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.6.
	Automobilio padangos.
	M+S.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).

	2.7.
	Degalų tipas - dyzelinas.
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.8.
	Atsarginis ratas.
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.9.
	Oro kondicionierius arba automatinė klimato kontrolė
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.10.
	Radijo sistema su mobiliojo telefono sąsaja.
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.11.
	Pastovaus greičio palaikymo sistema.
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.12.
	Elektra nustatomi ir šildomi ir šildomi išoriniai veidrodžiai.
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.13.
	Elektra valdomi durų langai.
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.14.
	Atstumo jutiklių sistema priekyje ir gale
	Būtina
	

	2.15.
	Galinio vaizdo kamera, sumontuota krovinių skyriaus viršutinėje dalyje
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.16.
	Vairuotojo ir priekinio keleivio oro pagalvės.
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.17.
	Centrinė užrakinimo sistema.
	Ne mažiau kaip 2 raktai su centrinio užrakinimo nuotoliniu valdymu
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Siūlomas parametras –____vnt.

	2.18.
	Guminiai išimami kilimėliai.
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.19.
	Kabinos spalva - balta.
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.20.
	Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotoją)
	2 arba 3 
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Siūlomas parametras –____vnt.

	2.21.
	Vairuotojo sėdynė – reguliuojamos pozicijos.
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.22.
	Vairas – reguliuojamos pozicijos.
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti

	2.23.
	Vairas – kairėje.
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti

	3. KROVINIŲ SKYRIUS

	3.1.
	Krovinių vežimo skyriaus kėbulas kietašonis.
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	3.2.
	Automobilio gale sumontuota hidraulinė kilnojama platforma, skirta lengvam krovinių pakrovimui ir iškrovimui. Platformos keliamoji galia ne mažiau kaip 750 kg. Platformos plotis lygus automobilio kėbulo pločiui, aukštis ne mažiau 1600 mm.
Kėlimo cilindras 1, lenkimo 2. 
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)



	3.3.
	Kėbulo vidiniai matmenys: ilgis ne mažiau 4200 mm, bet ne daugiau 4400 mm, plotis ne mažiau 2000 mm, bet ne daugiau 2300 mm, aukštis  ne mažiau 2100 mm, bet ne daugiau 2400 mm. 
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Siūlomi parametrai


	3.4.
	Krovinio tvirtinimo juostos, pritvirtintos per visą vidaus ilgį: 
pirmoji ne mažiau 500 mm, ne daugiau 800 mm nuo grindų, antroji ne mažiau 1000 mm ir ne daugiau 1200 mm nuo grindų, trečioji ne mažiau 1500 mm  ir ne daugiau 2000 mm nuo grindų. 
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Siūlomi parametrai


	3.5.
	Šoninės durys, ne mažiau 800 mm pločio. Šoninių durų pozicija – ne daugiau 300 mm nuo priekinės sienos. 

	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Siūlomi parametrai


	3.6.
	Galinis pakeliamas stogelis. Pakėlimas naudojant amortizatorius. 
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	3.7.
	Vidinis krovinių skyriaus apšvietimas  LED žibintais, ne mažiau 2 vnt.
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	3.8.
	Papildomas LED žibintas, skirtas važiavimui atbuline pavara. Įjungiamas atskiru jungikliu, arba automatiškai su atbuline pavara. Atbulinės eigos garsinis signalizatorius.
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	3.9.
	Šoninis ir viršutinis kabinos aptakai.
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	3.10.
	Darbiniai žibintai kėbulo viršuje: 2 galinėje dalyje, 1 prie šoninių durų. 
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	3.11.
	Valdymas: iš išorės stacionariai į kėbulo sieną montuojamas valdymo pultas 3 mygtukų su vienu saugos mygtuku. Viduje 3 mygtuku valdymo pultas su 2 metrų spiraliniu kableliu, pritvirtinu ant sienos.
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	4. KITI REIKALAVIMAI

	4.1.
	Garantinis remonto darbų atlikimas – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tada, kai informuojamas prekės atstovas. Garantiniu laikotarpiu, remonto ir/arba techninio aptarnavimo darbai turi būti atliekami Kauno regione, arba automobilio pristatymu į techninio aptarnavimo centrą rūpinasi ir išlaidas apmoka tiekėjas.
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	4.2.
	Pardavėjas atlieka automobilio techninį aptarnavimą pagal gamintojo nurodytą grafiką (grafikas pridedamas su pasiūlymu)  ne trumpiau nei 60 mėn. arba kol bus pasiekta 150000 km rida.
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	4.3.
	Automobilio remontas laikomas garantiniu, jei nebuvo pažeisti automobilio eksploataciniai reikalavimai, buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei automobilis buvo naudojamas pagal paskirtį, buvo naudotos tik originalios detalės, medžiagos bei gamyklų-gamintojų rekomenduojamos alyvos, tepalai ir kiti eksploataciniai skysčiai.
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	4.4.
	Automobilio pristatymo vieta: UAB „Kauno švara“ Statybininkų g. 3, Kaunas.
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	4.5.
	Komplektacijoje turi būti vaistinėlė, avarinis ženkla, gesintuvas, liemenė.
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	4.6.
	Automobilis po sutarties pasirašymo pristatomas ne vėliau kaip per 6 mėn. laikotarpį.
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Siūlomas parametras –____

	4.7.
	Garantiniu laikotarpiu Prekei sugedus dėl nekokybiškai atliktų paslaugų, nekokybiškų medžiagų ar detalių neišlaikiusių garantinio termino Pardavėjas per 3 darbo dienas pašalina trūkumus savo lėšomis (pašalina defektus, pakeičia sugedusias atsargines dalis). Jei atsarginė dalis keičiama nauja, nesibaigus garantiniam laikotarpiui garantija pakeistai detalei suteikiama iki tol kol pasibaigs automobilio garantinis laikotarpis, tačiau ne trumpiau 6 mėn.
	Būtina.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	4.8.
	Paslaugos iš Pardavėjo yra perduotos, o Pirkėjo priimtos, kai Pardavėjas ir Pirkėjas pasirašo  perdavimo-priėmimo aktą.
	Būtina. 
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)



















