Klausimai:
1. Ar rengiant TDP Rangovai neprivalės atlikti geologinių tyrinėjimų? Jei taip prašome papildyti DKŽ darbams įsivertinti reikalinga pozicija.
Atsakymas. Neprivalės.
2. Preliminarioje schemoje pateikiate esamo paviršinių (lietaus) nuotekų tinklo DN300 (Un. Nr. 4400-6731-5635) rekonstruojamą preliminarų ilgį. Prašome jūsų pateikti esamo tinklo kadastrinę bylą, kuriame Tiekėjai galėtų matyti esamo tinklo esamus gylius, pasijungimo šulinio įgilinimą. Patikslinkite koks yra esamo šulinio, nuo kurio pradedama rekonstrukcija gylis, altitudė? Taip pat kitų šulinių rekonstruojame tinkle.
Atsakymas. Schema pakeista. Tikslintis vietoje.
3. Prašome patikslinti, ką planuojama daryti su esamu tinklu? Ar Rangovai turės jį demontuoti, ar injektuoti, ar užaklinus palikti?
Atsakymas. Tikslintis vietoje.

4. Matome, kad schemoje numatomas tinklo įsijungimas į upę Gynia. Prašome patikslinti ar Tiekėjai vertindami projektavimo ir plėtros/rekonstrukcijos darbus turi nusimatyti nuotekų valymo įrenginius, kadangi tinklus praplėtus, nuotekas numatoma išleisti į Gynios upę.
Atsakymas. Išleidimas numatomas už Natūra 2000 ribos. Jei numato teisės aktai privaloma įrengti valymo įrenginius.

5. Tinklo įsijungimas numatomas per sklypą unikalus Nr. 4400-0163-5796. Prašome patikslinti ar tikrai bus įmanoma gauti sutikimą ir servituto sutartį pasirašyti?
Atsakymas. Preliminari schema pakeista.

6. Prašome patikslinti ar Tiekėjai vertindami projektavimo ir plėtros/rekonstrukcijos darbus turi numatyti trapų  ir nuotekų surinkimo šulinėlių įrengimą?
Atsakymas. Šulinėlius įrengti po asfaltuota dalim.

7. Prašome patikslinti ar Tiekėjai vertindami projektavimo ir plėtros/rekonstrukcijos darbus turi numatyti atšakų įrengimą gyventojams? Jei taip ar atšaka turi būti įrengiama prie sklypo ribos? Ar atšaką reikia užbaigti šulinėliu ar akle?

Atsakymas. Numatyti atšakas tiems sklypams kuriems yra suteiktas adresas.

8. Projektavimo užduotyje ir preliminarioje schemoje numatytas paviršinių nuotekų rekonstrukcija ir plėtra neatitinka teritorijų planavimo dokumentų – toks sprendinys nenumatytas  Kauno rajono savivaldybės teritorijos paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiajame plane. Prašome patikslinti, kas bus atsakingas už specialiojo plano koregavimą, bei planavimo dokumentų pakoregavimą, bei dengs viso to kaštus?
Atsakymas. Preliminari schema pakeista.

9. Tinklų plėtra patenka į saugomas teritorijas, Natura2000-PAST teritoriją, kas reikalauja poveikio aplinkai vertinimo. Patikslinkite ar bus reikalinga atlikti PAV? Kas už tai bus atsakingas ir finansuos?
Atsakymas. Išleidimas numatomas už Natūra 2000 ribos. Jei numato teisės aktai privaloma įrengti valymo įrenginius.

