1 klausimas
Su pirkimo dokumentais pateiktoje schemoje nurodyta, kad išleidžiamos į Gynios upelį lietaus nuotekos yra aukščiau nei Gynios dalis patenka į Natura 2000 teritoriją, t.y. į Natura 2000 teritoriją patenka Gynios upelio žemupys. Tokiu atveju visos nevalytos paviršinės nuotekos pateks ir į tą upelio dalį, kuri patenka į Natura 2000 teritoriją, o vėliau į Nevėžį, kuris taip pat patenka į Natura 2000 teritoriją. Tokiais atvejais teisės aktai nustato reikalavimą statyti nuotekų valymo įrenginį.
Prašome atsakyti, kurioje darbų žiniaraščio eilutėje Tiekėjai turi vertinti paviršinių nuotekų valymo įrenginį arba prašome pakoreguoti darbų žiniaraštį, nurodant nuotekų valymo įrenginio montavimą.
Pateikite, prašome, techninius reikalavimus paviršinių nuotekų valymo įrenginiui (korpusas, išvalymo laipsnis ir t.t.).
Tuo pačiu prašome atsakyti ir paaiškinti, ar prie nuotekų valymo įrenginio reikalinga įrengti NVĮ aptarnavimo aikštelę ir privažiavimo kelią. Pateikite, prašome aikštelės ir privažiavimo kelio techninę specifikaciją (ilgis, danga, plotas, aptvėrimas ir pan.).

Atsakymas. Jeigu teisės aktai numato reikalinga įsivertinti (patiksliname žiniaraštį). NVĮ privalo attitikti teisės aktams. SCADA duomenų perdavimas „Aukštas lygis“.

2 klausimas
Iš ankstesnių Perkančiojo subjekto atsakymų suprantame, kad Perkantysis subjektas turi esamo nuotekų tinklo, kuris bus pajungtas į naujai klojamą DN600 tinklą, kadastrinių matavimų bylas. Pakartotinai prašome pateikti esamo šulinio DN3000 mm, kuriame bus pajungiamas naujasis tinklas, šulinio kortelę arba nurodykite jo gylį.

Atsakymas. Šulinio kortelės neturime. Išsityrinėti patiems.

