{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":54,"n_cols":6,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Buitinė technika"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vnt.","Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas","Tiekėjo siūlomi parametrai "]
["1.","Televizoriai"]
["1.1.","TELEVIZORIUS",6,"vnt."]
["1.1.1.","Ekrano įstrižainė 64\"- 68\" colių  intervale"]
["1.1.2.","Ekrano tipas: LED; QNED; QLED; OLED "]
["1.1.3.","Ekrano raiška ne mažiau 3840 x 2160 pikselių (4K Ultra HD )"]
["1.1.4.","Ekrano atnaujinimo dažnis ne mažiau 60 Hz."]
["1.1.5.","Įdiegta operacinė sistema \"webOS\" "]
["1.1.6.","Jungtys: HDMI; USB; LAN; RF įvestis (Antena / Kabelis); SPDIF"]
["1.1.7.","Bevielio ryšio palaikymas:  Wi- Fi ne mažesnės kaip 5 versijos; Bluetooth ne mažesnės kaip 5 versijos "]
["1.1.8.","Skaitmeninės TV veikimas: DVB-T2/T (Terrestrial), DVB-C (Cable), DVB-S2/S (Satellite)"]
["1.1.9.","Prekė turi būti paženklinta pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/2013 (su pakeitimais) ir turėti ne žemesnę nei G energijos vartojimo efektyvumo klasę. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomo gaminio galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, arba informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba kiti lygiaverčiai įrodymai."]
[]
["2.","Šaldytuvai, šaldikliai"]
["2.1.","Šaldytuvas be šaldiklio",6,"vnt."]
["2.1.1.","Tipas: laisvai pastatomas"]
["2.1.2.","Šaldytuvo bendras tūris ne mažiau 360 L "]
["2.1.3.","Durelių atidarymo kryptis: keičiama"]
["2.1.4.","Išoriniai išmatavimai aukštis x plotis x gylis: 185(+-5) x 60(+-0,5) x 63 (+- 2) cm."]
["2.1.5.","Prekė turi būti paženklinta pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/2013 (su pakeitimais) ir turėti ne žemesnę nei D energijos vartojimo efektyvumo klasę. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomo gaminio galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, arba informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba kiti lygiaverčiai įrodymai."]
["2.1.6.","Spalva: balta"]
["2.2.","Šaldytuvas su stiklinėmis durimis",3,"vnt."]
["2.2.1.","Tipas: laisvai pastatomas"]
["2.2.2.","Šaldytuvo bendras tūris ne mažiau 320 L "]
["2.2.3.","Durelių atidarymo kryptis: keičiama"]
["2.2.4.","Išoriniai išmatavimai aukštis x plotis x gylis: 175(+-5) x 60(+-0,5) x 62 (+- 2) cm."]
["2.2.5.","Prekė turi būti paženklinta pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/2013 (su pakeitimais) ir turėti ne žemesnę nei D energijos vartojimo efektyvumo klasę. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomo gaminio galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, arba informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba kiti lygiaverčiai įrodymai."]
["2.2.6.","Spalva: balta"]
["2.2.7.","Dvigubo stiklo durys su aliuminio profiliu"]
["2.3.","Šaldiklis",2,"vnt."]
["2.3.1.","Tipas: laisvai pastatomas, vertikalus"]
["2.3.2.","Šaldiklio bendras tūris ne mažiau 280 L "]
["2.3.3.","Išoriniai išmatavimai aukštis x plotis x gylis: 185(+-5) x 60(+-0,5) x 70 (+- 2) cm."]
["2.3.4.","Prekė turi būti paženklinta pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/2013 (su pakeitimais) ir turėti ne žemesnę nei D energijos vartojimo efektyvumo klasę. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomo gaminio galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, arba informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba kiti lygiaverčiai įrodymai."]
["2.3.5.","Spalva: balta"]
["2.3.6.","Su lentynomis"]
["2.4.","Šaldytuvas su kamera",1,"vnt."]
["2.4.1.","Tipas: laisvai pastatomas"]
["2.4.2.","Naudingoji šaldytuvo talpa ne mažiau 90 L "]
["2.4.3.","Naudingoji šaldiklio talpa ne mažiau 14 L"]
["2.4.4.","Išoriniai išmatavimai aukštis x plotis x gylis: 85(+-2) x 55(+-5) x 58 (+- 2) cm."]
["2.4.5.","Spalva: balta"]
["2.4.6.","Prekė turi būti paženklinta pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/2013 (su pakeitimais) ir turėti ne žemesnę nei D energijos vartojimo efektyvumo klasę. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomo gaminio galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, arba informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba kiti lygiaverčiai įrodymai."]
["2.5.","Šaldytuvas su stiklinėmis durimis",1,"vnt."]
["2.5.1.","Tipas: laisvai pastatomas"]
["2.5.2.","Šaldytuvo bendras tūris ne mažiau 58 L "]
["2.5.3.","Išoriniai išmatavimai aukštis x plotis x gylis: 60(+-6) x 40(+-3) x 49 (+- 2) cm."]
["2.5.4.","Spalva: balta"]
["2.5.5.","Prekė turi būti paženklinta pagalKomisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/2013 (su pakeitimais) ir turėti ne žemesnę nei E energijos vartojimo efektyvumo klasę. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomo gaminio galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, arba informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba kiti lygiaverčiai įrodymai."]
["2.5.6.","Stiklinės durys su užraktu"]