{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":30,"n_cols":4,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: F korpuso 2-o ir 3-io aukšto kambarių sanitarinių mazgų pertvarkymo, ardymo ir naujų inžinierinių sistemų įrengimo darbai pagal ,, STER\" reikalavimus."]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis"]
[]
["1.1.","Grindų dangos ardymas (tarketas)- viena patalpa 5 kv.m.","110","kv. m"]
["1.2.","Dušo pertvaros ardymas, 1 patalpoje 2,7 kv.m. ","59,4","kv. m"]
["1.3.","Sienų plytelių/apdailos ardymas- vienoje patalpoje 24,3 kv. m.","534,6","kv. m"]
["1.4.","Senų vamzdynų išardymas- vienoje patalpoje 1 komplektas","22","kompl."]
["1.5.","Senų santechnikos prietaisų demontavimas- vienoje patalpoje 1 komplektas","22","kompl."]
["1.6.","Naujų vamzdynų atvedimas (fasoninės dalys)- vienoje patalpoje 1 komplektas","22","kompl."]
["1.7.","Durų demontavimas- vienoje patalpoje 2 durys","44","vnt."]
["1.8.","Gipso pertvarų įrengimas- vienoje patalpoje 2,7 kv.m.","59,4","kv. m"]
["1.9.","Sienos apsiūvimas gipso plokšte- vienoje patalpoje 24,3 kv.m.","534,6","kv. m"]
["1.10.","Elektrinio radiatoriaus pakeitimas- vienoje patalpoje1 vnt;","22","vnt."]
["1.11.","Šildomo elektrinio kilimėlio paklojimas dušų zonose- vienoje patalpoje 5 kv. m.","110","kv. m"]
["1.12.","Elektros instaliacijos pakeitimas- vienoje patalpoje 1 kompl.","22","kompl."]
["1.13.","Šviestuvų pakeitimas- vienoje patalpoje 4 vnt;","88","vnt."]
["1.14.","Naujų durų montavimas (angų platinimas), plotis 90 cm, atitinkančios reikalavimus sanitarinėms patalpoms- vienoje patalpoje 2 vnt;","44","vnt."]
["1.15.","Grindų plytelių klijavimas- vienoje patalpoje 5 kv. m. ","220","kv. m"]
["1.16.","Sienų plytelių klijavimas- vienoje patalpoje 29,7 kv. m. ","653,4","kv. m"]
["1.17.","Amstrong lubų įrengimas- vienoje patalpoje 5 kv. m.","110","kv. m"]
["1.18.","Santechnikos prietaisų montavimas ( vienoje patalpoje privalo būti klozetas, rankų praustuvas, dušo įrengimas-ne dušo kabina, dušų trapas,sieniniai porankiai neįgaliesiems)- vienoje patalpoje komplektas iš 5 vnt;","110","kompl."]
["1.19.","Statybinių atliekų išvežimas- vienoje patalpoje 1 komplektas;","22","kompl."]
["1.20."," F korpuso vienviečiai kambariai 22 vnt-durų ardymas- viena patalpa 1 durys","22","vnt."]
["1.21."," F korpuso vienviečiai kambariai 22 vnt- angų griovimas iki 90 cm pločio ir pritaikymas naujoms durims, 1 patalpoje 1 durys. ","22","vnt."]
["1.22."," F korpuso vienviečiai kambariai 22 vnt- durų įrengimas su spyna ir užraktu, durų plotis pritaikytas neįgaliesiems- 90 cm- vienoje patalpoje 1 durys","22","vnt."]
["1.23."," F korpuso vienviečiai kambariai 22 vnt- angų apdaila, dažymas (naujai įstatytų durų)- vienoje patalpoje 5 m.","110","m"]
["1.24."," F korpuso vienviečiai kambariai 22 vnt- šiukšklių išvežimas- vienoje patalpoje 1 komplektas","22","kompl."]