TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI
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1. Pėdų apdangalai:
· vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);
· sterilūs (simbolis ant pakuotės);
· supakuoti po 2 vnt.;
· ant pakuotės lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis;
· sulankstyti taip, kad būtų saugu užmauti, nepažeidžiant sterilaus lauko;
· pagaminti iš skaidraus polietileno ar lygiavertės medžiagos, ne plonesnio nei 40 μm, bato formos;
· turi po lipnią juostelę apdangalo tvirtinimui, turi fiksuotis ties čiurna;
· sudėtyje nėra latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
· dydis 35 x 30 cm ±2 cm;
· medicinos prietaisų klasė I, sterilus;
· atitinka EN 13795-1:2019 standarto reikalavimus;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· įvertinimui turi būti pristatyti pavyzdžiai, ne mažiau 2 vnt.   
Orientacinis poreikis: 528 vnt.

2. Vienkartinės refleksinės žymėjimo sferos:
· vienkartinės (pažymėta simboliu);
· tinkančios neuronavigacinei sistemai "Brainlab Sales GmbH“;
· sferinė forma su integruotu tvirtinimo mechanizmu;
· sterilūs (simbolis ant pakuotės).
Orientacinis poreikis: 4 pak.
3. Vienkartiniai navigacinio monitoriaus apklotai:
· Vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu); 
· suderinamas su Brainlab Curve neuronavigacine sistema;
· tinkamas 32” monitoriams;
· skaidrus, suderinamas su lietimui jautriu ekranu;
· sterilūs (simbolis ant pakuotės).
Orientacinis poreikis: 8 pak.
       4. Adatos biopsijų:
-          sterilios (simbolis ant pakuotės);
-          vienkartinės (pažymėta simboliu);
-          adatos galas matomas ultragarsu;
-          markiruotas adatos įsiskverbimo gylis;
-          tinkančios Pajunk arba lygiavertei šaudyklei;
-          pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU;
-          ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
-          įpakuota po 1 vnt.
	Poz. Nr.
	Storis (G)
	Ilgis (cm)
	Orientacinis poreikis (vnt.) 

	1.
	14
	10±1
	100

	2.
	14
	15±1
	200



5. Plaukų kirpimo mašinėlės peiliukų galvutės:
· vienkartiniai (pažymėta simboliu); 
· mašinėlės kirpimo galvutė pasukama ne mažiau nei 45 laipsių kampu į abi puses;
· Su apsauga nuo įpjovimų;
· peiliukai turi fiksavimosi galvutę, kuri leidžia uždėti peiliuką ant mašinėlės neliečiant kirpimo ašmenų rankomis;
· peiliukų fiksavimosi galvutė turi išsikišimą – snapelį, kurio pagalba peiliukas atjungiamas nuo mašinėlės neliečiant peiliuko ašmenų;
· peiliukai sukurti taip, kad įkirpti pacientui praktiškai neįmanoma;
· nukirpto plauko ilgis ne daugiau kaip 0,3 mmm;
· galimybė rinktis peiliukus iš trijų variantų: universalūs, neuro ir pediatriniai peiliukai;
· supakuoti atskirai individualiuose įpakavimuose;
· suderinami ir fiksuojami su 3M (3M 9660 Surgical Clipper 9661) kirpimo mašinėle;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
Orientacinis poreikis: 200 vnt.

6. Enterinio maitnimo sistema su ENPlus tipo arba lygiaverte jungtimi (enterinio maitinimo pompai Amika+, Fresenius kabi):
· sterili (simbolis ant pakuotės), supakuota po vieną;
· vienkartinė (pažymėta simboliu);
· ilgis: 250±4 cm;
· T-Jungtis arba lygiavertė (ENLock patikrinimui bei švirkšto naudojimui);
· apsauginis gnybtas, saugantis nuo laisvo tirpalo pratekėjimo;
· enterinio maitinimo sistemos universali jungtis (užsukama ant butelio tipo pakuotės);
· enterinio maitinimo sistemos jungtis į zondą ENFit;
· enterinio maitinimo sistemos jungtis su enterinio mišinio pakuote ENPlus;
· be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· galiojimo žymėjimas pagal ISO 15223-1;
· tinkama pompai Amika+, 
Orientacinis poreikis: 3 000 vnt.

Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
_______________
