BŪSTO, ADRESU GEDIMINO G. 20-54, KAIŠIADORYS, KAIŠIADORIŲ R., PRITAIKYMO ASMENŲ SU NEGALIA POREIKIAMS REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
[bookmark: _Hlk135812825]Pirkimo objektas: Būsto, adresu Gedimino g. 20-54, Kaišiadorys, Kaišiadorių r., pritaikymo asmens su negalia poreikiams remonto darbai:
1. dušo kabinos demontavimo darbai;
2. dušo padėklo įrengimas;
3. dušo užuolaidos montavimas;
4. svirtinių vandens maišytuvų įrengimas;
5.  dėl būsto pritaikymo atsiradę būtini, tiesiogiai su atliekamu būsto pritaikymu susiję apdailos ir paprastojo remonto darbai (grindys, sienos);
6. elektros ir elektros šakutės lizdų įrengimas pasiekiamame lygyje;
7. vandentiekio čiaupų nuleidimas iki pasiekiamo lygio;
8. jungiklių, rozetės, šviestuvų montavimas;
9. vamzdynų keitimas;
10. sienų ir /ar grindų aptaisymas plytelėmis;
11. porankių montavimas (duše ir prie tualeto);
12. ventiliacijos grotelių montavimas;
13. laiptų turėklo laiptinėje pirmame aukšte montavimas.
Rangovas turės atlikti darbus pagal pridedamą darbų kiekių žiniaraštį, kuriame nurodyti reikalingi būsto pritaikymo darbai.
Darbų kiekių žiniaraštyje nurodyti kiekiai yra preliminarūs, Rangovas privalo savarankiškai apsilankyti vietoje, pasitikslinti ir įsivertinti visus reikalingus atlikti darbų kiekius šiame objekte.
Rangovas prieš pasirašant rangos darbų sutartį, pateikia (savo) parengtą lokalinę sąmatą.
Pateikti remonto darbų kiekiai yra priedas, kaip papildoma medžiaga. 
DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS
Priedas Nr. 1
	Statinių grupė   Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

	
	

	Statinys                Gyv. Butas, Gedimino g. 20-54, Kaišiadorys

	

	Žiniaraštis            Busto pritaikymas asmenims su negalia 



	
	

	Sąm.
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis

	eil.
	aprašymai
	vnt
	

	
	Apdailos darbai

	1
	Angų pramušimas betoninėse konstrukcijose
	m3
	   0,01    

	2
	Pagrindo po grindimis iš betono išardymas
	m3
	   0,2     

	3
	50mm storio betoninė danga,atliekant darbus rankiniu būdu, (suformuojant nuolidžius).
	100m2
	   0,01    

	4
	Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu
	m2
	   2,0     

	5
	Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "Atlas" klijais
	m2
	   0,5     

	6
	Grindų pagrindo išlyginimas "Atlas" glaistu 1mm storio sluoksniu
	m2
	   0,5     

	7
	Žaliuzi grotelių montavimas
	vnt
	   1,0     

	8
	Laiptų turėklų montavimas
	t
	   0,04    

	9
	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų
	t
	   0,1     

	10
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	   0,1     

	
	
	
	 

	
	Elekrotechnika

	1
	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose
	100m
	   0,04    

	2
	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas  sienose ir paruoštose vagose (po tinku)
	100m
	   0,08    

	3
	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus , kai dėžutės apvalios  d iki 100 mm
	100vnt
	   0,02    

	4
	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse ( vieno lizdo)
	100vnt
	   0,01    

	5
	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose
	100m
	   0,04    

	6
	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinanat prie mūro sienos ( kanalų skerspjūvio plotas iki 25cm2)
	100m
	   0,04    

	7
	Jungiklio montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji
	100vnt
	   0,02    

	
	
	
	 

	
	Santechnikos darbai

	1
	Plastikinių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais
	vnt.
	   4,0     

	2
	Dušo kabinos ir pado nuėmimas
	vnt
	   1,0     

	3
	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas
	m
	   8,0     

	4
	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas
	m
	   1,5     

	5
	20 mm skersmens ventilių įrengimas
	vnt.
	   2,0     

	6
	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų
	vnt
	   1,0     

	7
	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas
	m
	   1,5     

	8
	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas , kai trapo skersmuo iki 50 mm
	vnt.
	   1,0     

	9
	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm
	vnt.
	   4,0     

	10
	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose
	m
	   6,0     

	11
	Visų tipų dušų dugnų montavimas
	kompl.
	   1,0     

	12
	Dušo maišytuvų montavimas
	vnt
	   1,0     

	13
	Pakabų maišytuvo lanksčiai žarnai pritvirtinimas prie sienos
	vnt.
	   1,0     

	14
	Dušo laikyklių - porankių montavimas
	kompl.
	   4,0     

	15
	Dušo užuolaidos montavimas
	vnt.
	   1,0     



