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DĖL  (VPP-835) DSS ROTACINIŲ SKAITIKLIŲ (BE BYPASS) KEITIMO PIRKIMO


Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus vykdant pirkimą:
	Eil. Nr. 
	KLAUSIMAS
	ATSAKYMAS

	1
	Prašome Jūsų patikslinti ar perkami/keičiami skaitikliai su bypass, ar be bypass?

Nes:

CVPIS pirkimo pavadinimas - DSS rotacinių skaitiklių (be bypass) keitimas

SPS pavadinimas ir sutarties objektas - DSS rotacinių skaitiklių (be bypass) pirkimas

TS p. - 5.7.8 Rotaciniai skaitikliai turi turėti apvadinę liniją (by-pass).

	Perkantysis subjektas paaiškina, kad pirkimo pavadinime vartojama formuluotė „DSS rotacinių skaitiklių (be bypass) keitimas“ apibūdina keičiamų esamų skaitiklių būklę ir projekto tikslą – pakeisti eksploatuojamus rotacinius skaitiklius, neturinčius apvadinės linijos (by-pass).
Siūlomi nauji rotaciniai skaitikliai turi atitikti Techninės specifikacijos reikalavimus, įskaitant 5.7.8 punkto reikalavimą, kad rotaciniai skaitikliai turi turėti apvadinę liniją (by-pass).
Vertinant pasiūlymų atitiktį bus vadovaujamasi Techninės specifikacijos reikalavimais.


	2.
	Dėl skaitiklių metrologinės patikros ir MID sertifikavimo

Techninės specifikacijos 5.1 punkte nurodyta, kad į skaitiklio kainą turi būti įskaičiuotos visos papildomos išlaidos, pavyzdžiui, metrologinės patikros , o 5.2 punkte reikalaujama, kad visos perduodamos matavimo priemonės turėtų ne mažiau kaip 12 mėnesių galiojančią metrologinę patikrą bei būtų pateiktas patikros sertifikatas.

Taip pat 5.7.1 punkte nurodyta, kad dujų skaitiklis privalo turėti MID sertifikatą.

Atsižvelgiant į tai, kad naujiems skaitikliams su MID sertifikatu galioja pirminė gamyklinė metrologinė patikra (atitikties įvertinimas), kuri yra teisiškai pripažįstama visose ES šalyse, prašome patikslinti:

Ar Perkantysis subjektas kaip tinkamą pripažins gamintojo atliktą pirminę MID patikrą (atitikties deklaraciją), ar vis dėlto reikalaujama atlikti papildomą metrologinę patikrą Lietuvoje po skaitiklio pagaminimo?

	Perkantysis subjektas patvirtina, kad naujiems dujų skaitikliams nepakanka vien gamintojo atlikto MID atitikties įvertinimo.
Vadovaujantis Techninės specifikacijos 5.1 ir 5.2 punktais, kartu su perduodamais dujų skaitikliais turi būti pateiktas galiojančią metrologinę patikrą patvirtinantis dokumentas. Todėl tiekėjas turi užtikrinti metrologinės patikros atlikimą Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
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