				Pirkimo sąlygų 1 priedas

ORO MONITORINGO STOČIŲ ĮRANGOS EKSPLOATACINIŲ MEDŽIAGŲ IR DALIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

1. Pirkėjas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra).
2. Pirkimo objektas – eksploatacinės medžiagos ir atsarginės dalys oro kokybės matavimo įrangai (toliau – Prekės). Pirkimo objektas skaidomas į 4 pirkimo dalis:
1. Atsarginės dalys ir eksploatacinės medžiagos tinkančios gamintojo „Tekran Instruments corporation“ oro kokybės matavimo įrangai;
2. Atsarginės dalys ir eksploatacinės medžiagos tinkančios gamintojų „Syntech Spectras b.v.“ ir  „AMA Instruments GmbH“ oro kokybės matavimo įrangai;
[bookmark: _Hlk101968740]3. Atsarginės dalys ir eksploatacinės medžiagos tinkančios gamintojų „Eigenbrodt GmbH“, „MCZ GmbH“, „Envitech Bohemia“, „Campbell Scientific Ltd.“, „Sven Leckel ingenieurburo GmbH“, „Wika“, „E+E elektronik“, „Palas“, „Cerex monitoring solutions lnc“  oro kokybės matavimo įrangai;
[bookmark: _Hlk101968774]4. Atsarginės dalys ir eksploatacinės medžiagos tinkančios gamintojo „Cooper Ltd“ oro kokybės matavimo įrangai. 
3. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo vieta – Prekės turi būti pristatytos Pirkėjui adresu - A. Juozapavičiaus g. 9, 25 kab., LT-09311 Vilnius.
4. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai:
4.1. Eksploatacinių medžiagų ir atsarginių dalių tiekimo terminas yra 36 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 
4.2. Prekės bus perkamos pagal Agentūros poreikį. Agentūra neįsipareigoja nupirkti viso kiekvienos Prekės kiekio. Agentūra gali nupirkti ir mažesnį Prekės kiekį nei nurodyta arba Prekės nepirkti.
4.3. Užsakymus Agentūra pateiks el. paštu, už sutarties vykdymą Tiekėjo atsakingam asmeniui. Užsakyme bus nurodytas Prekės pavadinimas, prekės kodas, gamintojas ir užsakomas kiekis.
4.4. Tiekėjas privalo užsakytas Prekes pristatyti ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo užsakymo iš Pirkėjo gavimo dienos. Prekes Tiekėjas privalo pristatyti savo lėšomis Pirkėjo nurodytu adresu.
4.5. Siūlomos eksploatacinės medžiagos ir atsarginės dalys turi būti naujos, kokybiškos, neturėti paslėptų trūkumų, dėl kurių jų nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekės naudingumas.
4.6. Prekėms turi būti suteikta ne trumpesnė nei 12 (dvylikos) mėnesių garantija.
5. Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.


[bookmark: _Hlk47690006][bookmark: _Hlk47687935][bookmark: _Hlk101875788]1 PIRKIMO DALIS. ATSARGINĖS DALYS IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS TINKANČIOS GAMINTOJO „TEKRAN INSTRUMENTS CORPORATION“ ORO KOKYBĖS MATAVIMO ĮRANGAI

	Informacija apie Agentūroje oro kokybės matavimams naudojamą gamintojo „Tekran Instruments Corporation“ įrangą pateikiama 1.1 lentelėje. 

1.1 lentelė 
	Eil.
Nr.
	Įranga
	Modelis
	Kiekis, vnt.

	1. 
	Hg garų analizatorius
	2537B
	1




	
Perkamų gamintojo „Tekran Instruments Corporation“ oro kokybės matavimo įrangai eksploatacinių medžiagų ir atsarginių dalių sąrašas ir preliminarus jų kiekis vieniems metams pateikiamas 1.2 lentelėje. Prekės ar jų pakuotės turi būti markiruotos gamintojo suteiktu kodu. 
1.2 lentelėje grafoje „Gamintojo suteiktas kodas (arba lygiavertis)“ pateikti Prekių kodai, pagal gamintojo katalogą, yra tik informacinio pobūdžio, suteikiantys aiškumo Prekei keliamiems reikalavimams, kai perkamos Prekės neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti. Pateikti firmų pavadinimai ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines gaminių charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Tiekėjas gali siūlyti kito gamintojo lygiavertes Prekes, jei jos bus pilnai tinkamos ir suderintos su Agentūros naudojama aplinkos oro kokybės matavimams įranga. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti siūlomų atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų aprašymus ar kitus dokumentus, įrodančius siūlomų Prekių lygiavertiškumą 1.2 lentelėje nurodytoms eksploatacinėms medžiagoms ir atsarginėms dalims.

1.2 lentelė
	Eil.
Nr.
	Prekės pavadinimas
	Gamintojo suteiktas kodas (arba lygiavertis)
	Preliminarus kiekis metams, vnt.

	
	1
	2
	3

	Eksploatacinės medžiagos ir atsarginės dalys Hg garų analizatoriui 2537B

	1. 
	Hg garų lempa
	90-25180-01
	3

	1. 
	Oro siurblys 2537 analizatoriui
	30-25800-06
	1

	2. 
	1/8" diametro, 10 mikronų filtras
	50-25010-00
	3

	3. 
	Vožtuvas
	90-25110-20
	3

	4. 
	3 vožtuvų sistema
	30-25260-00
	3

	5. 
	“O” oro sistema
	30-35004-047
	6

	6. 
	“O” oro reguliatorius
	30-25170-00
	3

	7. 
	Dalelių filtras
	30-25850-00
	36

	8. 
	Septa, ne mažiau kaip 20 vnt. pakuotėje
	80-11400-00
	3

	9. 
	0,2 µm filtras, ne mažiau kaip 20 vnt. pakuotėje
	2537B-TU-PKG
	3

	10. 
	Skruberio filtras
	80-25010-00
	6

	11. 
	Akių apsauga
	80-25202-35
	1

	12. 
	Atsarginių medžiagų rinkinys
	80-25202-50
	3

	13. 
	PTFE vamzdelis vidinis diametras 4 mm išorinis diametras 6 mm
	80-25430-220
	3

	14. 
	Tefloninis filtro laikiklis PFA 47 mm
	04-25210-00
	3

	15. 
	Filtrų rinkinys, ne mažiau kaip 20 vnt./pak.
	04-25220-00
	3

	16. 
	Mėginio linijos QA/QC rinkinys
	10-25147-12
	3

	17. 
	Šildoma linija 35 ft. 220 VAC
	14-25200-00
	3

	18. 
	Šildoma linija 50 ft. 220 VAC
	16-45832-00
	3

	19. 
	Kaitinimo linijos kontroleris
	35-25500-00
	1

	20. 
	Detektoriaus tarpinė PTM, 1/16
	40-25105-00
	3

	21. 
	Detektoriaus tarpinė PTM LS 1/8
	40-25190-00
	3

	22. 
	Lempos valdiklio modulis
	40-25200-00
	1

	23. 
	Foto daugintuvas
	40-25210-00
	3

	24. 
	Fotodiodas su 254 nm filtru
	80-25103-15
	3

	25. 
	Auksinė kasetė
	80-25110-00
	1

	26. 
	Selektyvus filtras 253,7 nm 10nm/25mm
	35-25606-12
	3

	27. 
	Kvarcinė kiuvetė 10 mm x 45 mm
	90-25B161-24
	3

	28. 
	Kiuvetės modulis 2567
	80-25170-14
	1

	29. 
	Kiuvetės 2537 sandarinimo rinkinys
	80-25180-14
	3

	30. 
	2500/2537/2600 PMT maitinimo blokas
	80-25190-12
	1

	31. 
	Lempos blokas su plokšte
	80-25195-24
	1

	32. 
	2537B/S kartridžo kaitintuvas
	10-25112-230
	1

	33. 
	2537B/S keičiamas siurblys
	80-25200-12
	3

	34. 
	Tefloninis solenoidinis vožtuvas, 3 padėčių, 24VDC
	80-25210-20
	3

	35. 
	Nulinis vožtuvas 2537, 24 VDC su kištuku
	35-25220-00
	3

	36. 
	Dujų uždarymo vožtuvas 2537, 24 VDC su kištuku
	35-25B114-01
	3

	37. 
	Dvigubas 3 padėčių tefloninis solenoidinis vožtuvas 12VDC
	35-25B114-61
	3

	38. 
	Bandinio įvedimo vožtuvas 2537, 24 VDC 
su kištuku
	80-25215-00
	3

	39. 
	Temperatūros kontroleris 2537 230 VAC
	90-25110-100
	1

	40. 
	Pagrindinė mikrokompiuterio plokštė
	30-25200-00
	1

	41. 
	Antrinė mikrokompiuterio plokštė (AD-20)
	90-25102-100
	1

	42. 
	Masės srauto greičio matuoklis, 2 l/min
	90-25102-20
	1

	43. 
	Masės srauto kontroleris 200 sccm
	90-25115-00
	1

	44. 
	KNF N79 siurblio šepetėlių pora
	90-25115-04
	3

	45. 
	B161 siurblio rinkinys: šepetėliai ir 
spyruoklė 
	90-24355-00
	3

	46. 
	B161 siurblio remontinis  rinkinys
	20-250LS-FET
	3

	47. 
	Ličio jonų baterija 23 mm su kojelėm
	10-25AGC-075
	3

	48. 
	Keičiama septa, ¼“ M-6, ne mažiau kaip 100 vnt./pak.
	10-25AGC-150
	3

	49. 
	Nešančiųjų dujų Hg skruberis
	10-25AGC-2
	6

	50. 
	Dalelių filtras  10um, 1/8“
	10-25AGC-4
	36

	51. 
	Filtro membranos, 0,2 um, 47 mm, ne mažiau kaip 100 vnt.
	80-25600-00
	36

	52. R
	Filtro membranos, 0,2 um, 47 mm, ne mažiau kaip 20 vnt.
	80-25605-00
	36

	53. 
	Dalelių filtras DFU, 0,1 um
	80-25125-00
	36

	54. 
	Sujungimų rinkinys 2537 A/B
	80-25610-00
	1

	55. 
	Tefloninė veržlė ¼-28, ne mažiau kaip 5 vnt.
	30-25300-05
	3

	56. 
	Tefloninė jungtis panelei ¼ T x 1/8 T
	30-25120-00
	3

	57. 
	Tefloninė jungtis Elbow, ¼ T x 1/8 NPT
	30-25125-00
	3

	58. 
	Tefloninė jungtis universali ¼ vamzdeliui
	30-25110-00
	3

	59. 
	Tefloninės jungties veržlė ¼ OD
	30-25105-00
	3

	60. 
	Tefloninės jungties veržlė 1/8 OD
	30-25100-00
	3







[bookmark: _Hlk47690051][bookmark: _Hlk47687957][bookmark: _Hlk101876229]2 PIRKIMO DALIS. ATSARGINĖS DALYS IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS TINKANČIOS GAMINTOJŲ „SYNTECH SPECTRAS B.V.“ IR  „AMA INSTRUMENTS GMBH“ ORO KOKYBĖS MATAVIMO ĮRANGAI

	Informacija apie Agentūroje oro kokybės matavimams naudojamą gamintojų „Syntech spectras B.V.“ ir „AMA Instruments GmbH“ įrangą pateikiama 2.1 lentelėje. 

2.1 lentelė 
	Eil.
Nr.
	Įranga
	Modelis
	Kiekis, vnt.

	1. 
	Lakių organinių junginių dujų analizatorius
	GC955
	6

	2. 
	Lakių organinių junginių dujų analizatorius
	GC5000BTX
	5






Perkamų gamintojų „Syntech spectras B.V.“ ir „AMA Instruments GmbH“ oro kokybės matavimo įrangai eksploatacinių medžiagų ir atsarginių dalių sąrašas ir preliminarus jų kiekis vieniems metams pateikiamas 2.2 lentelėje. Prekės ar jų pakuotės turi būti markiruotos gamintojo suteiktu kodu. 
2.2 lentelėje grafoje „Gamintojo suteiktas kodas (arba lygiavertis)“ pateikti Prekių kodai, pagal gamintojo katalogą, yra tik informacinio pobūdžio, suteikiantys aiškumo Prekei keliamiems reikalavimams, kai perkamos Prekės neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti. Pateikti firmų pavadinimai ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines gaminių charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Tiekėjas gali siūlyti kito gamintojo lygiavertes Prekes, jei jos bus pilnai tinkamos ir suderintos su Agentūros naudojama aplinkos oro kokybės matavimams įranga. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti siūlomų atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų aprašymus ar kitus dokumentus, įrodančius siūlomų Prekių lygiavertiškumą 2.2 lentelėje nurodytoms eksploatacinėms medžiagoms ir atsarginėms dalims.

2.2 lentelė
	

	Eil.
Nr.
	Prekės pavadinimas
	Gamintojo suteiktas kodas (arba lygiavertis)
	Preliminarus kiekis metams, vnt.

	
	1
	2
	3

	Eksploatacinės medžiagos ir atsarginės dalys lakių organinių junginių dujų analizatoriui  GC955

	1. 
	PID detektoriaus galva su elektrodais*
	1000
	4

	1. 
	PID lempa 10.6eV su tarpine*
	1004
	12

	2. 
	FID detektorius GC955*
	1006
	12

	3. 
	TCD užpildas
	1009
	4

	4. 
	10 įėjimų vožtuvas
	1055
	4

	5. 
	Diafragma 10 įėjimų vožtuvui
	1056
	12

	6. 
	Vandenilio vožtuvas 955
	1060
	12

	7. 
	Paėmimo sistemos vožtuvas*
	1066
	12

	8. 
	Kolonėlė
	1100
	12

	9. 
	Kolonėlė SY-1 13/2m 0.32mm 1µ
	1100D
	4

	10. 
	Kolonėlė SY-1 28/2m 0.32mm 1µ 611/615
	1100E
	4

	11. 
	Kolonėlė SY-5 13/2m 0.32mm 1µ 601
	1100F
	12

	12. 
	Kolonėlė SY-624 13/2m 0.32mm 1.8µ 601
	1100G
	4

	13. 
	Kolonėlė SY-AL2O3 10/5m 0.32mm 5µ 811/815
	1100H
	4

	14. 
	Kolonėlė SY-SUFUR 28/2m 0.32mm 4µ 810
	1100J
	4

	15. 
	Ferulė 0.32mm kapiliarinei kolonėlei
	1103
	4

	16. 
	Lydyto kvarco adapteris 0.8mm ID. Rinkinys iš 4 dalių skirtas 0.53mm kapiliarinei kolonėlei
	1104
	4

	17. 
	Mėginio kilpa 2ml
	1150
	4

	18. 
	Analitinių vamzdelių komplektas GC955 PID
	1151
	12

	19. 
	Analitinių vamzdelių komplektas GC955 PID/FID
	1151F
	12

	20. 
	Analitinių vamzdelių komplektas GC955 FID
	1151H
	24

	21. 
	Įėjimo filtrų komplektas. Aktyvuotos anglies filtras
	1153A
	24

	22. 
	Prekoncentravimo vamzdelis kartu su termo pora ir ferulėm
	1156
	24

	23. 
	Prekoncentravimo vamzdelis Tenax GR GC955 kartu su termo pora ir ferulėm
	1157
	24

	24. 
	Mėginio cilindras*
	1162
	24

	25. 
	Nešančiųjų dujų slėgio jutiklis
	1170
	24

	26. 
	Masės srauto kontroleris 0-10 ml/min
	1171
	24

	27. 
	Mėginio siurblys 2.5 l/min 12V
	1173
	12

	28. 
	Slėgio keitiklis
	1175
	12

	29. 
	Mėginio siurblys 2.5 l/min 12V tefloninis
	1178
	4

	30. 
	Mėginio kilpa 500µL
	1181A
	12

	31. 
	Mėginio kilpa 250µL
	1181B
	4

	32. 
	Grįžtamasis prekoncentravimo vamzdelis šaldomas V2
	1188
	12

	33. 
	Prekoncentravimo vamzdelis šaldomas V2 811/815. Skirtas GC955 kurio serijinis numeris didesnis kaip #2000
	1198
	12

	34. 
	Prekoncentravimo vamzdelis šaldomas V2 810. Skirtas GC955 kurio serijinis numeris didesnis kaip #2000
	1199
	12

	35. 
	Prekoncentravimo vamzdelis šaldomas V2 114. Skirtas GC955 kurio serijinis numeris didesnis kaip #2000
	1200
	12

	36. 
	GC krosnies kaitinimo elementas skirtas 220V
	2000
	12

	37. 
	Ventiliatorius 12Vdc su dulkių filtru
	2005
	12

	38. 
	Prekoncentravimo transformatorius 220V
	2008
	12

	39. 
	Šaldomas prekoncentravimo transformatorius 220V V2
	2010A
	12

	40. 
	Krosnies durų užraktas
	2012
	24

	41. 
	Krosnies durų stūmoklis
	2013
	4

	42. 
	Ventiliatoriaus motoras (V2). Skirtas GC955 kurio serijinis numeris didesnis kaip #2000*
	2014
	4

	43. 
	Ventiliatoriaus motoras Premotec (V2). Skirtas GC955 kurio serijinis numeris didesnis kaip #2000
	2015
	4

	44. 
	Kietas diskas 2.5" PATA. Skirtas Alfa ir Delta su serijiniu numeriu mažesniu kaip 5000
	3000
	4

	45. 
	Kietas diskas 2.5" SATA. Skirtas Alpha ir Delta su serijiniu numeriu mažesniu kaip 5000
	3002
	12

	46. 
	Kompiuterio plokštė
	3004
	12

	47. 
	Spalvotas lietimui jautrus LCD ekranas 10,4"
	3006
	12

	48. 
	Maitinimo šaltinis kompiuteriui
	3011
	12

	49. 
	Aukštos įtampos plokštė PID
	3051
	2

	50. 
	Aukštos įtampos kabelis PID
	3052
	2

	51. 
	Signalinis kabelis PID
	3053
	2

	52. 
	MX8-BIG plokštė PID GC955
	3055
	4

	53. 
	MX8-BIG plokštė PID/FID
	3056
	4

	54. 
	MX8 plokštė PID GC955
	3057A
	4

	55. 
	MX8 plokštė PID/FID GC955
	3058A
	4

	56. 
	Maitinimo šaltinis PID (230 Vac.)
	3061
	4

	57. 
	Maitinimo šaltinis PID/FID (220Vac)
	3063
	4

	58. 
	I/O plokštė
	3065
	4

	59. 
	Mėginio cilindro plokštė skirta su standartiniais ir šaldomais prekoncentravimo vamzdeliais. Skirtas GC955 kurio serijinis numeris didesnis kaip #2000
	3067
	4

	60. 
	Telfoninis dulkių filtro laikiklis PFA, 25mm
	5500
	4

	61. 
	Dulkių filtro membranos 25mm, ne mažiau kaip 10vnt./pak
	5501
	4

	62. 
	Tefloninis dulkių filtro laikiklis PFA, 47mm
	5502
	4

	63. 
	Dulkių filtro membranos 47mm, ne mažiau kaip 10vnt./pak
	5503
	12

	64. 
	Permapure prailgintas oro sausintuvas 24"
	5504A
	24

	65. 
	Dejonizavimo maišelis H2 generatoriui, ne mažiau kaip 2vnt./pak.
	b/n
	12

	66. 
	ZERO AIR generatoriaus aptarnavimo rinkinys
	b/n
	24

	67. 
	H2 + ZERO AIR generatoriaus aptarnavimo rinkinys
	b/n
	24

	Eksploatacinės medžiagos ir atsarginės dalys Lakių organinių junginių dujų analizatoriui  GC5000BTX

	69.
	Įėjimo filtras - 1/8" -2um
	00000427
	36

	70.
	Keičiamas 6 įvadų vožtuvo rotoriaus tarpiklis
	00000242
	18

	71.
	Atsarginis koncentravimo vamzdelis BTX moduliui
	00000220
	18

	72.
	Koncentravimo stadijos aušinimo ventiliatorius
	00000131
	18

	73.
	Galinės panelės ventiliatorius GC5000GTX
	00003129
	18

	74.
	GC5000 krosnies motoras*
	00001254
	18

	75.
	Siurblys GC4000 ir GC5000
	00000562
	18

	76.
	GC kolonėlė
	00001310
	18

	77.
	FID aptarnavimo rinkinys
	00010000
	18

	78.
	Kontrolerio plokštė*
	00000523
	6

	79.
	Lietimui jautrus ekranas
	00000561
	6

	80.
	Maitinimo šaltinis 1,5A
	00002393
	6

	81.
	Keramikinis izoliatorius (kompl. ne  mažiau kaip 4 vnt.)
	00002376
	6

	82.
	Modifikuotas maitinimo šaltinis GC5000
	00000582
	6

	83.
	Mikro kontrolerio plokštė
	00001248
	6

	84.
	Elektros pavara 6 įėjimų vožtuvui
	00000825
	6

	85.
	Slėgio reguliatorius*
	00001440
	6

	86.
	Masės srauto kontroleris 5-50 Nml/min
	00001303
	6

	87.
	Krosnies užrakto valdymo plokštė
	00002071
	3

	88.
	Signalinis kabelis
	00001015
	6

	89.
	Kietasis diskas su operacine sistema
	00002026
	6

	90.
	Kaitinimo elementas su jungtim
	00001566
	12

	91.
	Peltier elementas 30x30
	00000138
	18

	92.
	Kolonėlės remontinis rinkinys
	00002749
	6

	93.
	RAM modulis
	00004259
	6

	94.
	Nešančiųjų dujų jungtis
	00000192
	3

	95.
	PC/104 serijinių įvadų plokštė*
	00000357
	3

	96.
	PC pagrindinė plokštė
	00002106
	18

	97.
	Lydyto kvarco adapteris GC kolonėlei
	00000449
	18

	98.
	Pečiaus motoras
	00000188
	6

	99.
	FID stiprintuvas*
	00002572
	6

	100.
	A/D konverteris Model 203
	00000224
	3

	101.
	230V maitinimo plokštė
	00000630
	3

	102.
	GC5000 pagrindinė plokštė
	00001320
	36

	103.
	PTFE vamzdelis vidinis diametras 2mm išorinis diametras 3mm
	00001263
	36

	104.
	PTFE vamzdelis vidinis diametras 4mm išorinis diametras 6mm
	00000258
	12

	105.
	Uždegimo žvakė FID detektoriui (kompl. ne mažiau kaip 5 vnt.)
	00000363
	12

	106.
	Span vamzdelis Benzene (Permeation rate:150 ng/min ± 25 proc at 50C)
	D075SW4
	12

	107.
	Siurblio remontinis rinkinys*
	0832-981-00
	12

	108.
	Filtro kasetė
	9000-416-31
	12

	109.
	Oro filtro kasetė
	9000-416-0030
	36

	110.
	Siurblio priešvibracinis tvirtinimas
	0832-0080-00
	36


*pažymėtos Prekės bus perkamos tik kai pasibaigs galioti Oro monitoringo stočių įrangos remonto ir techninės priežiūros paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 28T-2024-44.  

[bookmark: _Hlk101878122]3 PIRKIMO DALIS. ATSARGINĖS DALYS IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS TINKANČIOS GAMINTOJŲ „EIGENBRODT GMBH“, „MCZ GMBH“, „ENVITECH BOHEMIA“, „CAMPBELL SCIENTIFIC LTD.“, „SVEN LECKEL INGENIEURBURO GMBH“, „WIKA“, „E+E ELEKTRONIK“, „PALAS“, „CEREX MONITORING SOLUTIONS LNC“  ORO KOKYBĖS MATAVIMO ĮRANGAI

Perkamų gamintojų įrangai eksploatacinių medžiagų ir atsarginių dalių sąrašas ir preliminarus jų kiekis vieniems metams pateikiamas 3.1 lentelėje. Prekės ar jų pakuotės turi būti markiruotos gamintojo suteiktu kodu. 
3.1 lentelėje grafoje „Gamintojo suteiktas kodas (arba lygiavertis)“ pateikti Prekių kodai, pagal gamintojo katalogą, yra tik informacinio pobūdžio, suteikiantys aiškumo Prekei keliamiems reikalavimams, kai perkamos Prekės neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti. Pateikti firmų pavadinimai ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines gaminių charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Tiekėjas gali siūlyti kito gamintojo lygiavertes Prekes, jei jos bus pilnai tinkamos ir suderintos su Agentūros naudojama aplinkos oro kokybės matavimams įranga. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti siūlomų atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų aprašymus ar kitus dokumentus, įrodančius siūlomų Prekių lygiavertiškumą 3.1 lentelėje nurodytoms eksploatacinėms medžiagoms ir atsarginėms dalims.

3.1 lentelė
	Eil.
Nr.
	Prekės pavadinimas
	Gamintojo suteiktas kodas (arba lygiavertis)
	Preliminarus kiekis metams, vnt.

	
	1
	2
	3

	„Eigenbrodt GmbH“ įrangos atsarginės dalys ir eksploatacinės medžiagos

	1. 
	Stiklinis „Duran“ 5000 ml mėginio surinkimo indas
	-
	8

	1. 
	Plastikinis 5000 ml mėginio surinkimo indas
	-
	4

	1. 
	Kritulių jutiklis 
	-
	4

	1. 
	Šaldymo sistema*
	-
	8

	„MCZ GmbH“ įrangos atsarginės dalys

	1. 
	Masės srauto greičio matuoklis KAL-WK-MSM-GP-6* 
	_
	12

	1. 
	UV lempa pamatiniam ozono fotometrui
	-
	3

	„Envitech Bohemia“ įrangos atsarginės dalys

	1. 
	A/D keitiklis meteorologiniams jutikliams*
	-
	6

	1. 
	LCD ekranas AURES 2008
	-
	3

	1. 
	LCD ekranas AURES 2020
	-
	6

	1. 
	Mikroprocesorinė plokštė AURES 2008*
	-
	6

	1. 
	Mikroprocesorinė plokštė AURES 2020
	-
	11

	1. 
	Envi-VOC / 
ENVI-SAM-EMEP-AIR/
ENVI-SAM-EMEP-NO2/SO2
	-
	3

	1. 
	Masės srauto greičio kontroleris
	-
	8

	1. 
	Tarpinė
	-
	32

	1. 
	Mėginio ėmimo siurblys
	-
	16

	1. 
	Įrangos kontroleris
	-
	16

	„Campbell Scientific Ltd.“ įrangos atsarginės dalys

	1. 
	Duomenų kaupiklis*
	CR1000
	17

	1. 
	Drėgmės jutiklis*
	HMPC 45C arba HC2S3
	17

	1. 
	Temperatūros ir drėgmės jutiklis*
	43347 NIST
	17

	1. 
	Temperatūros jutiklis 
	107 Thermistor
	17

	1. 
	Vėjo greičio ir krypties jutiklis
	Windsonic SDI12
	17

	1. 
	Ventiliuojama apsauga nuo saulės radiacijos
	43502
	17

	1. 
	Slėgio jutiklis*
	CS 100 SETRA
	17

	1. 
	PAR jutiklis
	SKP215 PAR
	17

	1. 
	Piranometras
	CMP6
	17

	1. 
	Kritulių jutiklis
	52202 RM Young
	17

	1. 
	Sniego jutiklis
	SR50A
	3

	„Sven leckel Ingenieurburo GmbH“ įrangos atsarginės dalys ir eksploatacinės medžiagos

	1. 
	Oro siurblys*
	MVS6
	12

	1. 
	Filtrai, 47 mm, tefloniniai (1 pak/ne mažiau kaip 100 vnt.)
	-
	36

	1. 
	Filtrai, 47 mm, stiklo pluošto (1 pak/ne mažiau kaip 100 vnt.)
	-
	36

	1. 
	Silikoninis vakuuminis tepalas
	-
	18

	1. 
	Filtrų kasetės su filtrų laikikliu
	-
	6

	1. 
	Filtrų transportavimo lagaminėlis
	-
	6

	1. 
	KD10 mėginių paėmimo galva SEQ 47/50
	-
	6

	1. 
	KD2,5 mėginių paėmimo galva SEQ 47/50
	-
	6

	1. 
	Filtrų temperatūros jutiklis SEQ 47/50
	-
	12

	1. 
	Slėgio jutiklis SEQ 47/50*
	-
	12

	1. 
	SEQ 47/50 maitinimo šaltinis
	-
	6

	1. 
	SEQ 47/50 pagrindinė plokštė
	-
	6

	1. 
	SEQ 47/50 (sukomplektuotas)
	-
	3

	1. 
	SEQ šaldymo sistema
	-
	6

	„Wika“ įrangos atsarginės dalys

	42.
	Slėgio jutiklis
Matavimo ribos – 10-200 bar;
prijungimo jungtis G1/29EN 837;
su LCD displėjumi;
	UT-10
	8

	„E+E Elektronik“ įrangos atsarginės dalys

	43.
	Srauto greičio jutiklis*
	HA040401
	12

	44.
	Kontroleris
	OMNIPORT 20
	6

	„Palas“ įrangos atsarginės dalys FIDAS 200S ir FIDAS 200 E

	45.
	Valdymo kompiuterio pagrindinė plokštė
	1191
	6

	46.
	Polietano vamzdelis vidinis diametras 4 mm, išorinis diametras 6 mm (1 m)
	1203
	100

	47.
	Masės srauto greičio kontroleris MFM 10
	2020
	6

	48.
	Dvigubo siurblio atstatymo rinkinys
	4709
	12

	49.
	IADS standartas
	989
	6

	50.
	Aerozolių filtro rinkinys
	3688
	18

	51.
	Monodulkės 1500
	2046-001
	2

	52.
	Tarpinių rinkinys
	1380
	6

	„CEREX Hound FR“ įrangos atsarginės dalys ir eksploatacinės medžiagos

	53.
	DeuteriO UV šaltinis
	P/N 50005
	3

	54.
	Oro Filtras, NON- HEPA , 5 micron
	P/N 50005NH
	3

	55.
	Mėginio Filtras, NON- HEPA, 5 micron
	P/N 50006NH
	3

	56.
	AC/DC konverteris
	Hound-ADC
	1

	57.
	Arseno jutiklis
	Hound-ASH3
	1

	58.
	Anglies dioksido jutiklis 
	Hound-CO2
	1

	59.
	Anglies monoksido jutiklis
	Hound-CO
	1

	60.
	Vandenilio cianido jutiklis
	Hound-HCN
	1

	61.
	LEL – Bendros paskirties (n-Hexane)
	Hound-LEL
	1

	62.
	Metano jutiklis
	Hound-CH4
	1

	63.
	Deguonies jutiklis
	Hound-O2
	1

	64.
	Vandenilio sulfido jutiklis
	Hound-H2S
	1

	65.
	Vidinė Li-Po baterija
	P/N 20002
	1

	66.
	Transportavimo dėklas Hound-FR
	P/N 45003A
	1

	67.
	Paprasta meteorologinė sistema
	P/N 59997
	1

	68.
	3-D ultragarsinio anemometro sistema
	P/N 59998
	1

	69.
	Vidinis kompiuteris su jutiminiu ekranu
	-
	1

	70.
	UV spektrometras
	-
	1

	71.
	Valdymo plokštė*
	-
	1

	72.
	3m mėginio paėmimo žarna su greita jungtimi
	-
	1

	73.
	Kalibravimo jungtis ¼“
	-
	1

	74.
	Kalibravimo jungtis 3/8“ 
	-
	1

	75.
	GPS jutiklis
	-
	1

	76.
	WiFi maršrutizatorius
	-
	1

	77.
	Aušintuvas
	-
	1

	78.
	Maitinimo šaltinis 120/240V*
	-
	1


*pažymėtos Prekės bus perkamos tik kai pasibaigs galioti Oro monitoringo stočių įrangos remonto ir techninės priežiūros paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 28T-2024-44 ar Nr. 28T-2024-46 (priklausomai, kurioje sutartyje yra nurodytos Prekės).

[bookmark: _Hlk101880663]4 PIRKIMO DALIS. ATSARGINĖS DALYS IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS TINKANČIOS GAMINTOJO „COOPER LTD“ ORO KOKYBĖS MATAVIMO ĮRANGAI

Perkamų gamintojų įrangai eksploatacinių medžiagų ir atsarginių dalių sąrašas ir preliminarus jų kiekis vieniems metams pateikiamas 4.1 lentelėje. Prekės ar jų pakuotės turi būti markiruotos gamintojo suteiktu kodu.
4.1 lentelėje grafoje „Gamintojo suteiktas kodas (arba lygiavertis)“ pateikti Prekių kodai, pagal gamintojo katalogą, yra tik informacinio pobūdžio, suteikiantys aiškumo Prekei keliamiems reikalavimams, kai perkamos Prekės neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti. Pateikti firmų pavadinimai ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines gaminių charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Tiekėjas gali siūlyti kito gamintojo lygiavertes Prekes, jei jos bus pilnai tinkamos ir suderintos su Agentūros naudojama aplinkos oro kokybės matavimams įranga. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti siūlomų atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų aprašymus ar kitus dokumentus, įrodančius siūlomų Prekių lygiavertiškumą 4.1 lentelėje nurodytoms eksploatacinėms medžiagoms ir atsarginėms dalims.

4.1 lentelė
	Eil.
Nr.
	Prekės pavadinimas
	Gamintojo suteiktas kodas (arba lygiavertis)
	Preliminarus kiekis metams, vnt.

	
	1
	2
	3

	1. 
	Rentgeno spindulių lempa, sukalibruota
	P250-0006
	1

	2. 
	Filtro juosta, 30 m* 
	P352-0005
	20

	3. 
	Vakuuminio siurblio diafragma
	P351-0015
	2

	4. 
	Xact 625i detektorius
	P250-0005
	1

	5. 
	Rentgeno spindulių veikimo indikacinė lempa
	P107-0009
	1

	6. 
	Vakuuminis siurblys*
	626-80007
	1

	7. 
	Aukštos įtampos maitinimo šaltinis
	P102-0009
	1

	8. 
	Išmanusis šildytuvas su apvalkalu
	626-80024
	1

	9. 
	Xact 625i pagrindinė plokštė
	626-80019
	1


*pažymėtos Prekės bus perkamos tik kai pasibaigs galioti Oro monitoringo stočių įrangos remonto ir techninės priežiūros paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 28T-2024-46.  

