	
Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. 1 (vieno) didelio (E2 klasės) elektromobilio (M1 kategorijos (automobilio klasė nurodyta pagal UAB „Autotyrimai“ internetiniame puslapyje adresu www.autotyrimai.lt pateiktą automobilių rinkos klasifikaciją))  nuoma (be vairuotojo) Vyriausybės kanceliarijos darbuotojams aptarnauti bei naudoti valstybinio ir diplomatinio protokolo reikmėms. Elektromobilis bus nuomojamas nuolat. Nuolatinė nuomojamo elektromobilio eksploatacijos vieta – Lietuvos Respublika. Elektromobilio nuomos laikotarpis – 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai. Nuomos pradžia 2026-10-09.

2. Nuomojamam elektromobiliui keliami reikalavimai:
	
Reikalavimai
	
Reikšmė
	Siūlomos reikšmės
(Tiekėjas privalo nurodyti konkrečias reikšmes)

	1. Siūlomo automobilio pavadinimas*
	(Nurodoma markė ir modelis)
	

	2. Automobilių skaičius
	1 vnt.
	

	3. Pagaminimo metai
	Ne senesnis kaip 2024 m gamybos
	

	I. KĖBULAS
	

	4. Sedanas 
	Turi būti
	

	5. Ne mažiau kaip keturių durų;
	Turi būti
	

	6. Ne mažiau kaip 5 sėdimų vietų (kartu su vairuotoju);
	Turi būti
	

	7. Bamperiai ir išoriniai veidrodėliai kėbulo spalvos;
	Turi būti
	

	8. Turėti galimybę pasirinkti iš ne mažiau, kaip dviejų metallic spalvų (pageidautina juoda spalva)
	Turi būti
	

	II. TRANSMISIJA
	

	9. Automatinė pavarų dėžė
	Turi būti
	

	III. VARIKLIS, BARERIJA, ĮKROVIMAS
	
	

	10. Elektrinis (BEV);
	Turi būti
	

	11. variklio galia, ne mažiau kaip 190 kW
	Turi būti
	

	12. Bendroji baterijos talpa ne mažesnė kaip 80 kWh
	Turi būti
	

	13. Įkrovimas nuolatine srove (DC) su ne mažesne įkrovimo galia kaip 180 kW;
	Turi būti
	

	14. Elektromobilis turi turėti galimybę įkrauti bateriją naudojant kintamos srovės įkrovimo stoteles (AC) ir nuolatinės srovės įkrovimo stoteles (DC).
	DC įkrovimo jungtys turi būti CCS2 (Combo 2). AC įkrovimo jungtys turi būti Type 2 standarto.
	

	15. Baterijos termovaldymo sistema (šildymas / vėdinimas)
	Turi būti
	

	16. Nuvažiuojamas atstumas pagal WLTP "Eletric range combined" (ne mažiau kaip) 550 km 
	Turi būti
	

	17. Automobiliai privalo atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo, patvirtinto Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 2 priedo 10.1.1 punkte nurodytą minimalų aplinkos apsaugos kriterijų – atliekant pirkimus Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais ir atsižvelgiant į šio įstatymo 15 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse pirkimams nustatytus reikalavimus, perkama transporto priemonė suprantama kaip apibrėžta Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 ir (ar) 36 dalyse, išskyrus šio įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones.
	Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 16 punktas - Netarši transporto priemonė – M1, M2 arba N1 kategorijos transporto priemonė, kurios išmetamo CO2 kiekis yra lygus 0 g/km, arba M3, N2 arba N3 kategorijos transporto priemonė, naudojanti alternatyviuosius degalus, išskyrus skystųjų biodegalų ir degalų mišinius.
	

	18. Elektromobilio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     eksploatacijos garantinis laikotarpis 
	Ne mažiau kaip 36 mėnesiai
	

	II. Automobilio įranga
	
	

	19. automatinė klimato kontrolės sistema (ne mažiau kaip 2 zonos)
	Turi būti
	

	20. elektriniai langai priekyje ir gale
	Turi būti
	

	21. elektriniai ir šildomi galinio vaizdo išorės veidrodėliai
	Turi būti
	

	22. Elektros  būdu  valdomos priekinių sėdynių padėties nustatymas
	Turi būti
	

	23. Sėdynių šildymas
	
	

	24. Šildomas galinis stiklas
	
	

	25. Mechaniniu ar elektros būdu valdomas vairo padėties nustatymas
	Turi būti
	

	26. Odinis salonas 
	Turi būti
	

	27. Radijo imtuvas su ,,Bluetooth“ laisvų rankų įranga, USB jungtys.
	Turi būti
	

	28. CarPlay / Android Auto arba lygiavertė telefono integracija
	
	

	29. LED arba analogiška šviesų technolgija
	Turi būti
	

	30. Lengvo lydinio ratlankiai
	Turi būti
	

	31. Guminiai (šaltuoju metų laiku) ir tekstiliniai (šiltuoju metų laiku) kilimėliai salono priekyje ir gale
	Turi būti
	

	32. Elektromobilis turi būti visiškai sukomplektuotas su visais priklausiniais: vaistinėle, gesintuvu, avariniu ženklu, šviesą atspindinčia liemene, transportavimo kilpa. 
	Turi būti
	 

	33. Parkavimo sistema (garsinė ir / arba vaizdinė) su galinio vaizdo kamera
	Turi būti
	

	34. Multifunkcinis vairas
	Turi būti
	

	35. Integruota navigacija arba lygiavertė sistema su Lietuvos Respublikos žemėlapiu
	Turi būti
	

	36. Kruizo kontrolė (adaptacinė arba standartinė)
	Turi būti
	

	37. Tamsinti galiniai langai
	Turi būti 
	

	38. Ratai ne mažesni kaip R18, žieminių ir vasarinių padangų komplektai 
	Turi būti
	

	39. Atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams), raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, specialūs klijai).
	Turi būti
	

	40. USB/USB-C jungtys priekyje ir gale
	Turi būti
	

	III. SAUGUMAS
	
	

	41. Saugos oro pagalvės visoms sėdimoms vietoms
	Turi būti 
	

	42. Galvos atramos ir saugos diržai vairuotojo ir visoms keleivių vietom
	Turi būti
	

	43. Elektroninė stabilumo programa (ESP)
	Turi būti 
	

	44. Eismo juostos palaikymo sistema arba lygiavertė
	Turi būti
	

	45. Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema su automatine avarinio stabdymo funkcija
	Turi būti
	

	46. Vairo stiprintuvas
	Turi būti
	

	47. Visų ratų stabdžiai diskiniai su stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
	Turi būti
	

	48. Ratų antipraslydimo sistema (ASR)
	Turi būti
	

	49. Apsaugos sistema (atitinkanti draudimo bendrovių reikalavimus)
	Turi būti
	

	IV. NUOMOS SĄLYGOS
	

	50. 36 mėnesių nuoma
	

	51. leistina elektromobilio rida sutarties galiojimo laikotarpiu 90000 km  
	

	52. KASKO draudimas visam nuomos laikotarpiui su 0,00 eurų besąlygine išskaita (frančize)
	

	53. TPVSA galiojantis Lietuvoje ir Europoje
	

	54. 24 /7  techninė pagalba kelyje
	

	55. Visą sutarties laikotarpį teikiamas automobilis su 4 varančiųjų ratų sistema.
	

	56. Žieminių ir vasarinių padangų komplektai  ir jų keitimas, nesezoninių padangų saugojimas Tiekėjo sąskaita
	

	57. Automobilio pristatymas pagal priėmimo–perdavimo aktą ne vėliau kaip 2026-10-09, Užsakovo nurodytu adresu Vilniaus mieste. Dėl objektyvių priežasčių Tiekėjui nespėjus laiku pristatyti automobilio, Tiekėjas privalo pristatyti laikiną, pakaitinį, ne senesnį kaip 3 metų, bet neilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui, tos pačios klasės automobilį. 
	

	58. Paslaugų teikimui naudojamas Tiekėjo automobilis negali būti pažymėtas jokiais ženklais ar reklaminiais užrašais
	

	59. Draudiminio įvykio atveju, gedimo, remonto, techninio aptarnavimo atveju, ne vėliau kaip per 24 val., pateikti pakaitinį, tos pačios klasės, ne senesnį kaip 3 metų, automobilį. 
	

	60. Automobilyje turi būti naudojimo instrukcijos knygelė lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas.
	

	61. Tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą techninę priežiūrą Tiekėjo ar jo atstovo nurodytose automobilių techninės priežiūros dirbtuvėse.
	

	62. Visos automobilio techninio aptarnavimo, remonto ir eksploatacinių medžiagų išlaidos pilnai apmokamos Tiekėjo lėšomis.
	

	VI. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI
	

	63. Turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ir darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (taikymo tvarka aprašyta XVII skyriaus 33 punkte  „M1 ir N1 klasių transporto priemonių įsigijimas, nuoma arba finansinė nuoma (lizingas“)
	Turi atitikti reikalavimus



















	

	64. Turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymą Nr. 3-100 ,,Dėl Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“
	Turi atitikti reikalavimus
	

	65. Transporto priemonės Tiekėjas turi būti įsipareigojęs rinkti panaudotus tepalus, padangas ir turi būti sudaręs sutartis su viena ar keliomis tokias pavojingas atliekas tvarkančiomis įmonėmis. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai pateikiami su pasiūlymu.
	Turi atitikti reikalavimus
	



*Pastaba. Prie pasiūlymo turi būti pridėti siūlomo automobilio gamintojo nurodomi techniniai duomenys lietuvių kalba.

