PATVIRTINTA
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo
centro direktoriaus
2026 m. liepos d. įsakymu Nr. V-

Pirkimo sąlygų 2 priedas 

LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ UGDYMO CENTRAS

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro bendrabučio (unikalus Nr. 1097-5000-5017) atnaujinimas, pritaikant pastatą žmonių su negalia poreikiams 
Techninė specifikacija

	Eil.
Nr.
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato
vnt.
	Kiekis

	1.
	Bendrabučio laiptų ir stogelių remonto  darbai
	
	

	1.1.
	Laiptų turėklų demontavimas
	m
	8,0

	1.2
	Nerūdijančio plieno laiptų turėklų montavimas (porankiai – d42x2, stulpeliai 40x40x2, vamzdeliai tarp stulpelių – 25x25x2- 3 vnt.). Turėklų H-1,1 m.
	m
	9,1

	1.3.
	Laiptų trinkelių, 20 mm storio, dangos įrengimas (laiptų pakopų plotis apie 30 cm)
	m2 
	14,85

	1.4.
	Stogelių ruloninės dangos remontas klijuojant vieną sluoksnį su pabarstymu
	m2 
	10,7

	1.5.
	Stogelių skardos detalių pakeitimas
	m
	23,0

	1.6.
	Stogelių betoninės plokštės tinkavimas ir dažymas
	m2
	10,7

	1.7.
	Lauko metalinių durų demontavimas
	vnt.
	1

	1.8.
	Lauko metalinių durų su langeliu montavimas  (durų angos plotis – 90 cm),  su praėjimo kontrole
	vnt.
	1

	1.9.
	Kortelinės elektromagnetinė sklendės montavimas pajungiant prie vidaus kompjuterinių tinklų
	vnt.
	1

	1.10.
	Taktilinių takų įrengimas
	m2
	2,54

	1.11.
	Geltonų juostų ant laiptų pakopų įrengimas 
	m
	8,82

	1.12.
	Sienų angų sutvarkymas
	kompl
	1

	1.13.
	Statybinių atliekų utilizavimas  
	kompl.
	1

	
	VISO:
	
	

	
	2. Bendrabučio panduso įrengimo  darbai
	
	

	Eil.
Nr.
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato
vnt.
	Kiekis

	
	
	
	

	2.1.
	Metalinio panduso neįgaliųjų poreikiams įrengimas (plotis - 1,30 m, grotelės cinkuotos) 
	m
	~11,0

	2.2.
	Laiptų turėklų demontavimas
	m
	2,2

	2.3.
	Nerūdijančio plieno panduso turėklų montavimas (porankiai – d42x2- 2 vnt., stulpeliai 40x40x2, apatinis vamzdis - d42x2). Turėklų H-0,90 m.
	m
	~22,0

	2.4.
	Statybinių atliekų utilizavimas  
	kompl.
	1

	
	VISO:
	
	



Pastabos. Visi darbai atliekami iš rangovo medžiagų. Prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojame pasitikslinti darbų apimtis, kiekius ir papildomus darbus. KARTU SU PASIŪLYMU BŪTINA PATEIKTI DARBŲ LOKALINĘ SĄMATĄ. Po pasiūlymo pateikimo pretenzijos nepriimamos. 
Remontuojamus objektus galima apžiūrėti darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 17:00 val. Informacija telefonu Nr. +370 603 12634.

Statybos inžinerijos technikas                                                                                  Vasilij Šepelev
