Pirkimo sąlygų 2 priedas

VIEŠOSIOS ERDVĖS (INŽINERINIO STATINIO, SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS), TARP DARIAUS IR GIRĖNO G., ANTAKALNIO G., MIŠKŲ G. IR JAUNIMO G. SUTVARKYMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkami darbai iki pilno objekto užbaigimo pagal techninį darbo projektą „Viešosios erdvės (Inžinerinio statinio, susisiekimo komunikacijos), tarp Dariaus ir Girėno g., Antakalnio g., Miškų g. ir Jaunimo g. sutvarkymo projektas“ (proj. Nr. AN-25.10.01, 2026 m.), kurį sudaro Bendroji dalis; Elektrotechnikos dalis, kurios pateikiamos kaip atskiras priedas CVPIS sistemoje. 
1. Užbaigus numatytus darbus, bus surašomi statybos užbaigimo dokumentai, kaip to reikalauja statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.
2. Teikiant pasiūlymą turi būti įkainotas pirkimo Objektas:
2.1. „Viešosios erdvės (Inžinerinio statinio, susisiekimo komunikacijos), tarp Dariaus ir Girėno g., Antakalnio g., Miškų g. ir Jaunimo g. sutvarkymo darbai. 
2.2. Kontrolinių - geodezinių nuotraukų bei kadastrinių matavimų bylų atlikimo paslaugos su VĮ Registrų centras patikra, pateikiant po 1 bylą popieriniame variante ir po 1 egz. skaitmeninėse laikmenose PDF ir DWG formatuose. Kompiuterinė laikmena formuojama pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai, Statybos užbaigimas, Statybos sustabdymas, Savavališkos statybos padarinių šalinimas, Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 11 punkte nurodytus reikalavimus.
3. Statinio projekte, jo sudėtyje parengtose techninėse specifikacijose, brėžiniuose ir darbų kiekių bei įrengimų žiniaraščiuose paminėti preliminarūs vaikų žaidimų aikštelių įrenginiai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiškais tos pačios kokybės kitų gamintojų įrenginiais. 
4. Statinio techniniame projekte nurodyti standartai, techniniai liudijimai turi būti tokie kaip reikalaujama arba lygiaverčiai ir galiojantys.
5. Rangovas, atlikdamas numatytus darbus, vykdo darbdavio pareigas ir įsipareigoja laikytis visų saugaus darbo, elektrosaugos, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos reikalavimų, išspręsti darbų zonos aplinkos sutvarkymą, lietaus vandens nuvedimą, drenažą, sugadintų ar išardytų dangų atstatymą - remontą, numatyti žemės sklypo teritorijos aptvėrimą, gauti visus reikalingus leidimus iš visų tuos leidimus išduodančių institucijų.
6. Rangovas įsipareigoja užtikrinti statybvietės apsaugą, įrengti informacinius stendus, pavojingų zonų aptvėrimą, užtikrinti gyventojų ir pėsčiųjų saugų judėjimą viso statybos laikotarpio metu.
7. Rangovas privalo taikyti priemones triukšmo, vibracijos ir dulkių sklaidai mažinti, laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų ribinių dydžių bei nedaryti nepagrįstų trukdžių aplinkiniams gyventojams.
8. Jei projekte numatyti želdinių sodinimo darbai, Rangovas suteikia ne trumpesnę kaip 24 mėnesių garantiją pasodintiems augalams ir garantiniu laikotarpiu savo lėšomis pakeičia neprigijusius ar sunykusius augalus.
9. Rangovas privalo pateikti visų sumontuotų vaikų žaidimo įrenginių, sporto įrangos ir smūgį amortizuojančių dangų atitikties deklaracijas, sertifikatus bei montavimo instrukcijas lietuvių kalba.
10. Statybinio laužo utilizavimą ir perteklinio grunto išvežimą bei sutvarkymą organizuoja Rangovas. Rangovas privalo rūšiuoti statybines atliekas, vesti jų apskaitą bei pateikti atliekų perdavimą atliekų tvarkytojams patvirtinančius dokumentus.
11. Už naudojamų medžiagų ir atliktų darbų kokybę atsako Rangovas.
12. Reikalavimai vaikų žaidimo aikštelėms ir sporto aikštelių dangoms pagal HN 131:2023.
13. Žaidimų aikštelės įranga, šalia šios įrangos įrengta atsitrenkimą švelninanti danga turi turėti atitikties sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią įrangos ir dangos atitiktį joms taikomų Lietuvos standartų LST EN 1176-1, LST EN 1176-2 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 2 dalis. Sūpuoklių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ .
14. Atliekant darbus, Rangovas privalo vadovautis Statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybos veiklą (normomis, taisyklėmis) bei techniniu projektu.
15. Užbaigus darbus, Rangovas pateikia atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašymui.   
16. Rangovas turi būti įdiegęs ir taikyti atitinkamiems darbams (kitų inžinerinių statinių statyba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.
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