2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkėjas – UAB „Mažeikių šilumos tinklai“.
Pirkimo objektas –  naujo keleivinio lengvojo automobilio (1 vnt.) veiklos nuomos pirkimas. 
Numatomas nuomos laikotarpis – 36 mėn.

Nuomojamas automobilis turi atitikti minimalius techninius parametrus, nurodytus 1 lentelėje:

	Eil. Nr.
	Nuomojamo OBJEKTO PRIVALOMIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI (jeigu nuomojamas objektas neatitinka bent vieno iš  šių reikalavimų, pasiūlymas yra atmetamas)

	
	TECHNINIAI REIKALAVIMAI
	TIEKĖJO SIŪLOMOS PREKĖS PARAMETRAI (pildo tiekėjas)

	1.
	Bendrieji reikalavimai

	1.1.
	Vidutinis visureigis ir SUV klasės automobilis iki 3,5 t bendrosios masės automobilis, M1 kategorija ir ne mažiau kaip 5 sėdimų vietų (įskaitant vairuotoją), atitinkantis alternatyviųjų degalų įstatymą (CO2 M1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 0 g/km).
	(Įrašyti, markę, modelį, gamintoją, pridėti nuorodą į patvirtinantį dokumentą)

	1.2.
	Automobilis naujas, anksčiau neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių ir taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvoje
	Taip/Ne

	1.3.
	Automobilis turi atitikti Europos sąjungos šalyse keliamus techninius reikalavimus, su vairu kairėje pusėje 
	Taip/Ne

	2.
	Reikalavimai automobilio kėbului ir komplektacijai

	2.1.
	Gamyklinė radijo – audio aparatūra su laisvų rankų įranga, siekiant užtikrinti saugų vairavimą
	Taip/Ne

	2.2.
	Automobilis turi turėti imobilaizerį ir centrinį durų užraktą su  nuotoliniu valdymu (ne mažiau kaip 2 lygiaverčiai rakteliai).
	Taip/Ne

	2.3.
	Salono kilimėliai (vasariniai ir žieminiai).
	Taip/Ne

	2.4.
	Automobilio statymo davikliai, garsiniu signalu įspėjantys apie kliūtį automobilio priekyje ir gale arba automobilį statant atbulomis įsijungianti galinio vaizdo kamera.
	Taip/Ne

	2.5.
	Elektra valdomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai
	Taip/Ne

	2.6.
	Oro kondicionierius arba klimato kontrolės sistema
	Taip/Ne

	2.7.
	Pastovaus greičio palaikymo funkcija
	Taip/Ne

	3.
	Reikalavimai automobilio varikliui bei transmisijai

	3.1.
	Automobilio variklis elektrinis
	Taip/Ne
(Nuoroda į gamintojo dokumentus)

	3.2.
	Ne mažiau 160 kW variklio galingumas 
	Taip/Ne
(Nuoroda į gamintojo dokumentus)

	3.3.
	Automobilio elektros baterija tokios talpos, kad viena įkrova būtų galima nuvažiuoti ne mažiau nei 700 km (vidutiniškai pagal WLTP standartą). 
	Taip/Ne
(Nuoroda į gamintojo dokumentus)

	3.4.
	Automatinė pavarų dėžė
	Taip/Ne
(Nuoroda į gamintojo dokumentus)

	3.5.
	Automobilio ratų bazė – ne mažesnė kaip 2 700 mm.
	Taip/Ne

	4.
	Saugumą užtikrinančios priemonės

	4.1.
	Saugos oro pagalvės vairuotojui ir keleiviui priekyje
	Taip/Ne


	4.2.
	ABS, ASR ir ESP (stabdžių antiblokavimo, ratų praslydimo reguliavimo ir elektroninė stabilumo sistemos)
	Taip/Ne

	4.3.
	Apsaugos sistema, atitinkanti draudimo bendrovių keliamus reikalavimus draudžiant tokio tipo automobilius KASKO draudimu
	Taip/Ne

	5.
	Papildoma įranga, priedai

	5.1.
	Šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo sistema
	Taip/Ne

	5.2.
	Priekiniai langai valdomi elektra.
	Taip/Ne

	5.3.
	Šoniniai galinio vaizdo veidrodžiai valdomi ir šildomi elektra
	Taip/Ne

	5.4.
	12 V kištukinis lizdas, automobilyje turi būti ne mažiau kaip 4 USB-C jungtys: 2 priekinėje centrinėje konsolėje ir 2 galinės eilės keleiviams skirtoje salono dalyje.
	Taip/Ne

	5.5.
	Parkavimo pagalbos davikliai arba galinio vaizdo kamera
	Taip/Ne

	5.6.
	Atsarginis ratas arba gamintojo numatytas padangos remonto komplektas.
	Taip/Ne

	5.7.
	Laidai baterijos įkrovimui (galimybė įkrauti automobilį naudojant kintamos srovės įkrovimo stoteles (AC) ir nuolatinės srovės įkrovimo stotelės (DC)).
	Taip/Ne

	5.8.
	Priekabos vilkimo kablys
	Taip/Ne

	5.9.
	Nuotolinė automobilio pašildymo sistema 
	Taip/Ne

	6.
	Garantija ir priežiūros sąlygos
	

	6.1.
	Garantija visam sutarties galiojimo laikotarpiui
	Taip/Ne

	6.2.
	Techninio aptarnavimo bei remonto paslaugos teikiamos visoje Lietuvoje, ne mažiau nei 5 miestuose
	Taip/Ne

	7.
	Kiti reikalavimai 

	7.1.
	Automobilio techninis aptarnavimas, remontas (jeigu toks reikalingas), padangų keitimas pagal KET reikalavimus, valytuvų keitimas, esant gedimui. 
	Taip/Ne

	7.2. 
	Kartu su automobiliu turi būti pristatyti gamintojo rekomenduojamų matmenų vasarinių ir žieminių padangų komplektai, suteikiant padangų saugojimo paslaugą.
	Taip/Ne

	7.3.
	Automobilio privalomoji techninė apžiūra (visą sutarties laikotarpį)
	Taip/Ne

	7.4.
	Pakaitinio automobilio suteikimas (nuomojamo automobilio gedimo, eismo įvykio ar kito įvykio, jei ilgiau kaip vieną dieną nėra galimybės naudotis automobiliu. Pakaitinis automobilis suteikiamas tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir nuomojamas)
	Taip/Ne

	7.5.
	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.
	Taip/Ne

	7.6.

	Draudimas:
privalomasis civilinės atsakomybės draudimas, suteikiantis draudimo apsaugą Lietuvoje, ES valstybėse (visą sutarties laikotarpį);
draudimas nuo autoavarijų, vagystės (paties automobilio ar jo detalių), vandalizmo, stichinių nelaimių, nelaimingų atsitikimų KASKO.
	Taip/Ne

	7.7.
	Nuomotojas turi sudaryti sąlygas ir neprieštarauti, kad į automobilį būtų įdiegti telemetrinės kontrolės sistemos įrenginiai. 
	Taip/Ne

	8.
	Aplinkosauginiai reikalavimai
Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo techninius dokumentus, tiekėjo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus.

	8.1.
	Netarši transporto priemonė – M1, M2 arba N1 kategorijos transporto priemonė, kurios išmetamo anglies dioksido (CO2) kiekis yra lygus 0 g/km.
	Taip/Ne
Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo techninius dokumentus, tiekėjo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus





_________
