Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
MIKROKOMPIUTERIAI, SKIRTI DAIKTŲ TINKLUI (IOT) SU DIRBTINIO INTELEKTO (AI) GALIMYBĖMIS

1. REIKALAVIMAI SUTARTIES VYKDYMUI:
1 lentelė
	Eil. Nr.
	Reikalavimai 
	Atitikimas reikalavimui (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)

	1. 
	Prekės turi būti naujos, nenaudotos, pristatomos originaliame gamykliniame įpakavime.
	Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą.

	2. 
	Visa perkama techninė ir programinė įranga turi būti pilnai paruošta darbui: prekės pilnai sumontuotos, instaliuotos programos (jei naudojamos)
	Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą.

	3. 
	Prekės pristatymo terminas – 2 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos
	Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą.

	4. 
	Garantija prekėms turi būti suteikta ne mažiau kaip 12 mėnesių. Garantija turi pradėti galioti nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
	pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą



2. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI:
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.1. p. 2 priedas IV skyrius „Kompiuteriai ir planšetės“ ir 6 punktas II skyriaus „Pakuotės“ reikalavimais:

2 lentelė.
	Eil. Nr.
	Reikalavimas
	Atitiktį įrodantys dokumentai
	Dokumentų pateikimo momentas

	1. 
	prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.
	Prekės turi atitikti 2013 m. birželio 26 d. Europos Komisijos reglamente (ES) Nr. 617/2013 dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus:
a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės
atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių
ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba
b) gamintojo techniniai dokumentai, arba
c) kiti lygiaverčiai įrodymai.
	Tiekėjas teikdamas pasiūlymą tvirtina, kad Sutarties vykdymo etape bus teikiamos tik tos prekės, kurios atitinka nurodytus aplinkosauginius reikalavimus. 

Konkretūs įrodantys dokumentai teikiami sutarties vykdymo metu – kartu su prekių pristatymu.

	2. 
	įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą;

	a) Tiekėjas turi pateikti kiekvieno siūlomo modelio gaminio naudojimo vadovą, o jame turi būti pateiktas prietaiso išskaidytasis brėžinys, kuriame būtų nurodyti naudojamų
14 V4 (2025-05-15) jungčių tipai arba pateikta informacija apie įrenginyje
naudojamus jungčių tipus, arba
b) gamintojo techniniai dokumentai, arba
c) atitinkamas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas). Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus reikalavimus atitinkanti įranga bus laikoma atitinkančia šį
kriterijų (pavyzdžiui „TCO Certified 8“ ženklu užtikrinama, kad būtų naudojama bent viena C tipo USB jungtis), arba
d) kiti lygiaverčiai įrodymai.
	Tiekėjas teikdamas pasiūlymą tvirtina, kad Sutarties vykdymo etape bus teikiamos tik tos prekės, kurios atitinka nurodytus aplinkosauginius reikalavimus. 

Konkretūs įrodantys dokumentai teikiami sutarties vykdymo metu – kartu su prekių pristatymu.

	3. 
	bateriją turinčių produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą
	a) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba
b) I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas). I tipo ekologiniu ženklu paženklinti ir nurodytą reikalavimą atitinkantys gaminiai bus laikomi atitinkančiais šį kriterijų, arba
c) kiti lygiaverčiai įrodymai.
	Tiekėjas teikdamas pasiūlymą tvirtina, kad Sutarties vykdymo etape bus teikiamos tik tos prekės, kurios atitinka nurodytus aplinkosauginius reikalavimus. 

Konkretūs įrodantys dokumentai teikiami sutarties vykdymo metu – kartu su prekių pristatymu.

	4. 
	Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje[footnoteRef:1], antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>[footnoteRef:2] [1:  Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 5 dalis).]  [2:  Žr. Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo (toliau -Tvarkos aprašas) 6 punktą ir Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktą.] 

	Pasiūlymų vertinimo etape: Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.
 Sutarties vykdymo etape: Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus. Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.
	Tiekėjas teikdamas pasiūlymą tvirtina, kad Sutarties vykdymo etape bus teikiamos tik tos prekės, kurios atitinka nurodytus aplinkosauginius reikalavimus. 

Konkretūs įrodantys dokumentai teikiami sutarties vykdymo metu – kartu su prekių pristatymu.



3. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA – PRIVALOMOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
3 lentelė
	Pirkimo objektas - 
	Kiekis -  30 vnt.

	Gamintojas:
	Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą

	Modelis:
	Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą

	
Specifikacija:
	Eil. Nr.
	Rodiklis*
	Reikalaujama rodiklio reikšmė*
	Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai	Comment by Vilma Mykolaitienė: Dokumentai (tame tarpe ir visa techninė dokumentacija) teikiami pasiūlymo pateikimo metu

	
	
	
	Siūlomos prekės parametrai
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus

	
	
	
	
	Dokumento pavadinimas 
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
	Pasiūlymo lapo numeris 
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)

	1. 
	Dirbtinio intelekto našumas
	Turi palaikyti dirbtinio intelekto (DI/AI) spartinimą (≥ 20 TOPS)
	
	
	

	2. 
	Grafinis procesorius (GPU)
	Su specializuotais dirbtinio intelekto (DI) branduoliais
	
	
	

	3. 
	Centrinis procesorius (CPU)
	Ne mažiau kaip 2 branduoliai
	
	
	

	4. 
	Atmintis (RAM)
	Ne mažiau kaip 4 GB 
	
	
	

	5. 
	Saugykla
	Ne mažiau kaip 128 GB M.2 NVMe SSD
	
	
	

	6. 
	Ekrano jungtis
	HDMI ar lygiavertė
	
	
	

	7. 
	Kameros prijungimas 
	CSI ar lygiavertis
	
	
	

	8. 
	Kompiuterių tinklas 
	Ne mažiau nei 1 vnt. RJ-45, ne mažiau nei 1 Gbps
	
	
	

	9. 
	M.2 KEY E
	Su įmontuotu „Wi-Fi“/„Bluetooth“ moduliu
	
	
	

	10. 
	Aušinimas
	Aktyvus (ventiliatorius) arba pasyvus aušintuvas — komplekte
	
	
	

	11. 
	Korpusas
	Su korpusu
	
	
	








Techninę specifikaciją parengė: Gintaras Butkus
