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Priedas Nr. 2
TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ LENTELĖ

SULANKSTOMA LOVA
BVPŽ kodas: 39143110-0
	Eil. Nr.
	Paslaugos pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Techninė specifikacija

	1.
	Sulankstoma lova
	vnt.
	100
	Sulankstoma lova (vidui ir laukui). Spalva: chaki.

Sulankstomas aliuminio arba kito lengvo, korozijai atsparaus metalo lydinio rėmas. Konstrukcija turi būti sustiprinta, užtikrinanti lovos stabilumą naudojant ją ant nelygaus paviršiaus (lauko sąlygomis). Su tvirtais fiksatoriais (plieniniais ar lygiaverčiais), apsaugančiais nuo savaiminio susilankstymo.

Matmenys: Ilgis ≥ 210 cm, plotis ≥ 70 cm, aukštis ≥ 42 cm.

Atsparumas: Maksimali apkrova ≥160 kg.

Audinys: padidinto atsparumo dėvėjimuisi, trinčiai ir drėgmei poliesteris (ne mažiau kaip 500D arba ne mažiau kaip 400 g/m²) ar lygiavertis audinys, tinkamas naudoti lauko sąlygomis.

Komplekte turi būti transportavimo krepšys iš patvaraus audinio su rankena (-omis) nešiojimui. Lovos matmenys krepšyje (suskleistos) negali viršyti: ilgis ≤ 105 cm, plotis ≤ 20 cm, aukštis ≤ 20 cm.



