TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1. Sulankstoma lova (toliau – lova) skirta ilsėtis (miegoti) kolektyvinės apsaugos statiniuose.
2. Lova turi būti nauja (nenaudota) ir atitikti Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus.
3. Išskleistos lovos išmatavimai: ilgis 205 (±10) cm, plotis 70 (±5) cm, aukštis 43 (±3), supakuotos lovos matmenys 105 (±5) x 20 (±5) x 15 (±5)
4. Lova atlaiko ne mažesnę kaip 130 kg. apkrovą ir jos svoris ne didesnis nei 8,5 kg.
5. Lovos rėmas sulankstomas, pagamintas iš aliuminio lydinio vamzdžio, kurio skersmuo 30 x 30 (± 2) mm, sienelių storis 1,4 (± 0,2) mm arba iš 30 x 30 (± 2) mm kvadrato formos ar kitos formos atitinkančios nustatytus reikalavimus lengvo metalo lydinio, kurio sienelių storis 1,4 (± 0,2) mm; fiksavimo mechanizmas: ne mažiau nei vienas metalinis žiedas/kaištis/kaištis su spyruokle/automatinis fiksavimas. Išskleistas rėmas užtikrina lovos stabilumą sėdint ar gulint.
6. Lovos gulto (gulimosios dalies) audinys pagamintas iš 100 % poliesterio arba 100 % nailono.
7. Lovos dėklas – maišas su patogia nešti rankena, kompaktiškas ir suformuotas taip, kad būtų galima lovą greit išimti bei supakuoti.
8. Lovos garantija – ne mažiau 2 metai.
9. Lovos nedėvėtos, naujos.
10. Perduodamos lovos paskirtis, naudojimo ir saugojimo taisyklės pateikiamos originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą.
11. Paruoštos transportavimui lovos supakuotos pakuotėse ir sukrautos ant palečių.
12. Nurodomas sulankstomų lovų kiekis ir pristatymas vienu kartu šiuo adresu:

	Adresas
	Vnt. 

	Eigirdžių buvusi mokykla, Gedimino g. 16, Eigirdžių k., Degaičių sen., Telšių r.
	1463



13. Lovų ženklinimo rekvizitai, jų forma, dydis, ženklinimo vieta, pateikimo būdas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. sausio 25 d. Įsakymu Nr. 4-40 ,,Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 170 „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių“ pakeitimo“ reikalavimus. Ženklinimo rekvizitai turi būti gerai matomi, patikimai pritvirtinti, neištrinami ir aiškūs, kad neklaidintų vartotojo.
14. Pateikiami gamintojo dokumentai, kurie pagrindžia, kad lovos atitinka funkcinius, techninius ir kokybės reikalavimus (dokumentai pateikiami įsigaliojus sutarčiai, per 5 darbo dienas).
15. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo ( toliau - Aprašas) patvirtinimo:
- 4.1 punktu:
15.1. taikyti Aprašo 2 priedo II skyriaus „Pakuotės“ nuostatas:
15.1.1. Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Pateikiami atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ar prekės tiekėjo  raštiškas patvirtinimas, kad prekių pakuotės yra perdirbamos ar deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai (sutarties vykdymo metu);
15.1.2. taikyti Aprašo 2 priedo VII skyriaus „Baldai“ nuostatas“: paviršiams dengti naudojamuose produktuose:
[bookmark: part_a197a28a8c254b7ba798c21f34450fb3]15.1.2.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);
[bookmark: part_8b4a56a19d3c4fe99a7642bc2034b992]15.1.2.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);
[bookmark: part_c97d10d104044eb1898e5891708d5ecf]15.1.2.3. neturi būti chromo (VI) junginių;
[bookmark: part_7f6c8fc1f7d249fba87140a2d5fd13d7]15.1.2.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.
Pateikiami atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas (jei toks prekės grupei egzistuoja), saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai (sutarties vykdymo metu).
        - 4.4.4. papunkčiu: Sutartį pasirašyti el. būdu, atsisakyti popierinių dokumentų, reikalingą dokumentaciją rengti elektronine forma ir kitai Sutarties Šaliai pateikti tik elektroniniu formatu, dokumentus pasirašyti elektroniniu būdu, ataskaitas rengti ir pateikti tik elektroniniu būdu. Esant būtinybei, spausdinti ant abiejų lapo pusių, ir naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Apraše.


