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	Pirkimo sąlygų 2  priedas „Techninė specifikacija“

ALKOTESTERIŲ METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO
PASLAUGŲ  TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Nr. 
	  Charakteristika
	Reikalavimai

	1. 
	Alkotesterių metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos
	Paslaugų teikėjas turi atlikti alkotesterių Drager 5510, Drager 5820, Drager 6820 metrologinę patikrą kas 6 mėn. ir alkotesterių kalibravimą pagal poreikį, jei patikros metu nustatoma, kad reikalinga jį atlikti, bet ne rečiau nei 1 kartą per metus.

	1. 
	 Paslaugų suteikimas
	Paslaugų teikėjas privalo suteikti paslaugas naudodamasis savais ištekliais, medžiagomis, infrastruktūra ir įranga.

	1. 
	Ženklinimas
	Suteikus alkotesterių metrologinės patikros paslaugas, Paslaugų teikėjas ženklina matavimo priemones nustatytos formos patikros žymenimis ir Užsakovui pateikia metrologinės patikros sertifikatus.

	1. 
	Rezultatų dokumentacija
	Suteikus kalibravimo paslaugas, Paslaugų teikėjas Užsakovui pateikia kalibravimo liudijimus su kalibravimo rezultatais.

	1. 
	Dokumentų pateikimas
	Dokumentai teikiami lietuvių kalba. Jei dokumento originalas yra kita nei lietuvių kalba, turi būti pateikiamas originalus dokumentas bei šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą.

	1. 
	Paslaugų atitikimas teisės aktų reikalavimams
	Metrologinės patikros paslaugos turi atitikti Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo (aktuali redakcija), Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių (aktuali redakcija), LST EN ISO/IEC 17020:2012 arba lygiaverčio standarto, kitų galiojančių metodikų bei norminių dokumentų, taikomų perkamoms
Paslaugoms, reikalavimus. Taikomos Paslaugų teikimo dienai aktualios teisės aktų redakcijos.

	1. 
	Paslaugų suteikimo vieta (- os)
	Užsakovas pristato Paslaugų teikėjui alkotesterius nurodytais adresais, o Paslaugų Tiekėjas po suteiktų paslaugų savo sąnaudomis grąžina alkotesterius Užsakovui nurodytais adresais.

	1. 
	Paslaugų suteikimo terminai
	7. Paslaugų teikėjas metrologinės patikros paslaugas įsipareigoja suteikti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tos dienos, kai Užsakovas alkotesterius pristato Tiekėjui
7. Paslaugų teikėjas kalibravimo paslaugas įsipareigoja suteikti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tos dienos, kai Užsakovas alkotesterius pristato Tiekėjui

	1. 
	Alkotesterių perdavima/grąžinimas
	Užsakovas paslaugos teikėjui alkotesterius pristato nurodytais adresais. Po paslaugų suteikimo paslaugų teikėjas grąžina alkotesterius Užsakovo nurodytais adresais Visos su matavimo priemonių grąžinimu patirtos paslaugų teikėjo išlaidos turi būti įskaičiuojamos į siūlomų Paslaugų kainą.



Pirkimas laikomas žaliuoju, pagal 2022-12-13 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-401 4.4.3. p. „perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos“.
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