

	
	
	



Konkretaus pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“ 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA
1.1. Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.
1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį. 
1.3. Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Pirkimo objektas – Ekranai auditorijoms (toliau – prekės).
2.2. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.
2.3.  Prekių pristatymo vieta(-os) - Universiteto g. 3, LT-01513, Vilnius.
2.4. Prekių kiekiai:

1 lentelė. 
	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas
	Tikslus Prekių kiekis ir mato vnt. 
	Užsakymų teikimas
	Prekių pristatymo / tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo 

	
	
	
	Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.)**
	Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis)*
	

	1.
	Ekranas UKD auditorijai
	1 kompl.
	☐	☒	20 d.d. 

	2.
	Ekranas UK2 auditorijai
	1 kompl.
	
	
	



2.5. [bookmark: _Hlk528582252]Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis ir (ar) apimtis yra tikslus(-i) ir vykdant Sutartį nesikeis.
2.6. Užsakymų teikimo tvarka:
2.6.1. užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.


3. REIKALAVIMAI PREKĖMS
3.1. Jei šioje techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais[footnoteRef:1]. Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga, o lygiavertiškumo dokumentai turi būti pateikti kartu su pateikiamu pasiūlymu. [1: Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):
neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;
panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;
numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;
nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.
Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami. ] 

3.2. Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti minimalūs reikalavimai prekėms. Kiekviena prekė turi atitikti minimalius kokybės ir techninius reikalavimus arba juos viršyti.
3.3. Atitikimas techniniams reikalavimams: 

2 lentelė.
	Eil.
Nr.
	Parametras
	Reikalaujama reikšmė** 
	Reikalaujamos reikšmės atitikimas
Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametrą
(pildo Tiekėjas)

	1.
	Ekranas UKD auditorijai (1 kompl.)

	1.1.
	Gamintojas, modelis
	Nurodyti gamintoją ir modelį
(Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. Jeigu Tiekėjas yra įrangos gamintojas, jo deklaracija yra priimtina)
	

	1.2.
	Ekrano dydis
	Ne mažiau kaip 98'';
Ekrano plotas ne mažiau kaip 2170 x 1240 mm ir ekrano storis ne daugiau kaip 50 mm;
	

	1.3.
	Darbingumas
	Ne mažiau kaip 15 val. per parą; 
Nenaudojant pereina į ekonominį režimą;
Ekrano ryškumas turi nemažiau kaip 450 nit;
	

	1.4.
	Jungtys
	Turi būti ne mažiau kaip 4 vnt. jungčių HDMI 2.0 arba lygiavertės;
Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. USB Jungčių;
	

	1.5.
	Komplektacija*
	Turi būti komplektuojama su laikikliu, skirtu ekraną tvirtinti prie sienos;
Laikiklis suderinamas su siūlomu ekranu;
Laikiklis turi laikyti nemažiau kaip 120 kg;
Turi būti komplektuojama su automatiniu HDMI signalų perjungėju, kurio maksimali rezoliucija nemažiau kaip 4K@60Hz (4:4:4) ir turėti ne mažiau kaip 2 HDMI įėjimus ir 1 HDMI išėjimą;
Turi būti komplektuojama su HDMI signalo šakotuvu, kurio maksimali rezoliucija nemažiau kaip 4K@60Hz (4:4:4) ir turėti ne mažiau kaip 1 HDMI įėjimą ir 2 HDMI išėjimus;
Turi būti komplektuojama su vaizdo signalo ilgintuvo komplektu, kurio maksimali rezoliucija 60m. Nuotoliui nemažiau kaip 4K@60Hz (4:4:4), HDMI signalas ilginamas per RJ-45 jungtis, nemažiau kaip per 1 RJ-45 išėjimo ir 1 RJ-45 įėjimo jungtį. Maksimali skiriamoji geba esant aukštam suspaudimo lygiui turi būti nemažiau, kaip 3840x2160@60Hz (4:4:4) 24bpp;
	

	2.
	Ekranas UK2 auditorijai (1 kompl.)

	2.1.
	Gamintojas, modelis
	Nurodyti gamintoją ir modelį
(Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. Jeigu Tiekėjas yra įrangos gamintojas, jo deklaracija yra priimtina)
	

	2.2.
	Ekrano dydis
	Ne mažiau kaip 85'';
Ekrano plotas ne mažiau kaip 1882 x 1059 mm ir ekrano storis ne daugiau kaip 50 mm;
	

	2.3.
	Darbingumas
	Ne mažiau kaip 15 val. per parą; 
Nenaudojant pereina į ekonominį režimą;
Ekrano ryškumas turi nemažiau kaip 450 nit;
	

	2.4.
	Jungtys
	Turi būti ne mažiau kaip 4 vnt. jungčių HDMI 2 arba lygiavertės;
Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. USB Jungčių;
	

	2.5.
	Komplektacija*
	Turi būti komplektuojama su laikikliu, skirtu ekranui tvirtinti prie sienos;
Laikiklis suderinamas su siūlomu ekranu;
Laikiklis turi laikyti nemažiau kaip 120 kg;
Turi būti komplektuojama su automatiniu HDMI signalų perjungėju, kurio maksimali rezoliucija nemažiau kaip 4K@60Hz (4:4:4) ir turėti ne mažiau kaip 2 HDMI įėjimus ir 1 HDMI išėjimą;
Turi būti komplektuojama su HDMI signalo šakotuvu, kurio maksimali rezoliucija nemažiau kaip 4K@60Hz (4:4:4) ir turėti ne mažiau kaip 1 HDMI įėjimą ir 2 HDMI išėjimus;
Turi būti komplektuojama su vaizdo signalo ilgintuvo komplektu, kurio maksimali rezoliucija 60m. Nuotoliui nemažiau kaip 4K@60Hz (4:4:4), HDMI signalas ilginamas per RJ-45 jungtis, nemažiau kaip per 1 RJ-45 išėjimo ir 1 RJ-45 įėjimo juntį. Maksimali skiriamoji geba esant aukštam suspaudimo lygiui turi būti nemažiau, kaip 3840x2160@60Hz (4:4:4) 24bpp;
	

	3.
	Garantija*
	Ekranams taikoma garantija ne mažesnė kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai. 
	

	4.
	Montavimas*
	Ekranai turi būti sumontuoti perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje (patalpose).
Visa įranga turi būti sujungta, paruošta darbui, ištestuota ir veikti kaip sprendimas. 
Visa įranga ir jos valdymas turi būti suderinti. 
Sistemos montavimui skirti kabeliai, jungtys, rozetės bei montavimui skirtos medžiagos (įskaitant kabelių plastikinius kanalus) turi būti įskaičiuotos į montavimo ir diegimo paslaugų kainą.
	



4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI
4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus  4.4.4.3. ir 4.4.4.1. papunkčius

Reikalavimai taikomi ekranui:
3 lentelė.
	1. 
	Gamintojas turi būti įdiegęs šias kokybės vadybos sistemas: ISO9001 ir ISO14001
	 Aplinkos apsaugos vadybos priemonių taikymo sritį, atitinkančią pirkimo objektą, apimantį sertifikatą arba lygiavertį dokumentą, išduotą pagal:   
1. LST EN ISO 14001 standartą, LST EN ISO 19001 arba   
2. Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), arba   
3. Kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos Sąjungos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus) išduotas sertifikatas,    
4. Ar kiti lygiaverčiai įrodymai, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus. 
(dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu)
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