GRINDŲ DANGOS ATNAUJINIMAS MOKOMAJAM KORPUSE 
ADRESU TAIKOS PROSPEKTAS 67, KALIPĖDA
RINKOS KONSULTACIJA

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras (toliau vadinama – Perkančioji organizacija), numato pirkti  mokomojo korpuso (Taikos prospektas 67, Klaipėda), grindų dangos atnaujinimo darbus (toliau –Darbai) ir prašo rinkos dalyvių suteikti konsultaciją. 
Konsultacijos tikslas:
· gauti rinkos dalyvių konsultacijas/ pastabas bei pasiūlymus dėl numatytų Darbų apimties aiškumo(tikslumo);
·  suplanuoti viešojo pirkimo biudžetą;
· atsižvelgiant į rinkos konsultacijos rezultatus,  nustatyti technines, komercines bei kitas sutarties vykdymo sąlygas bei atlikti viešąjį pirkimą.

[bookmark: _GoBack]Konsultacijos būdas: konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka. Rinkos dalyviai kviečiami ne vėliau kaip iki 2025 m. sausio 29 d. 15 val. 00 min. pateikti atsakymus į klausimus, savo siūlymus ir rekomendacijas. 
Kainos pasiūlymas, pateiktas konsultacijai nelaikomas pirkimo pasiūlymu. Gauta iš tiekėjų informacija laikoma konfidencialia ir neviešinama. 
Siekdami tinkamai pasiruošti Pirkimui, Perkančioji organizacija prašo suinteresuotų rinkos dalyvių atsakyti į šiuos klausimus:
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1
	Ar Darbų techninės specifikacijos reikalavimai jūsų nuomone dirbtinai neriboja konkurencijos? (jeigu yra taisytinų parametrų, nurodyti)
	

	2
	Ar Darbų apimtyje jūsų nuomone yra numatyti visi būtini parametrai, siekiant įsigyti kokybišką grindų dangą?
	

	
	Jeigu ne, kokie parametrai galėtų būti papildomai numatyti
	

	3
	Ar Darbų techninėje specifikacijoje jūsų nuomone nėra numatyta perteklinių reikalavimų? 
	

	
	Jei taip, kurie reikalavimai galimai yra pertekliniai ir kodėl?
	

	4
	Perkančioji organizacija numato nustatyti darbų atlikimo terminą – per 8 savaites nuo sutarties įsigaliojimo datos. Ar šis terminas Jūsų nuomone yra pakankamas?
	

	5
	Kokią galite pasiūlyti preliminarią dangos įrengimo kainą be PVM:
	

	6
	Apmokėjimo sąlygos – per 30 kalendorinių dienų nuo darbų atlikimo datos. Avansas nenumatomas. Ar planuojamos apmokėjimo sąlygos Jūsų nuomone yra priimtinos?
	





TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

Užsakovas perka grindų dangos mokomajame korpuse adresu Taikos prospektas 67, Klaipėda atnaujinimo darbus.
Kadangi yra tęsiamas dangos atnaujinimas, ir dalis mokomojo korpuso dangos jau yra įrengta, išlieka tęstinumo reikalavimai naujai klojamai dangai, t.y.danga turi būti panaši į esamą. Danga prie kurios privaloma derintis: IQ Granit  https://www.tarkett.lt/lt_LT/kolekcija-C000120-iq-granit 

Dangos prie kurios privaloma derintis tech. parametrų lentelė: https://media.tarkett-image.com/docs/Datasheet-Tarkett-iq_granit-lt_LT.pdf Siūloma danga turi būti ne blogesnių, nei nurodyta lentelėje parametrų.
- spalvos  turi atitikti dabar esančias – t.y. artikulas – 21142339,  spalvos pavadinimas  -“Dark Blue”, ir  artikulas 21142161, spalvos pavadinimas “Grey”,
- PVC kiekis sudėtyje turi buri ne mažesnis nei 45 % 

Aplinkosauginiai reikalavimai:
1. Danga turi būti perdirbama -  atraižos po klojimo, bei pati danga po naudojimo surenkama gamintojo ir vežama perdirbimui.
2. Teikiamų medžiagų pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:
	Eil. Nr.
	Pakuotės medžiaga
	Ženklinimas

	1.
	Stiklas
	GL (arba GL nuo 70 iki 79)

	2.
	Metalas
	FE (arba FE 40),
ALU (arba ALU 41)
Nuo 42 iki 49

	3.
	Popierius ar kartonas
	PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)

	4.
	Medis ar kamštinė medžiaga
	FOR (arba FOR nuo 50 iki 59)

	5.
	Medvilnė ar džiutas
	TEX (arba TEX nuo 60 iki 69)

	6.
	Polietilentereftalatas
	PET arba PET 1

	7.
	Aukšto tankumo polietilenas
	HDPE (arba HDPE 2)

	8.
	Polivinilchloridas
	PVC (arba PVC 3)

	9.
	Žemo tankumo polietilenas
	LDPE (arba LDPE 4)

	10.
	Polipropilenas
	PP (arba PP 5)

	11.
	Polistirenas
	PS (arba PS 6)


Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.
Įrodančius dokumentus Rangovas privalo pateikti kartu su darbų priėmimo-perdavimo aktu. 
3. DARBŲ APIMTYS:

	1
	1-2 aukštų A, M, K korpusų  holai
	Mato vnt.
	Kiekis

	1.1
	Esamos dangos ardimas (Senosios Teraco plytelės)
	m2
	650

	1.2
	Gruntavimas
	m2
	650

	1.3
	Armavimo tiklo įrengimas (100x100 akutėmis)
	m2
	650

	1.4
	Betonavimas iki 5cm 
	m2
	650

	1.5
	Išlyginamojo sluoksnio pylimas
	m2
	650

	1.6
	Grindų pagrindo šlifavimas (po išlyginamojo sluoksnio)
	m2
	650

	1.7
	PVC dangos klijavimas derinant prie esamos (dvi spalvos)
	m2
	650

	1.8
	Statybinių šiukšlių išnešimas ir utilizavimas
	Kompl.
	1




