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	Šoviniai 7,62x51 mm juostose kulkosvaidžiui (imitaciniai) (PPR-496)



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


	Eil. Nr.
	Techninio reikalavimo pavadinimas
	Reikalaujama reikšmė

	1. 
	Pavadinimas ir modelis
	–

	2. 
	Kalibras
	7,62 x 51 mm (garsiniai).

	3. 
	Šovinių suderinamumas su ginklais
(tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu)
	Turi patikimai veikti su kulkosvaidžiu FN MINIMI MK3, nepriekaištingai veikti šaudant nepertraukiama serija.

	4. 
	Šovinių atsparumas
(pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslias reikšmes)
	Turi būti atsparūs drėgmei ir temperatūrai ne blogiau kaip nuo –30 ºC iki +30 ºC.

	5. 
	Tūtelė
(tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu)
	Pagaminta iš žalvario lydinio (be metalo priemaišų).

	6. 
	Parakas
(tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu)
	Dvikomponentis, bedūmis.

	7. 
	Kapsulės tipas
(pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tipą)
	BOXER arba analogiškas.

	8. 
	Jungtis (angl. link)
(pasiūlyme reikia nurodyti tikslią 8.1 p.reikšmę, dėl 8.2 p. tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu)
	8.1. Po 200 - 250 vnt. šovinių, sujungtų juosta;  

	9. 
	
	8.2. Šoviniai juostoje paruošti naudoti.

	10. 
	Transportavimo pakuotė
(pasiūlyme reikia nurodyti tikslią 9.1 p.reikšmę, dėl 9.2 p. tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu)
	9.1.  Po 400 – 500 vnt. įdėtos į metalines ar kitos medžiagos  M19A1 tipo ar panašias dėžes;

	11. 
	
	9.2. Ant dėžių turi būti nurodytas kiekis, kalibras, pagaminimo data, taip pat gali būti nurodyti ir kiti duomenys: partijos numeris, tarptautiniai pavojingų krovinių transportavimo reikalavimus atitinkantis pavojingumo klasės žymėjimai.

	12. 
	Kokybės reikalavimai šoviniams
(tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu)
	Šoviniai turi būti nauji, nepertaisyti, pristatymo dieną šoviniai turės būti pagaminti ne seniau kaip prieš 12 mėn.

	13. 
	Tinkamumo naudoti laikas
(pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę)
	Ne mažiau kaip 5 metai.

	14. 
	Reikalavimai šovinių gamintojo kokybės vadybos sistemai

(Su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti patvirtinančius nepriklausomų akredituotų sertifikavimo įstaigų išduotus LST EN ISO 9001:2015 sertifikatus arba tinkamai patvirtintas šių dokumentų kopijas (gali būti pateiktos dokumentų elektroninės kopijos)

	Šovinių gamintojas turi turėti įdiegtą ir galiojančią LST EN ISO 9001:2015 standarto kokybės vadybos sistemą su šovinių gamyba susijusioje srityje, audituotą ir sertifikuotą Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančios sertifikavimo įstaigos, turinčios teisę atlikti akredituotą sertifikavimą minėtoje srityje.

Gali būti pateikti lygiaverčiai sertifikatai su šovinių gamyba susijusioje srityje. Lygiaverčiais sertifikatais laikomi kitose valstybėse išduoti ISO 9001:2015 sertifikatai su šovinių gamyba susijusioje srityje.

Perkančioji organizacija priima kitus ūkio subjekto lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymo pareiga tenka tiekėjui, todėl šiuos lygiavertiškumo įrodymus tiekėjas privalo pateikti kartu su pasiūlymu, pridėdamas sertifikato ir lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių atitikties lentelę. Kartu su lentele papildomai pateikiami kokybės vadybos sistemos vadovas, įdiegtos / taikomos kokybės vadybos sistemos procesų aprašymai, procedūrų aprašymai ar kiti lygiaverčiai dokumentai. Tokiu atveju dokumentų vertimas turi būti pateiktas į lietuvių kalbą.

	15. 
	Reikalavimai šovinių gamintojo aplinkos vadybos sistemai

(Su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti patvirtinančius nepriklausomų akredituotų sertifikavimo įstaigų išduotus LST EN ISO 14001:2015 sertifikatus arba tinkamai patvirtintas šių dokumentų kopijas (gali būti pateiktos dokumentų elektroninės kopijos)

	Šovinių gamintojas turi turėti įdiegtą ir galiojančią LST EN ISO 14001:2015 standarto aplinkos vadybos sistemą su šovinių gamyba susijusioje srityje, audituotą ir sertifikuotą Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančios sertifikavimo įstaigos, turinčios teisę atlikti akredituotą sertifikavimą minėtoje srityje.

Gali būti pateikti lygiaverčiai sertifikatai su šovinių gamyba susijusioje srityje. Lygiaverčiais sertifikatais laikomi kitose valstybėse išduoti ISO 14001:2015 sertifikatai su šovinių gamyba susijusioje srityje.

Perkančioji organizacija priima kitus ūkio subjekto lygiaverčių aplinkos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymo pareiga tenka tiekėjui, todėl šiuos lygiavertiškumo įrodymus tiekėjas privalo pateikti kartu su pasiūlymu, pridėdamas sertifikato ir lygiaverčių aplinkos vadybos užtikrinimo priemonių atitikties lentelę. Kartu su lentele papildomai pateikiami aplinkos vadybos sistemos vadovas, įdiegtos / taikomos aplinkos vadybos sistemos procesų aprašymai, procedūrų aprašymai ar kiti lygiaverčiai dokumentai. Tokiu atveju dokumentų vertimas turi būti pateiktas į lietuvių kalbą.
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